CERTAMEN DE CURSO DE PATRÓN DEPORTIVO DE BAHÍA
CURSO: 2 DEL CICLO 1
NOMBRE: ____________________________________________________

Instrucciones: Marque con una / sobre la alternativa que Ud. crea la correcta. En caso de que decida por otra alternativas, marque con una X la eliminada y proceda marcar su otra alternativa.
Cada respuesta correcta es un punto. Las preguntas 43 a la 46 otorgan 2 puntos por respuesta correcta.
Por cada 4 respuestas malas se descuenta 1 buena.

1.- ¿Qué es ceñir?
 a.- Navegar hacia la dirección de donde viene el viento 
b.- Navegar hacia la dirección donde va el viento. 
c.- Girar la embarcación para recibir el viento por la otra banda. 
d.- Bajar todas las velas.
2.- ¿Qué significa navegar a un largo?
a.- Navegar por largo tiempo hacia una misma dirección. 
b.- Navegar con todas las velas desplegadas. 
c.- Navegar con el viento por una de las aletas. 
d.- Navegar con el viento justo por la popa.
3.- ¿Qué es la jarcia móvil o jarcia de labor? 
a.- Los alambres o cabos usados para izar y arriar las velas. 
b.- Las escotas y sus aparejos. 
c.- El boomvang y el traveller. 
d.- Todas las anteriores.
4.- Que se entiende por virar por avante: 
a.- Cambiar de rumbo, pasando la proa por la dirección del viento. 
b.- Cambiar de rumbo, pasando la popa por la dirección del viento. 
c.- Cambiar el rumbo de 180º grados. 
d.- Ajustar el rumbo para lograr una mayor velocidad.

5.- La dirección hacia donde se va el viento, se denomina: 
a.- Sotavento. 
b.- Barlovento. 
c.- Viento aparente. 
d.- Viento real.


6.- Se dice que una embarcación se encuentra escorada cuando: 
a.- Cuando el calado de proa es mayor que la de popa. 
b.- Cuando el calado de popa es mayor al de proa.
 c.- Cuando la línea de crujía se encuentra en una posición vertical. 
d.- Cuando se encuentra inclinada transversalmente hacia una banda.
7.- ¿Que es orzar?
 a.- Mediante el timón, llevar la proa hacia el viento. 
b.- Mediante el timón, alejar la proa desde la dirección de donde viene el viento.
 c.- Remar hacia atrás. 
d.- Utilizar una quilla móvil para evitar el abatimiento.
8.- El viento aparente corresponde a:
 a.- La resultante del viento real y la velocidad de la embarcación. 
b.- La que se percibe con la embarcación detenida. 
c.- Corresponde solo al viento generado por la velocidad de la embarcación. 
d.- Corresponde solo a la intensidad del viento. 
9.- ¿Qué significa navegar a orejas de burro? 
a.- Experimentar fuertes balances debido a grandes olas. 
b.- Llevar un rumbo errático. 
c.- Navegar con una faja de rizos. 
d.- Navegar con el viento por la popa y una vela a cada banda. 
10.- Es recomendable en una maniobra de hombre al agua, las siguientes acciones:
 a.- Lanzar inmediatamente un salvavidas o picarón dispuesto para ese efecto. 
b.- Recoger en lo posible al hombre caído al agua por sotavento. 
c.- No perderle de vista durante toda la maniobra. 
d.- Todas las anteriores.
11.- ¿Qué es arribar? 
a.- Acción de izar las velas 
b.- Girar en torno a una boya. 
c.- Mediante el timón, llevar la proa hacia el viento. 
d.- Mediante el timón, alejar la proa desde la dirección de donde viene el viento. 
12.- Una de las características del nudo Rizo o Llano es: 
a.- Unir dos cabos de una misma mena o diámetro. 
b.- Unir dos cabos de diferentes mena o diámetro. 
c.- Sirve para reforzar un cabo deteriorado. 
d.- Evita que el chicote pase por motones o catalinas. 


13.- ¿Qué significa navegar a un largo?
 a.- Navegar por largo tiempo hacia una misma dirección. 
b.- Navegar con todas las velas desplegadas. 
c.- Navegar con el viento por una de las aletas
d.- Navegar con el viento justo por la popa.
14.-Que entiende por enfachar 
a.- Poner la embarcación proa al viento 
b.- Poner la embarcación popa al viento 
c.- Poner las velas de una embarcación en oreja de burro 
d.- Recibir el viento por la cuadra 
15.- El sector de la amura de una embarcación corresponde: 
a.- Entre el sector de la proa y popa. 
b.- Entre el sector de la popa y la cuadra. 
c.- Entre el sector de babor y estribor. 
d.- Entre el sector de la proa y la cuadra.
16.- ¿Para qué sirve el boom-vang? 
a.- Para amarrar la vela al palo. 
b.- Para afirmar la caña al timón. 
c.- Para indicar la dirección del viento. 
d.- Para sujetar la botavara hacia cubierta evitando que se eleve con la fuerza que el viento ejerce sobre la vela.
17.- Los tripulantes y pasajeros de las embarcaciones de bahía deben llevar salvavidas puesto, cuando: 
a.- Sólo las condiciones de mar lo hagan aconsejable. 
b.- Lo disponga el Patrón. 
c.- En todo momento. 
d.- Al zarpar y al recalar.
18.-Al aproximarse a costa se debe verificar que: 
a.- No existan obstáculos fijos ni flotantes en el agua. 
b.- Bañistas y otras embarcaciones en mi ruta. 
c.- Rompientes y olas de gran tamaño. 
d.- Todas las anteriores. 
19.- Como medida de seguridad, operadores de embarcaciones de bahía, deben: 
a.- Conocer los peligros en su área de navegación. 
b.- Mantener prudente distancia de otras embarcaciones. 
c.- Verificar las condiciones meteorológicas previo al zarpe y durante toda la navegación. 
d.- Todas las anteriores

20.- En caso de volcamiento y no puede recuperar la posición de su embarcación, el operador debe: 
a.- Nadar inmediatamente hacia costa. 
b.- Mantenerse junto a su embarcación. 
c.- Si no concurre ayuda pronto, nadar hacia costa aunque esté lejana. 
d.- Depende de las condiciones físicas del operador.
21.- Si Ud. aprecia que un tripulante ha recibido un golpe en la cabeza, debe: 
a.- Dejar duerma y descanse. 
b.- Mover lo menos posible. 
c.- Tender con la cabeza mas bajo que los pies. 
d.- Desabrigarlo.
22.- En caso de una hemorragia, se debe: 
a.- Aplicar un torniquete directamente en la herida. 
b.- Aplicar una compresión (Apósito con vendaje) sobre la herida. 
c.- Si tiene un objeto enterrado, sáquelo de inmediato. 
d.- Dejar que fluya la sangre.
23.- Si un tripulante presenta signos de hipotermia, debe: 
a.- Suministrar alcohol. 
b.- Aplicar fricción al cuerpo. 
c.- Abrigar convenientemente. 
d.- Hacer que haga ejercicios.
24.- Cuando se produce una hipotermia, se provocan los siguientes síntomas en un paciente: 
a.- Temblores. 
b.- Confusión mental. 
c.- Torpeza de movimientos. 
d.- Todos los anteriores.
25.- El responsable de la seguridad a bordo de una embarcación deportiva es: 
a.- El Capitán o Patrón. 
b.- El arrendador de la embarcación.
c. El propietario o armador. 
d.- Toda la tripulación.
26.- Puede operar una moto de agua, aquellas personas que estén en posesión solo de la siguiente licencia: 
a.- Patrón de Lancha Deportiva de Bahía. 
b.- Patrón Deportivo de Bahía. 
c.- Capitán Deportivo Costero. 
d.- Todos los anteriores.


27.- Una embarcación del tipo moto de agua debe cumplir con las siguientes normas:
 a.- Navegar a una distancia sobre los 200 metros de costa. 
b.- Zarpar y recalar perpendicular a costa y a baja velocidad. 
c.- No aproximarse a menos de 50 metros de otra embarcación. 
d.- Todas las anteriores.
28.- Para arrendar una moto de agua: 
a.- Debo estar en posesión de la licencia de Lancha Deportiva de Bahía como mínimo. 
b.- Debo interiorizarme de las medidas de seguridad dispuestas localmente para esa playa. 
c.- Debo recibir las instrucciones técnicas de quién las arriende. 
d.- Todas las anteriores.
29.- El equipamiento mínimo de seguridad en una embarcación del tipo moto de agua es: 
a.- Salvavidas. 
b.- Casco. 
c.- Salvavidas y casco 
d.- Traje de neopreno. 
30.- La embarcación deportiva que zarpa por un período menor a 24 horas y recala en el mismo puerto al de zarpe. 
a.- Tiene la obligación de solicitar un “autorización de zarpe” ante la Autoridad Marítima. 
b.- No tiene obligación de solicitar un “autorización de zarpe” ante la Autoridad Marítima. 
c.- Debe informarse previamente de las medidas de seguridad en su zona de navegación. 
d.- b.- y c.- correctos. 
31.- En playas donde concurren varias actividades deportivas y recreativas náuticas, las embarcaciones motorizadas pueden navegar en: 
a.- Dentro de una línea imaginaria paralela a 100 metros de costa. 
b.- Fuera de la línea imaginaria paralela a 200 metros de costa. 
c.- Entre las líneas imaginarias paralelas a 100 y 200 metros de costa. 
d.- A contar una línea imaginaria paralela a 500 metros de costa. las medidas de seguridad en su zona de navegación. 
32.- El mar territorial de Chile comprende a: 
a.- Desde las líneas de bases rectas hasta una distancia de 12 MN paralela a costa. 
b.- Desde las líneas de bases rectas hasta una distancia de 24 MN paralela a costa. 
c.- Comprende también las 12 MN alrededor de islas alejadas de costa. 
d.- a.- y c.- correctas.


33.- El instrumento utilizado para determinar la profundidad donde estamos navegando, se llama: 
a.- Ecosonda. 
b.- Corredera.
c.- Anemómetro. 
d.- Veleta. 
34.- El instrumento utilizado para medir la velocidad de desplazamiento de una embarcación, se llama:
 a.- Ecosonda. 
b.- Corredera. 
c.- Anemómetro. 
d.- Veleta.
35.- El viento aparente es: 
a.- La dirección e intensidad del viento respecto al norte de la tierra. 
b.- La resultante de combinar el rumbo y la velocidad de la embarcación con el viento verdadero. 
c.- La diferencia registrada por la medición del anemómetro y el viento verdadero. 
d.- Es la dirección e intensidad del viento respecto a la línea de crujía de la embarcación. 

36.- El viento verdadero es: 
a.- La dirección e intensidad del viento respecto al norte de la tierra. 
b.- La resultante de combinar el rumbo y la velocidad de la embarcación con el viento verdadero. 
c.- La diferencia registrada por la medición del anemómetro y el viento verdadero. 
d.- Es la dirección e intensidad del viento respecto a la línea de crujía de la embarcación.
37.- Aquel motor que mezcla aire con combustible dentro de un cilindro y se enciende por una chispa eléctrica, corresponde a: 
a.- Motor diésel. 
b.- Motor de explosión. 
c.- Motor mecánico. 
d.- Motor de combustión.
38.- La principal ventaja de un motor diésel, respecto a de uno a gasolina es: 
a.- Menor dimensión. 
b.- Mayor potencia de trabajo. 
c.- Más silencioso. 
d.- Mayor rendimiento de combustible.


39.- Aquellos motores que mezclan aceite con gasolina, corresponden a: 
a.- Motor de 4 tiempos. 
b.- Motor de 2 tiempos. 
c.- Motor de ciclo combinado. 
d.- Motor de mezcla.
40.- Para verificar que el sistema de enfriamiento de un motor fuera de borda está funcionando posee un testigo, el cual consiste en: 
a.- La salida de un humo negro por la pata del motor. 
b.- Una alarma sonora. 
c.- Un chorro de agua que es expedida en la parte posterior del motor. 
d.- Una vibración excesiva.
41.- Para el arranque de un motor fuera de borda, la palanca de cambio debe encontrarse en una posición: 
a.- Neutra. 
b.- Avante. 
c.- Atrás. 
d.- Dependiente del estado climático.
42.- Las motos de agua disponen de un interruptor de seguridad, el cual va adosado al puño del operador, cuando este interruptor se activa ya sea por una caída al agua o voluntariamente, produce: 
a.- Disminución de la velocidad de la moto. 
b.- Parada de motor. 
c.- Baja de revoluciones del motor. 
d.- Motor en relantí.


Ud. tiene que navegar en un velero con vela mayor y foque, del punto A al punto B. El viento inicial con el que empieza la navegación es la flecha 1. A mitad del trayecto el viento rola en la dirección de la flecha 2.B
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43.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 1?
	a.- Ceñida
	b.- Popa
	c.- Cuadra o través
	d.- Aleta o a un largo
44.- Del dibujo anterior, ¿Cuál es el rumbo del viento para la navegación con el viento 2?
	a.- Ceñida
	b.- Aproado
	c.- Cuadra o través
	d.- Aleta o a un largo1
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45.- ¿Cómo sería la trayectoria del velero desde el punto A al B?
a.- La trayectoria 1 inicialmente y después la trayectoria 3
b.- Sólo la trayectoria 1
c.- La trayectoria 3 inicialmente y después la 2.
d.- La trayectoria 1 inicialmente y después la 2.
46.- Si el viento aumenta y el velero se escora fuertemente con
 posibilidad de volcamiento, se deberá hacer lo siguiente:
	a.- Peso a sotavento, lascar escota de mayor y poner caña a barlovento.
	b.- Peso a barlovento, cazar escota de mayor y poner caña a sotavento
	c.- Peso a barlovento, lascar escota de mayor y poner caña a sotavento
	d.- Peso a barlovento, cazar escota de mayor y poner caña a barlovento
image1.emf

image10.emf

