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CONTRIBUCIÓN A LA MANIOBRA CONJUNTA
Buque de Combate de Superficie Multimisión
Armamento principal: Exocet MM-40 Block 3 | SM-2 | ESSM | Cañón 76mm
1. Introducción
El presente documento analiza las capacidades de un buque de combate de superficie con roles multidominio y su potencial contribución a la maniobra conjunta de las Fuerzas Armadas. Se consideran sus sistemas de armas, sensores y medios de enlace como factores determinantes para el empleo en operaciones combinadas.

2. Roles Operacionales Asignados
2.1 Rol A — Combate de Superficie y Defensa Antisubmarina
1. Combate de superficie con misiles transhorizonte (Exocet MM-40 Block 3)
1. Combate de superficie con misiles subhorizonte
1. Defensa antisubmarina de un grupo de tarea
1. Acción de superficie artillera (Cañón 76mm)
2.2 Rol B — Defensa Antiaérea de Área
1. Defensa antiaérea de área de un grupo de tarea (SM-2, ESSM)
1. Combate de superficie transhorizonte con misiles ASM (Exocet MM-40 Block 3)
1. Combate de superficie con misiles subhorizonte
1. Defensa antisubmarina de un grupo de tarea
1. Acción de superficie artillera
2.3 Rol C — Defensa Antiaérea y Combate Integrado
1. Defensa antiaérea de área de un grupo de tarea
1. Combate de superficie con misiles transhorizonte
1. Combate de superficie con misiles subhorizonte
1. Defensa antisubmarina de un grupo de tarea

3. Capacidades Técnicas
	Categoría
	Sistema
	Característica relevante

	Misiles A/S
	Exocet MM-40 Block 3
	~180 km, GPS/INS, capacidad tierra, trayectoria por waypoints

	Misiles A/A
	SM-2 / ESSM
	Defensa antiaérea de área y de punto; SM-2 largo alcance, ESSM corto alcance

	Artillería
	Cañón 76mm
	Apoyo de fuego naval litoral, acción de superficie y defensa de punto

	Sensores
	Radar SPS-49 / SPS-55
	Búsqueda aérea de largo alcance (SPS-49) y búsqueda de superficie (SPS-55)

	Líneas de fuego
	Radar STIR / CAS
	Iluminación y control de fuego para guía de misiles y artillería

	C2 / Enlace
	Link Nacional / Link 16
	Interoperabilidad con mando conjunto y fuerzas aliadas; alimentación del COP/CTP



4. Contribución a la Maniobra Conjunta
La fortaleza fundamental del buque es su movilidad estratégica combinada con capacidad multidominio. Puede reposicionarse en horas hacia donde el mando conjunto necesite masa de efectos, ya sea defensa antiaérea, negación marítima, apoyo de fuego o conciencia situacional. A continuación se detallan las ocho contribuciones identificadas:

4.1 Defensa Antiaérea de Bases Militares y Activos Estratégicos Costeros
Con SM-2 y ESSM, el buque puede establecer una burbuja de defensa antiaérea de área extendida sobre instalaciones estratégicas en tierra: bases aéreas, puertos, centros de mando y logística. Esto libera recursos de defensa antiaérea terrestre (baterías SHORAD, MANPADS) para otras misiones. Su valor es especialmente crítico ante amenazas de misiles balísticos tácticos o misiles de crucero de largo alcance.
4.2 Contribución al Combate Aéreo del Órgano de Maniobra Aéreo
Mediante el Link 16, el buque puede actuar como nodo de control y custodia aérea, extendiendo la cobertura del SPS-49 sobre el mar y zonas costeras con ángulo muerto para los radares terrestres. Puede guiar interceptores propios hacia blancos detectados, funcionando como un picket radar flotante que amplía el volumen de combate aéreo hacia el litoral.
4.3 Alimentación del Panorama Conjunto (COP/CTP)
Los sensores SPS-49 (búsqueda aérea de largo alcance) y SPS-55 (búsqueda de superficie) alimentan, vía link nacional y Link 16, el cuadro operacional común. Esto permite al mando conjunto mantener conciencia situacional en los dominios marítimo y aéreo costero, siendo un insumo crítico para la toma de decisiones en tiempo real.
4.4 Negación de Área Marítima (Sea Denial / Sea Control)
Con el Exocet MM-40 Block 3 a ~180 km de alcance y trayectoria programable por waypoints, el buque puede interdictar líneas de comunicación marítimas enemigas y negar el uso del mar a fuerzas anfibias o logísticas adversarias. El mayor alcance respecto al Harpoon mantiene al buque fuera del rango de sistemas de defensa de punto enemigos, incrementando su supervivencia.
4.5 Ataque de Precisión a Objetivos Costeros en Profundidad
El Exocet MM-40 Block 3 incorpora guía GPS/INS que le otorga capacidad de ataque a objetivos en tierra. Esto permite batir instalaciones costeras enemigas, nodos logísticos, radares de costa y puntos de desembarco con un misil de ~180 km de alcance. Esta capacidad — ausente en el Harpoon — amplía el rol del buque hacia la campaña de supresión de defensas costeras enemigas (SEAD marítimo / ataque a tierra), contribuyendo directamente al órgano de maniobra terrestre y aéreo.
4.6 Escolta y Protección de Operaciones de Proyección de Poder
En operaciones anfibias o de evacuación de no combatientes (NEO), el buque puede escoltar grupos de tarea proveyendo simultáneamente defensa antiaérea de área (SM-2, ESSM), defensa antisubmarina y acción de superficie. Esta capacidad de integrar los tres roles asignados en forma simultánea lo convierte en el activo de escolta más versátil disponible para el mando conjunto.
4.7 Apoyo de Fuego Naval en Zona Litoral
El cañón de 76mm puede proporcionar apoyo de fuego directo a fuerzas terrestres en zonas costeras, complementando la artillería del órgano de maniobra terrestre en operaciones litorales y anfibias. Ofrece cadencia de fuego elevada, bajo costo por disparo y capacidad de respuesta inmediata en zonas donde la artillería terrestre aún no ha desplegado.
4.8 Nodo de Mando y Control Flotante Resiliente
En escenarios de degradación de infraestructura terrestre — por ataques enemigos o desastres — el buque con Link 16 y link nacional puede actuar como nodo C2 alternativo o relay de comunicaciones para el mando conjunto, manteniendo la continuidad del mando en condiciones de negación del territorio.

5. Comparación Exocet MM-40 Block 3 vs. Harpoon
El cambio de armamento principal de A/S introduce diferencias operacionales significativas que amplían el espectro de contribución conjunta:

	Característica
	Harpoon
	Exocet MM-40 Block 3

	Alcance
	~130 km
	~180 km

	Guía terminal
	Radar activo
	Radar activo + GPS/INS

	Capacidad tierra
	No
	Sí (objetivos costeros)

	Trayectoria
	Sea skimming
	Sea skimming + waypoints programables

	Contribución conjunta
	Negación marítima
	Negación marítima + ataque a tierra



6. Conclusión
El buque analizado constituye un activo conjunto de alta versatilidad. Su capacidad para operar en los dominios aéreo, de superficie y submarino en forma simultánea, combinada con la interoperabilidad que otorga el Link 16 y el link nacional, lo posiciona como un multiplicador de fuerza para el mando conjunto.

La incorporación del Exocet MM-40 Block 3 — en reemplazo del Harpoon — amplía este rol de manera significativa al agregar capacidad de ataque de precisión a objetivos en tierra, extender la zona de negación marítima en ~50 km adicionales y dificultar la predicción del vector de ataque mediante trayectorias programables por waypoints.

En síntesis, el mando conjunto puede asignar a este buque tareas en la campaña terrestre costera sin depender exclusivamente de la aviación o de la artillería terrestre, incrementando la redundancia, la masa de efectos y la resiliencia del sistema de armas conjunto.
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