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AIS, AIS ATON Y RACON

1.- SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA (AIS)
El Sistema de Identificación Automática (“Automatic Identification System” – AIS) es un transceptor de radio VHF instalado en buques, aeronaves y estaciones costeras, capaz de intercambiar información automáticamente, que hace posible monitorear y plotear buques desde otros buques y estaciones costeras.
El sistema calcula en forma rápida y automática el punto de máxima aproximación (PMA) y el tiempo previsto para llegar al punto de máxima aproximación (TPMA) a partir de la información sobre la situación recibida de los buques que constituyen los blancos.

El AIS es capaz de detectar buques detrás de recodos o islas dentro del alcance de VHF si las masas de tierra no son muy elevadas, aproximadamente entre 20 a 30 millas náuticas, dependiendo de la altura de la antena. 
El empleo conjunto del radar y el AIS, permite obtener una identificación positiva entre buques a gran distancia. De otra forma, no se puede lograr sin intercambiar mensajes de voz en canales de frecuencia VHF.

Las principales informaciones que se transmite son:

· MMSI (identidad del servicio móvil marítimo)

· Nombre y distintivo de llamada
· Número IMO

· Características del buque

· Situación del buque con indicación de su precisión y estado de integridad

· Hora de situación en UTC
· Rumbo del buque con respecto al fondo (COG)

· Velocidad del buque con respecto al fondo (SOG)

· Rumbo o proa del buque (Heading)

· Condición o estado de la navegación del buque

· Destino y hora estimada de llegada (eta)

· Carga potencialmente peligrosa (tipo) 

Se debe tener la precauciones el utilizar el  AIS que no todos los buques lo tienen, particularmente las embarcaciones de recreo, buques de pesca y buques de guerra, u otros buques equipados con AIS pueden, en determinadas circunstancias, desactivar dicho sistema a discreción del capitán.
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2.- El AIS como ayuda a la navegación (AIS-AtoN)

AIS – AtoN Sintético o físico: Instalados sobre una ayuda a la navegación (Boya, baliza, faro), transmite la identificación, posición, características del lugar, y cualquier información que contribuya a la seguridad de la navegación.
Un AtoN Virtual:
· Informan al navegante acerca de peligros a la navegación, vías seguras, áreas donde es necesario adoptar medidas de seguridad adicionales y áreas a evitar. 
· Se usan principalmente donde una ayuda a la navegación física (Boya, Baliza) no puede ser instalada. 

· Podrán establecerse ayudas a la navegación virtuales para marcar áreas donde las condiciones de navegación (por ejemplo; límites de canal, claros verticales, hielo, niveles de agua) cambian con frecuencia.
· Se transmite desde una estación AIS, apareciendo un símbolo digital en el sistema de navegación en una ubicación específica, aunque no haya ningún AtoN físico. 
· Son especialmente útiles en situaciones críticas en tiempo y para marcar o delinear áreas dinámicas donde las condiciones de navegación cambian con frecuencia, o en aplicaciones donde el uso de ayudas físicas no es práctico ni posible. 
· El uso de AtoN Virtual debe ser supervisado por la autoridad competente. Las notificaciones a los navegantes de la presencia de AtoN Virtual, monitoreo de su integridad y verificación de la eficacia de la ayuda virtual, son elementos esenciales de esa vigilancia. 
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3.- Racon ( RAdar and beaCON).
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El Racon es un respondedor de radar el que emite una señal característica cuando es barrido por el radar de un buque. La señal que emite es en la misma frecuencia que la del radar marino y se superpone automáticamente en la pantalla de radar del buque. 

La señal del RACON aparece en la pantalla del radar como una línea radial o como una señal del código Morse, originada en un punto más allá de la posición del transpondedor.
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