	PLATAFORMA
	SONAR
	FRECUENCIA DE TX (KHz)

	TIPO M
	PHS 36
	6,5 – 7,5

	ADELAIDE
	SPHERION
	5,5 – 6,5 – 7,0 – 7,25 – 7,5 – 7,75

	T23 – T22
	2050
	5,5 – 6,5 – 7,5

	T23
	2087C
	1,2 a 1,8 

	SH-32
	HELRAS
	1,2 a 1,5

	A/N
	DICASS
	6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5







	Torpedo Amenaza
	Grilla a Utilizar

	Seguidor de estela (wake homing)
	1

	Filoguiado (wire guided)
	2

	Guiado autónomo (autonomous homing)
	3

	Carrera Recta (Straight Runner)
	4

	Desconocido o múltiples tipos.
	U









	ÁREA DE VIGILANCIA

	AAW
(Incluir DSI y CIEA)
	ASUW
(Mar abierto y aguas interiores)
	ASW
(Incluye área de destrucción)

	140 MN A TODA ALTURA BASADO EN UN LÍMITE DE INTERCEPTACIÓN DESEADO DE 60 MN EN TORNO AL PERÍMETRO DE LA FORMACION.

DSI: 60 MN DESDE PERÍMETRO EXTERIOR FORMACIÓN.

CIEA: DENTRO A.VIG. RODEA EL A.VIT. TODO DEBE SER CLASIFICADO, IDENTIFICADO Y MONITOREADO PARA DECIDIR QUÉ ACCIÓN EJECUTAR. COMO NORMA DEBE DEMORARSE MENOS DE 6’.
	MAR ABIERTO: CÍRCULO DE 250 MN CENTRADO EN PUNTO ADELANTADO 50 MN DEL EXTERIOR DE LA FORMACIÓN.

AGUAS INTERIORES: 60 MN EN ÁREA PROX. AL TRACK Y SEMICIRCULO DE 150 MN HACIA MAR ABIERTO EN ACCESOS OCEÁNICOS.
	SEMICIRCULO DELANTERO DE 25 MN DESDE EL EXTERIOR DE LA FORM. Y UN SEMICIRCULO TRASERO DE 10 MN.

ÁREA DESTRUCCIÓN: DESDE LÍMITE EXTERIOR DE LA FORMACIÓN Y COMPRENDE ENTRE MÁX. ALCANCE ARMAS ENEMIGAS (7.5 MN / 17.5 MN) HASTA 25 MN.






	ALARMAS

	AAW
	ASUW
	ASW

	BLANCA

	1. ANTE LA SEGURIDAD DE QUE EN EL ÁREA DE VIGILANCIA AÉREA NO EXISTEN PLATAFORMAS AÉREAS EVALUADAS COMO HOSTILES O SOSPECHOSAS.
	1. ANTE SEGURIDAD DE QUE ÁREA DE VIG. NO EXISTEN PLATAFORMAS DE SUP. HOSTILES O SOSPECHOSAS.

2. ANTE DETECCIÓN DE PLAT. DE SUP. HOSTIL O SOSP. FUERA DE ÁREA DE VIGILANCIA, QUE POR SU ACTITUD HACEN IMPROBABLE UN ENFRENTAMIENTO SIN INDICIO PREVIO.
	1. EN NAVEGACIONES OCEÁNICAS, ALEJADO DE PTOS FOCALES Y SIN INDICIOS DE SSK ENEMIGOS QUE CON SUS SENSORES PUEDAN DETECTAR A LA FZA PROPIA O EAM QUE PUEDA VECTOREARLOS.

2. CERT. QUE TODOS LOS SSK ENEMIGOS ESTÁN EN PUERTO.

	AMARILLA

	1. ANTE DETECCIÓN A/N EAM.
2. ANTE INDICIO OPINTEL, MAE O MAC DE POSIBLE ATAQUE AÉREO
3. ANTE PROMULGACIÓN ALARMA SUP. ROJA, DADA PROBABILIDAD DE QUE AMENAZA SOLICITE APOYO AÉREO O EFECTUE ACCIONES ANTISUPERFICIE.
4. ANTE DETECCIÓN DE UN CONTACTO NO EVALUADO DENTRO DE LA DSI.
	1. ANTE INDICIOS QUE INDIQUEN LA PRESENCIA DE PLATAFORMAS DE SUPERFICIE HOSTILES O SOSPECHOSAS, NAVEGANDO DENTRO O FUERA DEL ÁREA DE VIGILANCIA, QUE POR SU ACTITUD PERMITAN PREVER UN ENFRENTAMIENTO PROBABLE.
	1. UNIDADES EN ÁREAS FOCALES O DURANTE TRÁNSITOS OCEÁNICOS CUANDO SE ESTIME QUE UN SUBMARINO ENEMIGO SE ENCUENTRA POSICIONADO CONVENIENTEMENTE PARA, CON SUS PROPIOS SENSORES, DETECTAR, TRAQUEAR E IDENTIFICAR A LA FUERZA PERO ESTÁ FUERA DEL ALCANCE EFECTIVO DE SUS ARMAS.

	ROJA

	1. ANTE EVIDENCIAS DE PLATAFORMAS AÉREAS DE ATAQUE ENEMIGAS QUE SE ENCUENTREN PRÓXIMAS A LA FUERZA (DENTRO ÁREA VIGILANCIA) Y SE CONSIDERE RECOMENDABLE LIBERAR TODA RESTRICCIÓN DE USO DE SENSORES PARA AFRONTAR ATAQUE INMINENTE.
2. ANTE PRIMERA DETECCIÓN DE CONTACTO NO EVALUADO DENTRO DEL ÁREA VITAL.
	1. ANTE LA PRIMERA DETECCIÓN DE PLATAFORMAS DE SUP. EVALUADAS HOSTILES O SOSPECHOSAS DENTRO DEL ÁREA VITAL DE SUP.
2. DETECCIÓN DE PLAT. DE SUPERFICIE EVALUADAS HOST. O SOSP. DUERA DE ÁREA VITAL PERO QUE INDIQUEN QUE UN ENFRENTAMIENTO ES INMINENTE. CAMBIO DE ALARMA SERÁ EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA, ALCANCE ARMAMENTO ENEMIGO Y ACTITUD DE SUS PLATAFORMAS.
3. NO AUTORIZA A ROMPR SIL. ELECTROMG.
	1. CUANDO SE ESTIMA O CONFIRMA LANZAMIENTO DE TP. CONTRA LA FZA.
2. CUANDO CUALQUIER A/N O UNIDAD DE SUP. DETECTA POR VISUAL, RADAR, SONAR O MAE LA PRESENCIA DE UN SSK QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL ÁREA DE VIGILANCIA.
3. UNIDADES EN ÁREAS FOCALES O TRÁNSITOS OCEÁNICOS, DONDE SE ESTIME LA PRESENCIA DE UN SSK ENEMIGO.



	CONCEPCIÓN DE LA GUERRA

	AAW
	ASUW
	ASW

	CONJUNTO DE ACCIONES, TANTO DEFENSIVAS COMO OFENSIVAS, TENDIENTES A DESTRUIR O NEUTRALIZAR TODA AERONAVE ENEMIGA ANTES DE QUE ALCANCEN A DAÑAR U OBTENER INFORMACIÓN DE LA FUERZA PROPIA, ASI COMO TAMBIEN LA DESTRUCCIÓN O NEUTRALIZACIÓN DE LAS ARMAS LANZADAS POR ELLAS. (SE CONSIDERARÁN PARTE DE LA GUERRA ANTIAÉREA TODAS LAS ACCIONES QUE SE EFECTÚEN CONTRA AERONAVES ANTES DE SU DESPEGUE O DURANTE EL TRÁNSITO).
	CONJUNTO DE ACCIONES, TANTO DEFENSIVAS COMO OFENSIVAS, TENDIENTES A NEGAR AL ENEMIGO EL EMPLEO EFICAZ DE SUS FUERZAS DE SUPERFICIE, UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE SUPERFICIE, AÉREOS, SUBMARINOS Y/O TERRESTRES QUE ESTÉN DISPONIBLES PARA TAL EFECTO.
	CONJUNTO DE ACCIONES, TANTO DEFENSIVAS COMO OFENSIVAS, TENDIENTES A DESTRUIR O NEUTRALIZAR SUBMARINOS ENEMIGOS, EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS AEREOS, DE SUPERFICIE O TERRESTRES QUE ESTEN DISPONIBLES PARA TAL EFECTO.






	[bookmark: _GoBack]SECUENCIA ESTÁNDAR DE LAS ACCIONES

	AAW
	ASUW
	ASW

	1. NEUTRALIZACIÓN DE AERONAVES ADVERSARIAS ANTES DEL DESPEGUE.
2. DEGRADAR EFECTIVIDAD DE ATAQUE CON EW (JAMMER & CHAFF).
3. DESTRUCCIÓN DE AERONAVES ENEMIGAS DE ATAQUE, DIRECTORAS, REDESIGNADORAS, EAM Y REABASTECEDORAS EN VUELO CON:
   a. CAP.
   b. LRSAM (SM-2)
   c. MRSAM (ESSM Y SEA CEPTOR)
	1. ACCIONES MEDIANTE EMPLEO DE FZAS AMIGAS PREVIO AL ENFRENTAMIENTO CON FUERZAS NAVALES.
    I. ATAQUE CON FF.EE. A UU.SS. ENEMIGAS EN PUERTO O CERCANÍAS DE COSTA.
    II. ATAQUE CON SUBMARINOS A UU.SS. ENEMIGAS.
    III. ATAQUES AÉREOS A UU.SS. ENEMIGAS MEDIANTE PAC FACH.
    IV. DESTRUCCIÓN O NEUTRALIZACIÓN DE EAM ENEMIGA MEDIANTE FF.EE. O FACH.
    V. DESTRUCCIÓN O NEUTRALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TERRESTRE DE SOPORTE A LAS CAPACIDADES DE MyC LOGÍSTICAS DE LAS FUERZAS DE SUPERFICIE ENEMIGAS.
2. ACCIONES HAG
3. ACCIÓN MISILERA TRANSHORIZONTE
4. ACCIÓN MISILERA SUBHORIZONTE.
5. ACCIÓN ARTILLERA
	1. ACCIONES CONTRA SS ADVERSARIOS ANTES DEL DESPLIGUE DE SUS BASES.
2. DESTRUCCIÓN/NEUTRALIZACIÓN DE EAM ENEMIGAS.
3. VIGILANCIA ASW ÁREAS A TRANSITAR UTILIZANDO A/N O SS CON SONARES ACTIVOS Y PASIVOS DE LARGO ALCANCE, ADEMÁS DE:
    d. SSK
    e. MEDIOS MARITIMOS
    f. UNIDADES AUX
    g. PESQUEROS
4. REACCIONES ADOPTAR ANTE DETECCIÓN DE SSK
    a. ATAQUE URGENTE UNIDAD CONTACTO VISUAL, MAE, RADAR O SONAR. ATAQUE DELIBERADO SOLO SI SE ESTA PROTEGIENDO UN GRUESO/HVU, EN CASO CONTRARIO TODOS EVADEN.
    b. EVASIÓN CON TODOS LOS BUQUES QUE NO PARTICIPAN DE LAS ACCIONES ASW.
    c. DESPACHO DE UNA ASAU HACIA CONTACTO/DATUM BUQUE APOYO A LA ASAU SE MANTIENE DIST. STAND OFF.
    d. OTC/ASWC PROPORCIONARÁ MEDIOS AÉREOS Y/O UU.SS. PARA ASEGURAR LA PRESISTENCIA DESEADA DE LA ASAU MANT. UU.SS. DIST. STAND OFF.





	TRÁNSITO CON AMENAZA

	AAW
	MAR ABIERTO:
1. PARA DIFICULTAR ATAQUE AÉREO, FORMACIONES SERÁN ABIERTAS, IDEALMENTE ASIMÉTRICAS, BUSCANDO DEFENSA EN PROFUNIDAD.
2. SI ES POSIBLE, EVITAR NAVEGAR A MENOS DE 40 MN DE COSTA, DE MODO DE TENER CAPACIDAD DE ALARMA AÉREA TEMPRANA.
3. LOS BUQUES CON MISILES LRSAM Y MRSAM SE ESTACIONARÁN, DE PREFERENCIA, EN EL LÍMITE EXTERIOR DE LA FORMACIÓN, AL MENOS UNO EN LA DIRECCIÓN MÁS PROBABLE DE ATAQUE.
4. ANTE EVIDENCIA DE A/N DE REAPROVISIONAMIENTO EN VUELO, AMENAZA AÉREA SE VUELVE OMNIDIRECCIONAL.
5. EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PROTEGER UN HVU, EN LO POSIBLE, MANTENER A AMBAS FFG DANDO PROTECCIÓN.
6. BUQUES LOGÍSTICOS OPERARÁN CON LA FUERZA SOLO DURANTE REAPROVISIONAMIENTOS, LOS QUE DE PREFERENCIA SE HARÁN EN HORARIO NOCTURNO. POR NORMA, NO 2 UNIDADES DE MISMO ROL EN MANIOBRA SIMULTÁNEAMENTE.
7. BUQUE REAPROVISIONADOR LO MÁS LEJOS POSIBLE DE COSTA.
8. PRIVILEGIAR COMO NCS A LA UNIDAD QUE SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN MÁS EQUIDISTANTE.
9. EN EL EXTERIOR DE LA FZA. ESTACIONAR AL MENOS 2 BUQUES GUARDIA CHAFF.
10. UBICACIÓN DE LOS BUQUES DEBERÁ SE CONSECUENTE CON LAS NECESIDADES ANTISUBMARINAS Y ANTISUPERFICIE DE LA FUERZA. NO DESTACAR FFG A SAU O SAG CON UN HVU.
11. EN CASO DE REQUERIR BUQUE GOALKEEPER DE HVU, EMPLEAR FF T-23.

ZARPES, RECALADAS Y NAVEGACIÓN EN PROXIMIDAD DE COSTA.
1. ZARPES EN HORARIOS NOCTURNOS PARA MINIMIZAR AMENAZA.
2. AL ACERCARSE A ÁREA OBJETIVO, SOLICITAR APOYO FACH PARA NEUTRALIZAR AMENAZA QUE OPERE DESDE TIERRA.
3. DE SER POSIBLE, FFG DANDO PROTECCIÓN EN CERCANÍAS DE PUERTO AL ZARPE.
4. PARA ESTACIONAR A FFG, CONSIDERAR LIMITACIONES DE SM-2 (CLUTTER DE TIERRA)

AGUAS INTERIORES
1. PREFERENTEMENTE NOCTURNOS, OBJETO MINIMIZAR AMENAZA AÉREA.
2. MANTENER HELO EN EXPLORACIÓN VISUAL ADELANTADA.
3. BUQUES NAVEGAR SEPARADOS AL MENOS 1 MN ENRTE SÍ Y ALTERNADAMENTE ENTRE 2 RIVERAS.
4. PRIVILEGIAR A FF T-23 COMO MATALOTE DE PROA (SIST. ANTIMISIL DE REACCIÓN AUTOMÁTICA Y CAPACIDAD ANTISUPERFICIE CON 4.5”.

	TRÁNSITO CON AMENAZA

	ASUW
	MAR ABIERTO (>40 MN):
1. AL MENOS 1 EAM EN VUELO PARA CONTROLAR EL PANORAMA DENTRO DEL ÁREA DE VIGILANCIA
2. FORMACIONES CON PRIORIDAD AMENAZA AÉREA Y SUBMARINA PARA ESTACIONAMIENTOS. LA SEPARACIÓN ENTRE UNIDADES DEBE CONSIDERAR EL COMPROMISO ENTRE APOYO MUTUO PARA DEFENSA ANTIMISIL Y ESPACIO DE MANIOBRA PARA EVOLUCIONAR.
3. ANTE ALARMA DE SUPERFICIE AMARILLA, AL MENOS 02 SH32 CON 02 AM-39 C/U (ALERTA 15) SIEMPRE QUE DISPONIBILIDAD DE A/N Y TSV LO PERMITA.
4. EN CASO DE NAVEGAR POR ÁREAS DE PATRULLA DE SSK AMIGOS, SE BUSCARÁ ATRAER A LA FUERZA ADVERSARIA OBJETO NAVEGUEN MAYOR TIEMPO POSIBLE DICHA ÁREA ANTES DE ACCIÓN MISILERA TRANSHORIZONTE.

CERCANÍAS DE COSTA (<40 MN)
1. EVITAR NAVEGACIÓN EN CERCANÍAS DE COSTA. SOLAMENTE PARA APROXIMAR HACIA UN ÁREA OBJETIVO.
2. SI HAY QUE HACERLO, SE DEBERÁ EVALUAR EL NIVEL DE CONTROL DEL MAR Y AIRE.
3. EN CASO DE UTILIZAR MISIL HARPOON, TENER LA CONSIDERACIÓN DE QUE PUEDE ADQUIRIR COSTA.
4. EN CASO DE REQUERIR APROXIMAR A COSTA, HACERLO DE NOCHE O CON CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. PREVIAMENTE SE EFECTUARÁ REBUSCA CON MEDIOS AÉREOS (PREFERENTE CON SIST. OPTRÓNICOS Y MISILES ASM) OBJETO SANITIZAR ÁREA.

EN CANALES
1. PRIVILEGIAR TRÁNSITO EN HORAS DE OSCURIDAD, POR RUTAS RESERVADAS, EMCON RESTRICTIVO Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS, MANTENIENDO REBUSCA DE SUPERFICIE ADELANTADA CON MEDIOS AÉREOS.
2. MANTENER COMUNICACIÓN CON PUESTOS DE VIGILANCIA TERRESTRE (PVS, FAROS) PARA MANTENER PANORAMA ACTUALIZADO.
3. AL NAVEGAR EN COLUMNA SE PRIVILEGIARÁ FF T-23 COMO MATALOTE DE PROA (REBUSCA ADELANTADA GPEOD Y CAPACIDAD DE SUPERFICIE)
4. MANTENER GRADO DE ALISTAMIENTO QUE PERMITA UNA REACCIÓN RÁPIDA ANTE UN ATAQUE ASIMÉTRICO.




	TRÁNSITO CON AMENAZA

	ASW
	1. EVITAR TRÁNSITOS POR ÁREAS FOCALES O DE PROBABLE PRESENCIA DE SSK ENEMIGOS.
2. DEPENDIENDO DE AMENAZA, NAVEGAR COSTERO PARA UTILIZAR EL RUIDO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LA ROMPIENTE.
3. EN HORARIO NOCTURNO ADAPTAR LAS LUCES DE CUBIERTO DE ACUERDO A ILUMINACIÓN COSTERA, OBJETO NO SE PUEDA DIFERENCIA SILUETA DE LUCES DE FONDO.
4. CON EAM ENEMIGA, TRÁNSITO CON SONARES PASIVOS, CON PLANES DE ZIGZAG A ALTAS VEL.
5. SIN EAM ENEMIGA, PRIVILEGIAR TRÁNSITO BAJO VEL. DE CAVITACIÓN CON SONARES EN PASIVO.
6. TRÁNSITO BAJO AMENAZA SSK, PROTEGIENDO UN GRUESO, FORMACIONES SERÁN ABIERTAS, CON AL MENOS 15 MN ENTRE BUQUES.
7. HVU UBICADO AL CENTRO DE LA FORMACIÓN PARA DARLES PROTECCIÓN.
8. SE PODRÁ UTILIZAR UNIDADES AUXILIAREA ALEJADAS DE LA FORMACIÓN CREANDO ZONAS RUIDOSAS DECEPTIVAS.
9. COMO MÍNIMO 2 HELOS CON SONAR ARRIABLE EN ALERTA 15 EN VERSIÓN A/S CON 2 TP.
10. NAVEGANDO BAJO VELOCIDAD DE CAVITACIÓN, HELOS SERÁN EMPLEADOS EN EXPLORACIÓN VISUAL Y DE RADAR, SALVO QUE EFECTÚEN CALADAS ALEATORIAS ALEJADAS COMO DECEPCIÓN.
11. CONFORMAR PREFERENTEMENTE ASAU. UNIDADES EN APOYO SE MANTENDRÁN STAND OFF.
12. PARA MANIOBRAS LOGOS SE NAVEGARÁ EN CORTINAS DE SECTORES. DURANTE ESTE PERIODO DEBERÁ HABER 2 HELOS EN VERSIÓN ASW EN VUELO.
13. PATRULLA SILENCIOSA O ULTRA SILENCIOSA SERÁ DECISIÓN DEL OTC.
14. UNIDADES DEBEN MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE.

ZARPES, RECALADAS Y TRÁNSITOS POR AGUAS INTERIORES
1. ZARPES PRECEDIDOS DE REBUSCAS DE AL MENOS 72 HRS. Y EN HORAS DE OSCURIDAD.
2. SALIDAS A MAR ABIERTO SERÁN EN SILENCIO ACÚSTICO
3. 12 HRS ANTES, ATF EFECTUARÁ LANZAMIENTO DE CARGAS DE PROFUNDIDAD OBJETO BLOQUEAR SENSORES DEL SS.
4. LOS INGRESOS TAMBIÉN IRÁN PRECEDIDOS DE UNA REBUSCA SILENCIOSA O RUIDOSA.





	ORDEN DE BATALLA AMARILLO

	AÉREA COMBATE

	NOMBRE
	NICKNAME
	RADAR
	NICK
	RD. ACCIÓN
	VEL (KTS)
	TECHO
	ARMA
	OBS

	M-2000
	MIRAGE
	TH3757
	MALBORO
	MAX 515 MN
	1262 – 600 (CT)
	59 KFT
	1. BBAS LIZARD (LÁSER) 4,3Mn
2. BBAS OPHER (IR) 5,4 MN
3. Incendiaria, rompepista, racimo y PG
	REV

	A-37B
	DRAGONFLY
	-------------------
	330 MN
	425 - 455
	41,7 KFT
	1. BBAS DE RACIMO, NAPALM, FRAGMENTACIÓN Y PG MK 81-82
	REV

	MIG-29 S
*SE
**SMP
	FULCRUM
	NO 19
	SLOTBACK
	243 MN
	810 - 1320
	60 KFT
	1. BBAS PG (FAB 250 – FAB 500)
	HASTA 8 BBAS.

	
	
	*NO 19 ME
	TOPAZ
	
	
	
	
	

	
	
	**NO 19 M1
	TOPAZ
	
	
	
	
	

	SUKHOI 25
	FROGFOOT
	-------------------
	200 MN (KILT)
	350 - 528
	23 KFT
	1. AS 10 KAREN (LÁSER)
2. AS 14 KEDGE (LÁSER)
3. AS 11 KILTER
4. BBAS:
CAB-250 FAB-250 OFAB-100 Y 120, 
RNK-250 Y 500
5. Racimo, incendiarias y PG
	

	AÉREA HELICÓPTEROS

	NOMBRE
	NICKNAME
	RADAR
	NICK
	RD. ACCIÓN
	VEL (KTS)
	TECHO
	ARMA
	OBS

	SH-2G
	SEASPRITE
	APS 143 (V) 3
	OCEANEYE
	239 MN
	120-138
	23,9 KFT
	02 MISILES AGM-65 (IR-TV)(5-9 MN)
	

	SH-3D
	SEAKING
	SEASPRAY 7300E
	SEASPRAY
	194 MN
	90-144
	14, KFT7
	02 MISILES AM-39 (26,1)
	

	AB-212
	AGUSTA
	APS-143C (V) 3
	OCEANEYE
	170 MN
	60-130
	15 KFT
	OTHT DESIG OTOMAT (>32 MN)
	





	AÉREA EAM

	NOMBRE
	NICKNAME
	RADAR
	NICK
	RD. ACCIÓN
	VEL (KTS)
	TECHO
	TIME ONST
	OBS

	B-200
	BEECHCRAFT
	1. APS 504 (V) 2
2. SEASPRAY 7300 E
3. RDR 1300
	1. DUNHILL
2. SEASPRAY

	989 MN
	140-265
	35 KFT
	6,6 HRS.
	

	F-60
	FOKKER 60
	1. APS 143 B (V) 3
2. HW PRIMUS 650
	1. OCEANEYE
2. HONEYWELL
	900 MN
	200-280
	25 KFT
	10 HRS.
	

	F-50
	FOKKER 50
	HW PRIMUS 650
	HONEYWELL
	
	200-280
	25 KFT
	
	1. ESM/ELINT AES 212 (A-K)
2. COMINT ELK-7065 Y 7071
3. RWR
4. PAWS

	LEARJET 36A
	LEARJET
	RDR 1200B
	-
	1368 MN
	441-454
	45 FKT
	6 HRS
	



