I. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL:

Evaluar las capacidades de comunicación, detección, clasificación, enfrentamiento y conducción asesorativa entre unidades de la Escuadra y F-16 de la FACH con el propósito de fortalecer el entrenamiento conjunto.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer comunicaciones via HQII entre unidades, F-16 y E3, y traspaso de panorama entre unidades y AOC
2. Evaluar capacidades de detección de los sensores de UUSS y practica de proced de defensa anti FBA / misilero enfrentamiento.
3. Evaluar la capacidad de brindar conducción asesorativa a un elemento F-16 con un GCI embarcado o PWO-A para el cumplimiento de una misión.
4. Evaluar el proceso de ejecución de warnings y solicitud de ROE (o en su defecto, actuación bajo legítima defensa) de las unidades.

C. LOGROS CONCRETOS DE LA INTERACCIÓN

1. Unidades y aeronaves logran enlazar en comunicaciones.
2. Unidades y AOC logran traspaso de panorama mediante CODEN.
3. Unidades logran verificar sensores en perfiles altos y bajos, determinando alcances máximos y vulnerabilidades en perfiles bajos.
4. CAE, con apoyo GCI logra vectorear a una PAC en demarcaciones verdaderas.
5. Lenguaje convenido permite interacción e interoperabilidad con una PAC azul.
6. Procedimientos de Check in brief, Parrot Check y Bullseye check efectuados conformes.
7. 

II. DISEÑO DEL EJERCICIO


A. EJERCICIOS:
1. ADEX 461: TACTICAL ANTIAIR WARFARE CAP AND MISSILE COORDINATION.
2. ADEX 326: COORDINATED ATTACK FROM DIFFERENT DIRECTIONS

B. ETAPAS:

1. Etapa I: Verificación de sensores.
Luego de establecer comunicaciones y asegurar condiciones mínimas para la seguridad.

a. Vuelo con perfil alto desde eje y altura conocida objeto asegurar detección y determinar distancia máxima de detección de radares. Idealmente comenzar a no menos de 100 Mn. Unidades Armada prueban:
· Radares aéreos
· RCF (traqueo)
· RCF (iluminación)
· ESM
· IFF

b. Vuelo con perfil bajo desde eje y altura conocida, objeto determinar vulnerabilidades de sensores. Idealmente comenzar a una distancia no menor a 50 Mn.

2. Etapa II: Separación de la Fuerza.
Luego de terminar la 


C. CONSIDERACIONES:

1. Embarco anticipado GCI
2. Si no hay HQII, UHF claro
3. IDMATRIX
4. Lenguaje convenido
5. WRC, ROE, MEZ



