	ODG – INCENDIO (ESTADO 5)


	ACCIONES EFECTUADAS

	1
	CRASH STOP
	

	2
	AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO
	

	3
	AISLAMIENTO ELÉCTRICO SECUNDARIO
	

	4
	AISLAMIENTO MECÁNICO Y  DE VENTILACIÓN
	

	5
	PODER DE A BORDO
	

	ALARMA DE HUMO

	1
	ALARMA DE HUMO (x3)
ACTIVACIÓN DE SENSOR DE HUMO EN DEPARTAMENTO………………………. 
	

	2
	ODG AL LLEGAR A LA HQ1
· OOD SE ESTABLECE EN HQ1, TODOS LOS REPORTES A ESTE CONTROL.
· PRIORIDAD DEL ODG_____ PAI INVESTIGAR ALARMA DE HUMO/ ESCENA ESTABLECER COMUNICACIONES 
RECIBIR NOVEDADES DEL PANTALLA TC.
	

	3
	VERIFICAR
· LUGAR DEL INCIDENTE / QUE SE QUEMA
· CRASH STOP.
· BOMBA DE INCENDIO EN SERVICIO Y PRESIÓN
· BUQUE CON PODER DE A BORDO
· AISLAMIENTOS PRIMARIOS / SECUNDARIOS.
· KILL CARD (1º PRIORIDAD CONTENCIÓN, PELIGROS).
	

	INCENDIO DECLARADO O DESPUÉS DE 3 MINUTOS DE ALARMA DE HUMO

	1
	EMERGENCIA (x3) INCENDIO (x3)
LUGAR AMAGADO ……………………………  GUARDIA, CUBRIR SUS PUESTOS, CAPERUZAS EN ACCIÓN.
· CRASH STOP EFECTUADO
· AISLAMIENTO ELÉCTRICO 1rio ……EFECTUADO / NO COMPROMETIDO AUTORIZADO A ATACAR CON AGUA
· PARTIDA DE SERVICIO, PARTIDA DE ……………………PROA / POPA
· GRUPO CONTENCIÓN FORMA EN …………………………TALLER ELÉCTRICO
· DISPONIBLES FORMAN EN …..HANGAR / CÁMARA DE SO Y SGTOS / CASTILLO
· BA DUMP………….…………………………………HANGAR/PARTIDA DE PROA
· BA CHARGE …………………………………….    HANGAR/ PARTIDA DE PROA
· MHQ EN…………………ENFERMERÍA PRINCIPAL/CÁMARA DE OFICIALES
· RUTA SEGURA PARA PARTIDA DE ATAQUE…………………………………………
· PRIMERA PRIORIDAD DE CONTENCIÓN………………………………………………
· PRIORIDAD DEL ODG…ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO/ CONTENCIÓN
	

	2
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· INCENDIO CLASE…………………………………………………………………………………
· PUERTA ABIERTA / CERRADA.
· PERSONAL………………HERIDOS O ATRAPADOS / NO COMPROMETIDOS PRIORIDAD ODG……ATAQUE CAA / CONTENER Y PREP REENTRADA
· FCP SE ESTABLECE EN…………………………………………………………………………
· LÍMITE DE HUMO ENTRE CUADERNAS……………………Y……………..………
	

	3
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· SE GANA O SE PIERDE
· PRIORIDAD ODG……ATAQUE CAA / CONTENCIÓN Y PREP REENTRADA
· PAI ATACANDO EL INCENDIO CON……………………………………………………..
	

	4
	RECIBIR REPORTE DEL ROVING Y ASIGNARLE TAREAS.
· APOYAR EN ACLARAR CUBIERTAS INFERIORES.
· SE GANA O SE PIERDE.
· QUIEN DESCUBRIÓ EL INCIDENTE O ESCOLTARLO A LA ENFERMERÍA.
· VALIDAR INFORMACIÓN EN TABLERO DE INDICENTES
	

	5
	SITREP DE QUIEN DESCUBRE EL INCIDENTE:
· LUGAR DEL INCIDENTE
· ¿QUÉ SE QUEMA?
· ¿QUIÉN ATACA Y CON QUÉ?
· ¿HAY ALGÚN HERIDO EN EL DEPARTAMENTO?
· ¿EFECTUÓ ALGÚN AISLAMIENTO?
· PELIGROS EN EL DEPARTAMENTO.
· ¿NECESITA PRIMEROS AUXILIOS?
	

	6
	CONTROL DE TIEMPOS PAI CO2/PAI BA/PARTIDA ATAQUE/ CONTENCIÓN
	

	7
	VERIFICAR SS.BB. COMPROMETIDAS
	

	8
	CONSIDERE EL USO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO FIJOS.
	

	9
	SITREP DE LA GUARDIA (PLAN FELINO / JEFE DE SERV / COMANDANTE)
	

	10
	VERIFIQUE LA NECESIDAD DE PERSONAL DE APOYO SI ES REQUERIDO.
	

	11
	EVALÚE NUEVOS LÍMITES DE HUMO E INFORME LIMITES FUTUROS
	

	12
	VERIFICAR ESTABILIDAD DE LA UNIDAD Y LA NECESIDAD DE OTRA BOMBA DE INCENDIO
	

	13
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· SSBB COMPROMETIDAS / NO COMPROMETIDAS
· SE GANA O SE PIERDE
· PRIORIDAD ODG……ATAQUE CAA / CONTENCIÓN Y PREP REENTRADA
· CONTENCIÓN EFECTUADA EN………………………………………
· PRIORIDAD DE CONTENCIÓN………………………………………………
· PRIORIDAD DEL ODG………………………………………………



	

	14
	SITREP DE CA,  HABLA ODG (INCENDIO SE PIERDE)
· INCENDIO EN …………………..SE PIERDE
· PAI / PAT RETRO MARCHA
· NUEVA PRIORIDAD DEL ODG ES CONTENER Y PREPARAR LA REENTRADA. 
	

	REENTRADA EN CALIENTE O PUERTA CERRADA

	1
	PRE-REQUISITOS PARA LA REENTRADA
· INCENDIO CONTENIDO EN TODAS SUS CARAS.
· 10 TARROS DE FOAM (EN INCENDIOS CLASE B)
· JEFE DE ESCENA LISTO.
· PA SE ENCUENTRA ON-AIR.
· VERIFICAR PRESIÓN RAMAL DE INCENDIO.
· AISLAMIENTOS EFECTUADOS (ELECT / MEC / VENT).
· EFECTUAR CRASH STOP.

	

	2
	SITREP DE CA, JEFE DE ESCENA ESTE ES EL ODG DESDE LA HQ1
· TODOS LOS AISLAMIENTOS ELEC. Y MEC. HAN SIDO EFECTUADOS.
· CRASH-STOP EFECTUADO.
· PRESIÓN DEL RAMAL DE INCENDIO…………………………………………………….
· JEFE DE ESCENA AUTORIZADO A EFECTUAR LA REENTRADA (X2)
*La orden debe ser repetida por comunicaciones con acuse recibo.
	

	3
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· PROCEDIMIENTO DE REENTRADA EN PROGRESO.
· NUEVOS LIMITES DE HUMO ENTRE CUADERNAS…………….. Y ……………..
· JEFE DE ESCENA SE ESTABLECE EN………………………………………………………
	

	INCENDIO EXTINGUIDO

	1
	INCENDIO EN…………………… INCENDIO EXTINGUIDO……………………………….
GUARDIA DE RE IGNICIÓN………………….. (GRADOS Y NOMBRES) PRESIÓN……….………  TIEMPO DE TRABAJO HASTA MINUTO……………………………………………………
	

	2
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· JEFE DE ESCENA PRESENTARSE EN TC, PARA PLAN DE ACLARADO DE HUMO 
· EL PLAN DE ACLARADO DE HUMO SERA EFECTUADO POR………………….
· ESTO CONSIDERA SOPLAR / ASPIRAR POR………………………………………….
· SALIENDO EL HUMO POR…………..……………………………………………………….
· TODO EL PERSONAL QUE NO SE ENCUENTRE INVOLUCRADO EN LA MANIOBRA ACLARA DE LA RUTA DEL HUMO.
	

	3
	BRIEFING EN HQ1 AL PERSONAL QUE EJECUTARA EL PLAN DE ACLARADO
· FASE 1: ZONA LIMPIA (EJECUTAR Y REPORTAR FINEX)

· FASE 2: ZONA SUCIA (EJECUTAR CON EQUIPO BA Y REPORTAR FINEX)


· FASE 3: EJECUCIÓN COMUNICADO ZONAS (CON BA Y REPORTAR)
	


	HERIDO O ATRAPADO

	
	HERIDO (x3) HERIDO EN……………… CUBIERTA……….……… ZONA……………..
PRIMER RESPONDEDOR EN ACCIÓN.
NUEVA PRIORIDAD DEL ODG, DAR SEGURIDAD AL HERIDO.
	

	
	VERIFICAR
· TRIAGE (COLOR)
· LESIÓN
· ESTADO DE CONCIENCIA
· UBICACIÓN Y RUTA PARA TRASLADO
· REQUERIMIENTOS (TRASLADO, APOYO, DEA, CAMILLA, ETC)
	

	
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· HERIDO IDENTIFICADO COMO……………………………………………………………
· LESIÓN O DEBIDO A…………………………………………………………………………..
· SE ENCUENTRA CONSCIENTE / INCONSCIENTE……………………………….
	

	
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· RUTA PARA TRASLADO DEL HERIDO, DESDE……….. HASTA…………………
· PASANDO POR CUBIERTA……………… ESCALA……………….. ACCESOS…….
· EN LA UNIDAD MANTENER RUTA DEL HERIDO CLARA.
	




	ODG – INUNDACIÓN(ESTADO 5)


	ACCIONES EFECTUADAS

	1
	CRASH STOP
	

	2
	AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO
	

	3
	AISLAMIENTO ELÉCTRICO SECUNDARIO
	

	4
	AISLAMIENTO MECÁNICO Y  DE VENTILACIÓN
	

	5
	PODER DE A BORDO
	

	ALARMA DE INUNDACIÓN

	1
	ALARMA DE INUNDACIÓN (x3)
ACTIVACIÓN DE SENSOR DE INUNDACIÓN EN DEPARTAMENTO………………………. 
	

	2
	ODG AL LLEGAR A LA HQ1
· OOD SE ESTABLECE EN HQ1, TODOS LOS REPORTES A ESTE CONTROL.
· PRIORIDAD DEL ODG_____ PAI INVESTIGAR ALARMA DE INUNDACIÓN/ ESCENA ESTABLECER COMUNICACIONES 
RECIBIR NOVEDADES DEL PANTALLA TC
EVALUAR ESTABLECER ZONA ROJA
	

	3
	VERIFICAR
· LUGAR DEL INCIDENTE
· CRASH STOP.
· BOMBA DE INCENDIO EN SERVICIO Y PRESIÓN
· BUQUE CON PODER DE A BORDO
· AISLAMIENTO ELECTRICO PRIMARIO COMPROMETIDO / NO COMPROMETIDO
· NO AUTORIZADO / AUTORIZADO A ENTRAR AL DEPARTAMENTO
· AISLAMIENTOS PRIMARIOS / SECUNDARIOS.
· KILL CARD (1º PRIORIDAD CONTENCIÓN, PELIGROS).
	

	INCENDIO DECLARADO O DESPUÉS DE 3 MINUTOS DE ALARMA DE HUMO

	1
	EMERGENCIA (x3) INUNDACIÓN(x3)
LUGAR AMAGADO ……………………………  GUARDIA, CUBRIR SUS PUESTOS, CAPERUZAS EN ACCIÓN.
PERSONAL DISPONIBLE  _________HANGAR / CASTILLO
ESTABLECER MHQ EN __________ ENFERMERIA PRINCIPAL / CÁMARA CABOS 1RO   
· CRASH STOP EFECTUADO
· GRUPO CONTENCIÓN FORMA EN …………………………TALLER ELÉCTRICO
· AISLAMIENTO ELÉCTRICO 1rio ……EFECTUADO
· PARTIDA DE SERVICIO, PARTIDA DE ……………………PROA / POPA (MÁS CERCANA)
· BA DUMP………….…………………………………HANGAR/PARTIDA DE PROA
· BA CHARGE …………………………………….    HANGAR/ PARTIDA DE PROA
· RUTA SEGURA PARA PARTIDA DE ATAQUE…………………………………………
· PRIORIDAD DEL ODG: ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO/ CERRAR EL DEPARTAMENTO
	

	2
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· INUNDACION:     LENTA SF   /   LIBRE FF   /    
· INUNDACION CONTAMINADA ____________ 
· PERSONAL………………HERIDOS O ATRAPADOS / NO COMPROMETIDOS 
· FCP SE ESTABLECE EN ____________________
· LÍMITES DE INUNDACION _____________________________
· PRIORIDAD ODG……ATAQUE CAA / CERRAR DEPARTAMETO Y PREPARAR REENTRADA
	

	3
	CON APOYO DEL IDG: 
· DIMENSIÓN AVERIA ______________________ 
· ALTURA DESDE LINEA DE AGUA ______________
· CÁLCULO CAUDAL DE ENTRADA E INFORME A  FCP 
· EVALUAR ESTABLECER ZONA ROJA (INUNDACIÓN LIBRE)
· IDG, EXISTEN SISTEMAS DE ACHIQUE FIJO?
· CHEQUEO DEPTOS. ADYACENTES
· SI INUNDACION ES CONTAMINADA DESCARGUE PELICULA DE FOAM
· NECESIDAD DE BOMDA ANGUS (MUY PESADA)
	

	4
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· SE GANA / SE PIERDE: NIVEL SUBE / BAJA / MANTIENE
· PRIORIDAD ODG……ATAQUE CAA / CONTENCIÓN Y PREP REENTRADA
	

	5
	RECIBIR REPORTE DEL ROVING Y ASIGNARLE TAREAS.
· APOYAR EN ACLARAR CUBIERTAS INFERIORES.
· SE GANA O SE PIERDE.
· QUIEN DESCUBRIÓ EL INCIDENTE O ESCOLTARLO A LA ENFERMERÍA.
· VALIDAR INFORMACIÓN EN TABLERO DE INDICENTES
	

	6
	SITREP DE QUIEN DESCUBRE EL INCIDENTE:
· LUGAR DEL INCIDENTE
· ¿QUÉ ACCIONES REALIZÓ?
· ¿HAY ALGÚN HERIDO EN EL DEPARTAMENTO?
· PELIGROS EN EL DEPARTAMENTO.
· ¿NECESITA PRIMEROS AUXILIOS?
	

	7
	VERIFICAR DEPTOS. ADYACENTES Y DEFORMACIONES
	

	8
	CONSIDERE EL USO DE EDUCTORES PORTÁTILES.
	

	9
	SITREP DE LA GUARDIA (PLAN FELINO / JEFE DE SERV / COMANDANTE)
	

	10
	VERIFIQUE LA NECESIDAD DE PERSONAL DE APOYO SI ES REQUERIDO.
	

	11
	EVALÚE NUEVOS LÍMITES DE INUNDACIÓN E INFORME LÍMITES FUTUROS
	

	12
	VERIFICAR ESTABILIDAD DE LA UNIDAD Y NECESIDAD OTRA BOMBA DE INCENDIO
	

	13
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· SE GANA O SE PIERDE
· APUNTALAMIENTO EFECTUADO EN………………………………………
· PRIORIDAD DEL ODG …………...ATAQUE CAA / CONTENCIÓN Y PREP REENTRADA
	

	14
	SITREP DE CA,  HABLA ODG (INUNDACIÓN SE PIERDE/ACCIONES NO EFECTIVAS)
· INUNDACIÓN EN …………………..SE PIERDE
· PARTIDA ACLARA EL DEPTO. FCO COMENZAR APUNTALAMIENTO EN………………….
	

	INUNDACIÓN CONTENIDA

	1
	SE GANA / INUNDACIÓN CONTENIDA (ACCIONES EFECTIVAS, SACO + ……………………
DEPTOS ADYACENTES VERIFICADO……….
……… CM DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO 

APUNTALAMIENTO FINALIZADO, AVERIA 100% OBTURADA
GUARDIA DE APUNTALAMIENTO………………….. (GRADOS Y NOMBRES) 
	

	HERIDO O ATRAPADO

	1
	HERIDO (x3) HERIDO EN……………… CUBIERTA……….……... ZONA……………..
PRIMER RESPONDEDOR EN ACCIÓN.
NUEVA PRIORIDAD DEL ODG, DAR SEGURIDAD AL HERIDO.
	

	2
	VERIFICAR
· TRIAGE (COLOR)
· LESIÓN
· ESTADO DE CONCIENCIA
· UBICACIÓN Y RUTA PARA TRASLADO
· REQUERIMIENTOS (TRASLADO, APOYO, DEA, CAMILLA, ETC)
	

	3
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· HERIDO IDENTIFICADO COMO……………………………………………………………
· LESIÓN O DEBIDO A…………………………………………………………………………..
· SE ENCUENTRA CONSCIENTE / INCONSCIENTE……………………………….
	

	4
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· RUTA PARA TRASLADO DEL HERIDO, DESDE……….. HASTA…………………
· PASANDO POR CUBIERTA……………… ESCALA……………….. ACCESOS…….
· EN LA UNIDAD MANTENER RUTA DEL HERIDO CLARA.
	





	ODG – INCENDIO ALTA CARGA TÉRMICA EN PUERTO (ESTADO 5)


	ACCIONES EFECTUADAS

	1
	CRASH STOP
	

	2
	AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO
	

	3
	AISLAMIENTO ELÉCTRICO SECUNDARIO
	

	4
	AISLAMIENTO MECÁNICO Y  DE VENTILACIÓN
	

	5
	PODER DE A BORDO
	

	ALARMA DE HUMO

	1
	ALARMA DE HUMO (x3)
ACTIVACIÓN DE SENSOR DE HUMO EN DEPARTAMENTO………………………. 
	

	2
	ODG AL LLEGAR A LA HQ1
· OOD SE ESTABLECE EN HQ1, TODOS LOS REPORTES A ESTE CONTROL.
· PRIORIDAD DEL ODG_____ PAI INVESTIGAR ALARMA DE HUMO Y REPORTAR HQ1/ ESCENA ESTABLECER COMUNICACIONES 
RECIBIR NOVEDADES DEL PANTALLA TC.
	

	3
	VERIFICAR
· HORA Y MINUTO ALARMA DE HUMO
· LUGAR DEL INCIDENTE / QUE SE QUEMA
· CRASH STOP.
· BOMBA DE INCENDIO EN SERVICIO Y PRESIÓN
· BUQUE CON PODER DE A BORDO (GEN MÁS LEJANO AL INCENDIO)
· AISLAMIENTOS PRIMARIOS / SECUNDARIOS.
· AISLAMIENTO MECÁNICOS DE VENTILACIÓN.
· KILL CARD (1º PRIORIDAD CONTENCIÓN, PELIGROS).
	

	INCENDIO DECLARADO O DESPUÉS DE 2 MINUTOS DE ALARMA DE HUMO

	1
	EMERGENCIA (x3) INCENDIO (x3) LUGAR AMAGADO ……………………………  GUARDIA, CUBRIR SUS PUESTOS, CAPERUZAS EN ACCIÓN.
· CRASH STOP EFECTUADO
· AISLAMIENTO ELÉCTRICO 1rio ……EFECTUADO / NO EFECTUADO
· PARTIDA DE SERVICIO, PARTIDA DE ……………………PROA / POPA
· GRUPO CONTENCIÓN FORMA EN …………………………TALLER ELÉCTRICO
· DISPONIBLES FORMAN EN …..HANGAR / CÁMARA DE SO Y SGTOS / CASTILLO
· BA DUMP SE ESTABLECE EN…………………HANGAR/PARTIDA DE PROA
· BA CHARGE SE ESTABLECE EN ………….    PARTIDA DE POPA
· FOAM DUMP SE ESTABLECE EN HANGAR
· MHQ EN…………………ENFERMERÍA PRINCIPAL/CÁMARA DE OFICIALES
· RUTA SEGURA PARA PARTIDA DE ATAQUE…………………………………………
· JEFE DE ESCENA PREPARAR EL 1ER DISPARO DE HALÓN Y DESGARGAR FOAM EN SENTINA
· PRIORIDAD DE CONTENCIÓN………………………… CARA SUPERIOR
· PRIORIDAD DEL ODG…ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO/ CONTENCIÓN
	

	2
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· INCENDIO CLASE…………………… (QUE SE QUEMA)
· PUERTA ABIERTA / CERRADA.
· PERSONAL………………HERIDOS O ATRAPADOS / NO COMPROMETIDOS 
· FCP SE ESTABLECE EN…………………………………………………………………………
· LÍMITE DE HUMO ENTRE CUADERNAS……………………Y……………..………
· ACCIONES EFECTUADAS (SE GANA / SE PIERDE)
· PRIORIDAD ODG……ATAQUE CAA / CONTENER Y PREP REENTRADA
	

	3
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· SE GANA O SE PIERDE
· PAI ATACANDO EL INCENDIO CON……………………………………………………..
· PRIORIDAD ODG……ATAQUE CAA / CONTENCIÓN Y PREP REENTRADA
· FCP AUTORIZADO A REALIZAR EL 1ER DISPARO DE HALÓN (SI SE PIERDE)
	

	4
	RECIBIR REPORTE DEL ROVING Y ASIGNARLE TAREAS.
· APOYAR EN ACLARAR CUBIERTAS INFERIORES.
· SE GANA O SE PIERDE.
· QUIEN DESCUBRIÓ EL INCIDENTE O ESCOLTARLO A LA ENFERMERÍA.
· VALIDAR INFORMACIÓN EN TABLERO DE INDICENTES
· SITREP DE LA GUARDIA (PLAN FELINO / JEFE DE SERV / COMANDANTE)
	

	5
	SITREP DE QUIEN DESCUBRE EL INCIDENTE:
· LUGAR DEL INCIDENTE
· ¿QUÉ SE QUEMA?
· ¿QUIÉN ATACA Y CON QUÉ?
· ¿HAY ALGÚN HERIDO EN EL DEPARTAMENTO?
· ¿EFECTUÓ ALGÚN AISLAMIENTO?
· PELIGROS EN EL DEPARTAMENTO.
· ¿NECESITA PRIMEROS AUXILIOS?
	

	6
	VERIFI LA NECESIDAD DE PERSONAL DE APOYO SI ES REQUERIDO.
	

	7
	CONTROLAR MINUTO DEL 1ER DISPARO DE HALÓN / FUE EFECTIVO EL PRIMER DISPARO ( I/C FCP)
SI ES EFECTIVO MANTENER CONTENCIÓN CARA SUPERIOR Y ESTABLECER GUARDIA REIGNICIÓN
	

	8
	SITREP DE CA,  HABLA ODG (INCENDIO SE PIERDE)
· INCENDIO INCONTROLABLE
· NUEVA PRIORIDAD DEL ODG ES CONTENER, CERRAR EL DEPARTAMENTO Y PREPARAR 2DO DISPARO DE HALÓN
	

	1ER DISPARO DE HALÓN NO EFECTIVO

	1
	PRE-REQUISITOS PARA EL 2DO DISPARO
· 1ER DISPARO NO EFECTIVO
· NO MÁS DE 5 MINUTOS DESDE EL PRIMER DISPARO.            __________
· AISLAMIENTO VENTILACIÓN (CRASH STOP) EFECTUADO       __________
· AISLAMIENTO MECÁNICO (AIRE Y LÍQUIDOS) EFECTUADO   __________
· AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO EFECTUADO                   __________ 
· SIN PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO                                     __________ 
	

	2
	SITREP DE CA, JEFE DE ESCENA ESTE ES EL ODG DESDE LA HQ1
· TODOS LOS AISLAMIENTOS ELEC. Y MEC. HAN SIDO EFECTUADOS.
· CRASH-STOP EFECTUADO.
· DEPARTAMENTO CERRADO.
· JEFE DE ESCENA AUTORIZADO A EFECTUAR 2DO DISPARO DE HALÓN (AUTORIZACIÓN CO)
	

	3
	VERIFICAR ESTADO DE AVANCE DE LA CONTENCIÓN CONSIDERANDO:
· PRIMERA PRIORIDAD (TARJETAS COLOR ROJO), ANTES DE LOS 3 [MIN].
· SEGUNDA PRIORIDAD (TARJETAS COLOR AMARILLO), ANTES DE LOS 10 [MIN].
· TERCERA PRIORIDAD (TARJETAS COLOR VERDE) ANTES DE LOS 30 [MIN].
· ACTIVAR MONITOREO CONSTANTE DEL TMS Y RONDAS EFECTUADAS.
	

	CONTENCIÓN Y PREPARAR REENTRADA

	1
	INCENDIO EN…………………… INCENDIO CONTENIDO……………………………….
___:___ HORAS, SERÁ  BRIEFING LOGÍSTICO, EN HQ1
	

	2
	AL RECIBIR REPORTE DE RONDA TMS DE QUE Tº DE LOS MAMPAROS HAN PRESENTADO TRES DESCENSOS CONSECUTIVOS Y SE ENCUENTRAN BAJO LOS 100º [C] (60º [C] DENTRO DEL DEPARTAMENTO).
SITREP DE CA 
· TMS INDICA QUE INCENDIO HA SIDO EXTINGUIDO, NUEVA PRIORIDAD ES PREPARAR LA REENTRADA.”
· BRIEFING DE REINGRESO SE EFECTUARÁ EN (HANGAR / CÁMARA DE OFICIALES) A LAS ___:___ HORAS”.
	

	3
	FINALIZADO EL BRIEFING DE REINGRESO, ESTABLECER COOMS CON I/C FCP, DESDE HQ1. UNA VEZ QUE ESTE LE INFORMA QUE SE ENCUENTRA LISTO PARA EL REINGRESO, VERIFICAR:
· CRASH STOP.
· AISLAMIENTOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
· PRESIÓN HPSW.
	

	REENTRADA

	1
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· CRASH STOP EFECTUADO.
· AISLAMIENTOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EFECTUADOS.
· PRESIÓN HPSW ES ………BAR.
· I/C FCP, AUTORIZADO A EFECTUAR REINGRESO CON PA.
ESTA INFORMACIÓN DEBE SER REPETIDA AL I/C FCP POR LA DC LINE, QUIEN DEBE DAR ACUSE DE RECIBO.
	

	2
	AL RECIBIR SITREP DE REINGRESO EFECTUADO POR I/C FCP, CONSIDERE NUEVO LÍMITE DE HUMO Y FCP.
SITREP POR 1MC:
· PARTIDA DE ATAQUE REINGRESA A ……………………………………(DEPARTAMENTO).
· NUEVO LÍMITE DE HUMO ENTRE CUADERNA ……………. Y ………………
· FCP SE ESTABLECE EN …………………….
	

	INCENDIO EXTINGUIDO

	4
	INCENDIO EN…………………… INCENDIO EXTINGUIDO……………………………….
GUARDIA DE RE IGNICIÓN………………….. (GRADOS Y NOMBRES) PRESIÓN……….………  TIEMPO DE TRABAJO HASTA MINUTO……………………………………………………
	

	
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· JEFE DE ESCENA PRESENTARSE EN TC, PARA PLAN DE ACLARADO DE HUMO 
· EL PLAN DE ACLARADO DE HUMO SERA EFECTUADO POR………………….
· ESTO CONSIDERA SOPLAR / ASPIRAR POR………………………………………….
· SALIENDO EL HUMO POR…………..……………………………………………………….
· TODO EL PERSONAL QUE NO SE ENCUENTRE INVOLUCRADO EN LA MANIOBRA ACLARA DE LA RUTA DEL HUMO.
	

	
	BRIEFING EN HQ1 AL PERSONAL QUE EJECUTARA EL PLAN DE ACLARADO
· FASE 1: ZONA LIMPIA (EJECUTAR Y REPORTAR FINEX)

· FASE 2: ZONA SUCIA (EJECUTAR CON EQUIPO BA Y REPORTAR FINEX)

· FASE 3: EJECUCIÓN COMUNICADO ZONAS (CON BA Y REPORTAR)
	

	HERIDO O ATRAPADO

	
	HERIDO (x3) HERIDO EN……………… CUBIERTA……….……… ZONA……………..
PRIMER RESPONDEDOR EN ACCIÓN.
NUEVA PRIORIDAD DEL ODG, DAR SEGURIDAD AL HERIDO.
	

	
	VERIFICAR
· TRIAGE (COLOR)
· LESIÓN
· ESTADO DE CONCIENCIA
· UBICACIÓN Y RUTA PARA TRASLADO
· REQUERIMIENTOS (TRASLADO, APOYO, DEA, CAMILLA, ETC)
	

	
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· HERIDO IDENTIFICADO COMO……………………………………………………………
· LESIÓN O DEBIDO A…………………………………………………………………………..
· SE ENCUENTRA CONSCIENTE / INCONSCIENTE……………………………….
	

	
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· RUTA PARA TRASLADO DEL HERIDO, DESDE……….. HASTA…………………
· PASANDO POR CUBIERTA……………… ESCALA……………….. ACCESOS…….
· EN LA UNIDAD MANTENER RUTA DEL HERIDO CLARA.
	



