REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS DE ARMADA. ( 3-44/1)

TITULO Nº 2

“MANIPULACIÓN Y CUIDADO DE LOS EXPLOSIVOS”

ARTICULO Nº 201:

A.- El manejo o descuido de la munición, explosivos y sus envases puede causar fallas, inflamación retardada, prematura u otros       Incidentes. No es posible esperar de las cajas manipuladas bruscamente, que mantengan su impermeabilidad e integridad general. Por       lo tanto, cada vez se manipule explosivos de cualquier tipo, se debe tomar la precaución de evitar daños a los explosivos y sus contenedores.

B.- Antes de que se almacenen con otros explosivos, aquéllos que han sido manipulados bruscamente, o se han encontrado sus envases dañados, o húmedos deben ser examinados por el Oficial de Cargo, quien debe asegurarse que no se haya alterado la seguridad o integridad de éstos. Cuando el Oficial no esté seguro, o se sospeche que los explosivos se han dajado caer, han sisdo sometidos a un golpe fuerte o han sido sumergidos en agua, deben eliminarse, de acuerdo a lo indicado en el Título 10.

C.- Con los envases dañados que no presten utilidad, debe actuarse de acuerdo con lo establecido en le Título 10.

D.- El Comandante debe investigar las circunstancias, en que los explosivos o sus envases muestren señales de haber sido mal tratados por negligencia, debiendo tomar las medidas disciplinarias correspondientes e informando del deterioro  de la D.A.A.

E.- En el Título 4, están las instrucciones que deben considerarse durante el embarque y desembarque de explosivos.

F.- Los envases que contienen explosivos, que han sido abiertos para cualquier propósito, deben ser inspeccionados antes de que se vuelvan a sellar con la munición aún en su interior, con el fin de garantizar que no se haya introducido una sustancia extraña.

G.- En todo momento, se deben manipular cuidadosamente todos los Torpedos, armas guiadas y otros explosivos con cubiertas que se dañan fácilmente.

H.- En el Título 17, se indican las normas especiales adicionales relativas a armas guiadas para lanzamiento de superficie: igualmente se indican las normas especiales adicionales para las armas aéreas en Título 19 y 20.

I.- Las normas especiales relativas a Torpedos, armas guiadas para lanzamiento de submarino, minas y otros explosivos submarinos, están mencionadas en el Título 21.  Para buques de superficie remitirse al Título 15.

ARTICULO Nº 219:

DETONADORES Y ESPOLETAS ELECTRICAS, GENERALIDADES

A.- Almacenamiento y cuidado en su manipulación

(1) Los detonadores siempre se deben manejar con extremo cuidado, guardarse en sus envases especialmente diseñados y almacenados en cajas de detonadores aprobados para tal efecto. Los detonadores no se deben almacenar por largos periodos en las SS.BB de emergencias, ya que esos lugares pueden sufrir temperaturas mayores a los 32  grados C°.

(2) Los detonadores nunca se deben transportar sueltos, éstos se deben transportar como lo especifica el Art. 415 grs. Ya sea en sus cilindros de hojalata o en sus cajas de transporte. El los buques donde no existan escalas inclinadas, deben ser transportadas por un hombre en una mochila.

(3) Los detalles de la construcción de las cajas para los detonadores se especifican en el  Art. 2309.

B.-     Vida útil de del detonador

          La protección a la humedad y a las altas temperaturas son los factores primordiales para mantener el rendimiento, y en ciertos casos la vida útil de los detonadores. La seguridad de los detonadores cuando se encuentran fuera de sus envases especiales, puede ser afectada por la presencia de humedad que ayuda a la formación de un depósito ultrasensible producto de la interacción entre los ácidos de plomo de los componentes del explosivo llenador  y el envase envase de cobre del detonador. Un porcentaje de tales detonadores debe ser sometido a un examen por arsenales para constatar que no se haya formado ese depósito ultrasensible. La vida útil de los detonadores se calcula a partir de la fecha de llenado, indicada en la etiqueta del cilindro o tarro en el cual éstos se suministran, siempre deberán usarse las partidas más antiguas objeto evitar pérdidas.

       La vida útil para ciertos detonadores  que se deterioran con mayor rapidez  en el tiempo  o son afectados por  el acápite  c. inciso (a), se indican en los Manuales Técnicos pertinentes y en los artículos 1506 y 2006. 

ART. 227
: “Inundación y rociadores en SS.BB.”


Los sistemas de rociadores se deben activar antes que el fuego o calor alcance las SSBB.

· En combate: Es decisión del Comandante, efectuándose lo mas tarde posible si es que se esta disparando.

· En puerto: Por orden del Comandante se debe rociar o inundar por adelantado.

ART. 301
: “Clasificación de los explosivos”

Se clasifican por sus características y los riesgos asociados a ellos, se debe regular las condiciones con que fueron fabricados, almacenados y transportado con su debida seguridad.
ART. 302 “Clasificación por categorías para buques”
Categoría 1:

a) Explosivos capaces de funcionar mediante chispas o fricción que  no tengan medios propios de ignición, incluyendo vainillas llenas de pólvora.

b) Explosivos que están expuestos a la descomposición y conlleva un riesgo explosivo y que puedan funcionar mediante chispas o fricción sin contacto ni medios propios de ignición.

c) Explosivos estables sin medios de ignición.

d) Granadas, espoletas de granadas y estopines de vainillas.

e) Munición mayor y menor; misiles guiados. Cualquier componente explosivo no ensamblado de misiles guiados, exceptuando los trazadores.

f) Minas y explosivos relacionados; conos de combate de torpedos, bombas de profundidad cargas de demolición.
g) Bombas, granadas de mano, proyectiles HE A/S, señales cónicas.

h) Detonadores.

Categoría 2: Pirotécnicos.

Categoría 3: 

a) Munición lacrimógena y de humo.

b) Munición que contenga fósforo Blanco (W.P)

Categoría 4: Munición química.

Categoría 5: Pertrechos que constituyan un riesgo especial.

Categoría 6: Pertrechos que requieran normas especiales para almacenarse.

NOTA: Se requiere una estiba en cubierta expuesta para las categorías.

NOTA 2: El almacenaje de los explosivos sujetos a descomposición, que representa un riesgo de ignición, que no tengan sus propios medios de ignición.
ART. 303: “Reglas e instrucciones especiales de compatibilidad para explosivos a bordo”.


Los grupos se mantendrán en estibas separados como se indica a continuación según sus categorías.

	Categorías
	Estiba con otro grupo

	Para buque 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	SI
	NO
	NO
	NO
	NO

	2
	NO
	SI
	NO
	NO
	NO

	3
	NO
	NO
	SI
	*(1)
	NO

	4
	NO
	NO
	*(1)
	SI
	NO

	5
	NO
	NO
	NO
	NO
	*(2)

	6
	SI
	NO
	NO
	NO
	-


ART. 537 “Registro de tº para las SSBB”.
a) Se debe mantener  en todas las SSBB. que contienen explosivos los registros de las tº. Las tº deben de registrarse diariamente comenzando el día que se embarcó el explosivo, se deberán registrar las tº MAX y MIN en grados centígrados.
b) Los registros completados deben guardarse en la oficina del dpto. solo se mantendrán en las SSBB. el registro vigente.

ART. 608 “Elementos que no deben estibarse en compartimientos adyacentes a las SSBB”


Buque de superficie:

· Materiales altamente inflamables (productos clase “A” que tienen un punto inflamable inferior que 33 ºC).

· Solvente y pinturas.

· Materiales susceptibles de combustión espontánea.

· Ácidos.

ART. 1313 “Tº excesivamente altas”

a) Si el propelente ha estado sujeto a tº excesivas sobre 38ºC (100ºF) pero menores a 43ºC por 28 días o mas, no deben estibarse en SSBB o almacenes de explosivos, deberá estibarse en cubierta para el desembarco o traslado a Arsenal.
· Para munición 76/62 OTO MELARA el límite de tº inferior será 35ºC y no 38ºC.

b) Cuando los propelentes han experimentado tº de 43ºC o superior, se deben informar por msje a la DAA y Arsenal (T)

* Esta munición no podrá ser disparada.

El mensaje debe contener la siguiente información.

- Grado y lapso de tiempo de exposición a la tº.

- Cantidad de munición afectada.

-Nº  de lote
-Causa y acciones tomadas.

* En todas las causas anteriores Arsenal (T) tiene que enviar un informe con los resultados de las pruebas realizadas, indicando si es apta para usarlo o lanzarse al agua.

* En tiempo de guerra, la munición expuesta a tº indicadas anteriormente, incluso si alcanza los 49ºC, podrá ser disparada.

c) En los puntos anteriores, la munición afectada no podrá ser transferida al buque.

ART. 2502 “Tº en las SSBB”.

a) Todas las SSBB que contienen propelente deben mantenerse a una tº bajo los 32ºC.

b) Los compartimientos que contienen cualquier otro explosivo o pirotécnico deben mantenerse bajo los 35ºC para reducir su degradación química.
c) En los casos de una falla del aire acondicionado la tº no debera sobrepasar laos 42ºC en las 12 Hrs. y si permanece así, se debe contar con otro sistema de enfriamiento en la medida que el diseño del buque lo permita.
