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Laboratorio: Potencial eléctrico y líneas equipotenciales 
Nombres integrantes:

Curso:

Puntaje obtenido:                                                           NOTA:

 
   




Objetivos: Verificar experimentalmente la dependencia respecto de la distancia del potencial eléctrico de una carga puntual. 
Dibujar líneas equipotenciales de varias configuraciones de carga eléctrica. 

Instrucciones:
· Para desarrollar las siguientes actividades debe acceder al siguiente link:
https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_en.html
· Esta actividad es grupal (máximo 3 Cadetes)  
· La actividad debe ser desarrollada (respondida) en este mismo documento Word.
· Una vez que termine, guarde el documento en PDF con el siguiente formato para el nombre: CURSO_APELLIDO1_APELLIDO2_APELLIDO3_LABFISIII.PDF    
Ejemplo: 3B_YUKAWA_PLANCK_FEYNMAN__LABFISIII.PDF
· Plazo de entrega 5 días.



















I.- Potencial eléctrico versus distancia para una carga puntual. (30 puntos)

a) Ubique una carga eléctrica positiva de 1 nC cerca del borde de la grilla.
b) Utilice el sensor de potencial, y mida el potencial eléctrico a las distancias que se indican en la siguiente tabla. Complete la tabla con los datos obtenidos.            (5 puntos)

	Distancia, d[m]
	Potencial eléctrico, V[V]

	0,05
	

	0,10
	

	0,15
	

	0,20
	

	0,25
	

	0,30
	

	0,35
	

	0,40
	

	0,50
	

	0,60
	


 
c) Con los datos de la tabla anterior, confeccione un gráfico potencial eléctrico versus distancia. Utilice Excel. (adjunte gráfico) (5 puntos)
   
d) Obtenga la línea de tendencia de los datos. Y escriba la ecuación resultante.            (5 puntos)

e) A partir del resultado anterior, escriba el modelo físico para el potencial eléctrico en función de la distancia de este experimento. Indique la unidad de medida de las constantes. (5 puntos)

f) Identifique las constantes de su modelo para eso compárelo con el potencial eléctrico de una carga puntual y determine a qué cantidad física o constante corresponden (5 puntos)



g) Determine el error relativo porcentual de las constantes de su modelo.                   (5 puntos)       

 





I.- Líneas equipotenciales (40 puntos)
A continuación, utilizara el sensor de potencial eléctrico para dibujar las líneas equipotenciales generadas por las siguientes configuraciones de carga eléctrica.  
En cada caso:
· Forme la configuración indicada.
· Mueva el sensor de potencial eléctrico alrededor de las cargas y dibuje 10 a 20 líneas equipotenciales, las suficientes como para visualizarlas en todo el plano y poder responder las preguntas que se plantean.
· Tome una imagen del resultado. Esto lo puede hacer, si es usuario de Windows con la tecla “imprimir pantalla” seleccionando luego la región de interés.
[bookmark: _GoBack]Si es usuario de macOS vea el siguiente tutorial:                      https://support.apple.com/es-es/HT201361
· Reemplace la figura de muestra por la imagen de sus resultados.


a) Carga puntual positiva (5 puntos)

[image: ]


b) Carga puntual negativa (5 puntos)

[image: ]


c) Línea con carga eléctrica positiva (este caso seria una aproximación a una densidad lineal de carga eléctrica) (10 puntos)
[image: ]
Responda: ¿Cómo son (geométricamente) las líneas equipotenciales cerca de la línea cargada? Explique en términos del campo eléctrico 












d) Dos líneas cargadas una frente a la otra a corta distancia (este caso seria una aproximación a dos líneas o planos cargados homogéneamente) (10 puntos)

[image: ]
i)Responda: ¿Cómo son (geométricamente) las líneas equipotenciales entre las líneas cargadas?

ii)Compare cualitativamente el potencial eléctrico (magnitud) entre las líneas cargadas, con el potencial eléctrico alrededor     de las líneas.   
                              
    









e) Un anillo cargado positivamente (10 puntos)
[image: ]

i) Responda: ¿Cómo son (geométricamente) las líneas equipotenciales dentro del anillo y fuera del anillo?
ii) Describa cualitativamente el potencial eléctrico en la región delimitada por el anillo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene en el campo eléctrico?
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