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1. Defina:
a) Rango de estabilidad: (25 pts.)
El rango de estabilidad hace referencia a las condiciones del buque para mantener la estabilidad en el agua y seguridad en dicho medio. Particularmente en la capacidad que posee el buque para volver a su posición una vez que este fue inclinado producto de las fuerzas que interactúan con el buque, puede ser causales como el viento, las olas o la adicción de alguna carga extra.
b) Máximo Brazo Adrizante: (25 pts.)
Es el momento de mayor escora del buque que puede sostener en posición estática, manteniendo su condición de estabilidad positiva. En aspectos de dibujo gráfico podemos entender que es el momento de mayor separación del centro de gravedad (G). Este valor representa el representa el mayor momento de adrizamiento que el buque puede generar para volver a su posición vertical después de ser inclinado.

2. La Figura N° 1 muestra la Curva de Brazo Adrizante de una fragata de ∆= 3500 [𝑡]. Indique, justificando sus respuestas:

a) Ángulo(s) de escora de equilibrio de la fragata. (25 pts.)
Los ángulos de escora obtenidos a partir del gráfico tenemos 0° y 120°, teniendo en consideración las dos bandas de estribor y de babor. Los 0° grados hacen referencia a un equilibrio positivo y los 120° grados hacen referencia a un equilibrio negativo.

b) El ángulo de escora del límite de estabilidad. (25 pts.)
Mediante la información obtenida el ángulo de escora limite son los 120° grados, también por el gráfico podemos saber que G y B son iguales y tienden a 0, lo que indica que si supera este límite no se podrá adrizar. 
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FIGURA N° 1: CURVA BRAZO ADRIZANTE FRAGATA
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