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	Trabajo investigación: Cantidad de botes del Titanic
El Titanic es seguramente uno de los buques de transporte de pasajeros más conocido a nivel mundial. Su fama se debe fundamentalmente al accidente en el que colisionó con un iceberg, donde solo sobrevivieron 712 personas. Además, destacó por los excéntricos lujos que poseía, así como también, por ser el crucero más grande construido en aquella época, con una capacidad aproximada de 2787 pasajeros. Se relata que “el buque tenía una capacidad para 64 botes salvavidas” (Ser, 2018), los cuales prometían ser suficientes para todas las personas a bordo. Por otro lado, dentro de sus principales cualidades destacan “su tamaño, elegancia y seguridad” (Ballard, Robert; Archbold, Rick; Marshall, Ken, 1998) sin embargo, y como plantearemos en este escrito:  la cantidad de botes salvavidas del Titanic, así como la capacidad de estos, no eran suficientes para rescatar a todos sus tripulantes en el caso de una emergencia.
Para comenzar, al momento del accidente el Titanic poseía tan solo 20 botes salvavidas, de estos:
- 4 eran botes plegables Engelbart de 8,36 m de largo x 2,4 m de ancho y 0,91 m de profundidad
-  2 eran “chinchorros” de madera para emergencias de7,67 m de largo x 2,1 m de ancho y 0,91 m de profundidad.
 -  14 embarcaciones de madera con el casco trincado de 9,1 m de largo x 2,77 m de ancho y 1,2 de profundidad.
Estos botes tenían una capacidad de 47,40 y 65 personas respectivamente, según los estándares de la época (Ser, 2018). Sin embargo, se puede comprobar mediante operaciones matemáticas básicas que la capacidad de respuesta era insuficiente. Lo veremos de la siguiente forma: 
4 x 47 + 2 x 40 + 65 x 14= 1178 (cantidad de máxima de personas que podían ser rescatadas)
Como podemos apreciar, la cantidad de botes salvavidas que tenía el Titanic al momento del accidente solo permitía rescatar a menos de la mitad de las personas que tenía a bordo en ese momento (2787 aproximadamente).
De cualquier modo, tras el accidente la comunidad internacional decidió unirse a fin de normar ciertas características de las embarcaciones para así evitar otras catástrofes, dando origen al convenio SOLAS (Safety Of Life at Sea). Dicho convenio, en sus versiones sucesivas está considerado como el más importante de todos los tratados internacionales relativos a la seguridad de los buques mercantes. (Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (Convenio SOLAS), s. f.)
 Dentro de la amplia gama de normativas que posee (desde telecomunicaciones hasta construcción naval), destaca la directiva que establece la capacidad máxima de los botes salvavidas que debe tener cada buque (apuntes cuaderno asignatura). Teniendo en cuenta esto, realizaremos los cálculos establecidos por el convenio SOLAS y compararemos la capacidad que supuestamente tenían los botes salvavidas del Titanic, con los recomendados según dicho convenio. 
En primer lugar, utilizaremos como ejemplo los botes plegables “Engelbart” cuyas dimensiones eran de 8,36 m de largo x 2,4 m de ancho y 0,91 m de profundidad. (Hutchings, David F.; de Kerbrech, Richard P. 2011). Dada la fórmula para calcular un volumen de desplazamiento liviano (apuntes ppt asignatura): 
Volumen = L x B x D x 0,6 (coeficiente de bloque)


Por lo cual: 
Volumen = 8,36 x 2,4 x 0,91 x 0,6
Volumen = 10,954944 metros cúbicos
Posteriormente aplicamos la formula con la que se certifica el número máximo de personas en un bote salvavidas según SOLAS (apuntes ppt asignatura):
Número máximo = Volumen/0,283 
Donde 0,283 es la capacidad cubica de una persona considerando que todos los botes son mayores a 7,3 metros de largo.
Luego: 
Número máximo de personas = 10,954944/ 0,283
Número máximo de personas = 38,71
Es decir, este tipo de botes tienen una capacidad máxima de 38 personas.
Tras repetir este procedimiento obtenemos la siguiente tabla comparativa: 
	Tipo de bote
	Capacidad según estándares de la época.
	Capacidad de certificación según SOLAS.
	Diferencia

	botes plegables “Engelbart”
	47
	38
	9

	“chinchorros” de madera para emergencias
	40
	31
	9

	embarcaciones de madera con el casco trincado
	65
	64
	1



Finalmente, y como evidenciamos durante el desarrollo de esta investigación, podemos concluir que la cantidad de botes salvavidas que tenía el Titanic al momento de su hundimiento eran insuficientes, y que además, la capacidad que estos aparentaban representaba un riesgo para su tripulación. Por otro lado, un buque de las dimensiones del Titanic debería haber tenido al menos 65 botes salvavidas para cubrir a todos los pasajeros, sin embargo existen diversas teorías que afirman que la cantidad de botes que portaba el crucero eran meno ya que “arruinaban la estética”.
Sin lugar a dudas el hundimiento del Titanc marcó un antes y un después en el mundo de las navieras, ya que se sabe que los pasajeros del Titanic ya estaban expuestos desde el momento en que compraron sus boletos.
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