[bookmark: _GoBack]Prueba de guerra interna
Nombre:
Puesto:
Instrucciones: Todos deben contestar de la pregunta 1-23. Las preguntas 24-34 serán respondidas solamente por personal indicado, debiendo Responder los jefes de partida las de IBO.
Puntaje:
	Puesto
	Total
	Aprobación (80%)

	General
	
	

	PM
	
	

	DCOL
	
	

	Jefe de partida
	
	

	IBOs
	
	

	SSAA
	
	



1. Dibuje el organigrama del team de mando y control de guerra interna (The Command team): 5 puntos (0,5 ptos cada cuadro)

[image: ]


2. ¿Quiénes se desempeña como “Internal Battle Controller (IBC)”  y “Command Advisor” y , donde cubren? 4 puntos

puesto de Command Advisor normalmente es cubierto por el WEO, quien se ubicará en la CIC. Chp 8. Para 0804.
El puesto de IBC normalmente es cubierto por el MEO, Cubrirá el la SCC. Chp 8. Para 0805.

3. Quienes son los directores de la guerra interna y en qué lugar cubren sus puestos en Estado 1. 4 puntos

DCO, DCO (L), PM en HQ1 (2 pts) y DWEO en Weapon Section (2 pts) Base. Chp 8. Para 0807.

4. De acuerdo a la línea de ritmo de batalla de guerra interna (Internal Battle Timeline) Fig 8-7 Internal Battle Timeline
8 puntos.
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5. ¿A quién corresponde la siguiente responsabilidad según la NORENT N°1 de SS.AA.?
 “Será el responsable del control de la ejecución y uso de los procedimientos SHIPHAZ efectuados durante su guardia, velando que el personal no trabaje en zonas o efectúe actividades peligrosas sin haber efectuado las medidas de seguridad indicadas en el tablero SHIPHAZ”.

El Oficial de Guardia (Puerto o Mar).


6. Cuánto tiempo se dispone para realizar el Blanket Search en estado 1 y estado 3. 
(2 puntos).
En tiempos paz 8-10 y guerra 10-14.

7. Indique de qué forma se califica el estatus de un incidente de control de averías: 
(3 puntos).

a. Menor: Incidente de una escala relativamente pequeña, el cual se puede ser contenido con recursos de control de averías y ataques de incendio locales. No afecta el Command Aim y las prioridades del mando. (1 pto)

b. Significativo: Un incidente a gran escala, el cual tiene el potencial de afectar sistemas claves de combate o supervivencia del buque, pero que al momento, puede ser contenido con recursos de control de averías y ataques de incendio locales. Puede afectar el Command Aim y las prioridades del mando. (1 pto)


c. Crítico: Incidente mayor, el cual ya perjudica sistemas claves de combate o supervivencia del buque. Afecta el Command Aim. (1 pto)



8. En que ocasiones debe ser usado el procedimiento FLASH. (4 puntos).

· En el ICR (initial contact report) de un Incidente Critico o Significativo. (1 pto)
· Sitrep de un Incidente Critico o Significativo, especialmente cuando la situación se deteriora. (1 pto)
· Cambio en el Command Aim, o de la prioridad de los incidentes. (1 pto)
· Cuando un sistema esencial es recuperado. (back online). (1 pto)

Chp 8. Para 0830.

9. Al encontrarse la Unidad en estado 2: (2 puntos).
a. Quien reacciona ante incidentes de control de averías (productos de incidentes internos o externos) 

La DWEP (Defence Watch Emergency Party). Chp 8. Para 0841 b.. (1 pto)

b. ¿En caso de tener un incidente en estado 2, se deberá siempre cubrir estado 1?  
Dependerá si existe personal suficiente para atacar el incidente (1 pto)

Fig 8-10

10. ¿Encontrándose la Unidad en Estado 3, cuando se debe cubrir puestos de EMERMAR? (4 puntos).

En caso de que la SSEP no sea capaz de hacer frente a un incidente, ya sea debido a la falta de personal o recursos materiales. (SSEP solo un incidente). (2 pts)

En casos de emergencia de origen o magnitud desconocida tales como incendio es espacio de máquinas, CoD, colisión o varada. (2 pts)

Chp 20 . Para 2044. 

11. Colores de chaquetillas para personal de la SSEP? (3 puntos).
· Rojo con franja blanca: I/C FCP
· Rojo: Grupo principal (PAI + PA).
· Amarillo: Partida de equipos de respiración y controlador de equipos de respiración.
· Verde: Aislamiento de ventilación.
· Azul: Partida de contención
· Café: Personal encargo de llaves.

Chp 20 . Para 2023 

12. Con respecto a los límites de humo: quien los establece (1 pto). Usando que dispositivos (2 pto) y que consideraciones se pueden tener en el ataque inicial del fuego (1 pto) . (4 puntos). Anexo 21 C Para 3

Lo determina el I/C FCP, cerrando puertas y escotillas estancas, lampos de ventilación. En caso de no existir puertas y escotillas estancas, cortinas de humo y pitones pantalla (pared de agua) pueden ser usados para impedir que se propague el humo; especialmente en el ataque inicial del fuego; son menos efectivos y no pueden ser considerados como un límite físico para el humo.

13. Con respecto a los aislamientos en los incendios en espacios de máquinas. Cuantos tipos existen, cuál es su prioridad y  cuánto tiempo cuento para realizarlos. 4 puntos.

Aislamiento de ventilación (primario) (0,5 ptos)
Aislamiento mecánico (primario y secundario) (0,5 ptos)
Aislamiento eléctrico (primario, secundario y para reentrada) (0,5 ptos)

Para los primarios tengo 10 minutos(1,5 ptos), para los secundarios 30 minutos. (1 pto).

 Anexo 21E Para 1 e, 2, 3.

14. Cuáles son los requisitos para activar el segundo disparo de halón. (3 puntos).

· Obtener confirmación del I/C FCP que la puerta está cerrada, y el departamento fue evacuado. (1 pto).
· 5 minutos luego de haber aplicado el primer disparo. (1 pto).
· Aislamiento de ventilación efectuado. (mando evaluar disparar sin haber realizado el aislamiento eléctrico y mecánico). (1 pto).

BR 2170 7F Chp 7. Para 0701.

15. Quien decide el uso de la inundación o el uso de spray en SS.BB.  (2 puntos).

El MEO (1 pto).  o el OOD en puerto. (1 pto).

Anexo 21G Para 4

16. En caso de tener un incendio en un departamento adyacente a una SS.BB. de qué forma se realiza contención, quien es el responsable de ejecutar esta acción. (2 puntos). Anexo 21G para 5.

Usando neblina de alta (spray with water) en mamparo o cubierta desde el interior de la SS.BB. usando un grifo o CFHR. (1 pto).  
El responsable es la persona a cargo del equipo de combate de incendio. (1 pto).  

17. Complete la definición Según NORENT Nº6 (4 puntos)

1. Aislamiento eléctrico primario: 
Es el corte de poder eléctrico superior a 230 VAC en el lugar amagado.

2. Aislamiento eléctrico secundario:
· Al resto de los poderes eléctricos en el lugar amagado (220 V, 1OV, 50V, 24V, etc.), incluyendo poderes suministrados por baterías.
· A todo equipo eléctrico propenso a ser mojado en los lugares que se efectúa la contención.
· A equipos eléctricos que se encuentran en el acceso al departamento amagado donde se efectuará el cargado de mangueras y abertura de pitones.

3. Aislamiento Mecánico:
Es la acción de seccionar el paso de todos los fluidos peligrosos que pasan por o hacia el departamento amagado (petróleo, aceite, aire comprimido, etc.) como también el drenaje de botellas de aire hacia la atmósfera, circuito de lastrado de estanques, etc.
4. Aislamiento Mecánico de Ventilación y Extracción:
Es la acción de cerrar puertas, escotillas, lampos y tapas de ventilación y extracción del departamento amagado.


18. En caso de que el incendio haya sido extinguido, pero no se puede acceder al puente debido a la cantidad de humo; con que elementos de ataque de incendio, hacer ingreso la partida de ataque. (2 puntos.) Boletín Nº1 Bridge Hit.

Con extintores.

19. ¿Qué es el nivel crítico de inundación de un departamento? Donde se sugiere poner esta información. 2 puntos.

Altura a la cual, uno o más dispositivos energizados con poderes superiores a 230V quedan sumergidos. Generándose riesgo inminente de electrocución, pérdida total o parcial de maquinarias o sistemas. 

Se sugiere poner esa información en el acceso al departamento.

20. Que tipos de inundación existen. Chp 14. Para 1423 (3 puntos.)

Lenta, libre, superficie libre.

21. En caso de tener un herido y una avería (inundación) en la SOTI que acciones deben realizar los patrullas. 2 puntos.
En tiempo de paz, prima la atención del herido (A-B-C del trauma) sobre el CAA. De haber 2 personas en la SOTI distintas al herido, uno atiende al herido y otro ataca la avería-
Boletín ING Nº3/2016, II C) h)

22. En el caso de una colisión en Estado 3, quien inicia el Blanket search. 2 puntos.

Personal de la SSEP.

Ref. Plan EME 02


23. En una partida de control de averías en Estado 1; quienes no deberán realizar Blanket search. 4 puntos.
I/C FRPP, 2 I/C FRPP, IBO, Grupo ppal.

 Boletín ING Nº3/2016, II E) 1)




Para  SSAA
24. Señale las comunicaciones mandatorias con las que debe contar el “Command Advisor” y su Team, describiendo cada una de estas (Boletín SS.AA. N°1).

· CA – IBC: Hot Line para comunicaciones directas IBC con CA.

· “Command Open Line” (COL): Permite al CA mantenerse al tanto de la situación táctica y participar de SITREPS tácticos.

· Comunicaciones IBO: “Damage Control Hot Line”, mantención de panorama Guerra Interna.

· Comunicaciones con la WSB: Comunicaciones CAA con WSB.


25. Explique el concepto de ETBOL Y TTNR.

· ETBOL: Acrónimo ingles de “ESTIMATED TIME BACK ON LINE” entregado por el personal de mantenedores en un formato de 4 dígitos (12:30) el cual se aplica cuando se tiene certeza del tiempo que se va demorar en llevar el equipo nuevamente a la línea incluyendo las pruebas minisocs. Este tiempo solo puede ser entregado y modificado por los mantenedores.

TTNR: Acrónimo ingles de “TIME TO NEXT REPORT” entregado por el personal de mantenedores en un formato de 4 dígitos (12:30), el cual se

26. Indique la función de los DMs.

· Se constituye en la WSB para asesorar al DWEO (OIC) en las de Armas  y Sensores.

· Recibir los reportes de falla de los respectivos mantenedores.

· Traspasar  el reporte en la tarjeta de los 5 puntos con información clara y letra legible.

· Asesorar a DWEO respecto a las TOP 3   de acuerdo al cumplimiento del Command Aim.

· Controlar los ETBOLs y gestionar la actualización en caso de ser necesario.

· Asesorar a DWEO (OIC) respecto a los peligros con explosivos (CWI, UXB).



Para PROPMAN:
27. Indique las obligaciones del Propman 8 puntos.

28. Indique métodos para cálculo de  estabilidad. 4 puntos.
Para DCO(L)
29. Indique los preparativos de estado 1 para las partidas de reparaciones eléctricas. 4 puntos.

30. En estado 1, indique los procedimientos a seguir para aislar un equipo producto de una reparación. 4 puntos.
PARA JEFES DE PARTIDA
31. Cuáles son las funciones del Oficial a cargo de una partida de control de averías (OIC FRPP)  3 puntos

El jefe de la partida de control de averías, dirigirá a su partida controlando la calidad de la información recibida y preguntando en caso de existir dudas. Sus tareas específicas incluyen:
· Manejo de su personal y equipamiento fijo de control de averías.
· Operación de sistemas fijos de extinción de incendio y HPSW, obteniendo la autorización dl HQ1 en caso de ser requerido.
· Deberá usar el Command Aim, para advertir amenazas y determinar las prioridades en la forma en que conduce lo incidentes.

Chp 8. Para 0814 .d.

32. Cuáles son las funciones del segundo a cargo de una partida de control de averías (2 I/C FRPP)  3 puntos.

El 2 I/C de las partidas de CRA debe pasar rondas entre los incidentes de su sección y por la FRPP, alimentando al IBO y al jefe de la partida de CRA con información relevante como:
· Localización del incidente.
· Tipo y tamaño
· Personal que se encuentra atacando
· Nombre del incident manager
· Estado de los límites del incidente (límite de humo o de la inundación).
· Entregar su opinión, respecto si el incidente se encuentra bajo control.
· Deberá volver a la FRPP durante intervalos constantes, para actualizar al OIC y chequear el IB.
Chp 8. Para 0814 .

33. Con respecto a las inundaciones, indique las obligaciones de los Jefes de partidas de control de averías. 3 puntos.
· Mantener informado al HQ1 acerca del progreso del BS (estimación porcentual) y de los lugares que resta verificar.
· Debe mantener informado al DCO al tanto de los incidentes encontrados, en su sector, transimtiendo los detalles que son relevantes tales como ubicación exacta (cubierta o costado) dimensiones o caudal de ingreso de agua. Presencia de contaminantes.
· Si se requiere incomunicar el HPSW, para reparar cañerías debe pedir la venia al DCO, indicando las implicancias de incomunicar circuito.
· Para apuntalamientos o achiques, reparaciones HPSW, se deben entregar los ETTR.

Boletín ING Nº3/2016, II D) 4)




PARA IBOs:
34. Indique simbología y color en el llenado del tablero de incidentes según lo siguiente: 
a) Incendio OPS ROOM ANNEXE (considerar comex 10:00 hrs, contención 10:13 hrs, extinguido 10:25 hrs)
b) Reporte de Tº
c) Inundación lenta 3AA
d) Inundación libre 4E CWP
e) Contención superior 
f) Contención enviada a un mamparo 4EA/4EZ
g) Ruta de humo
h) Límite de humo cubierta 3C completa
i) Límite de inundación 

j) [image: ]
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