PAUTA CORRECCIÓN FLUJOS


1) 02 puntos menos por error de fondo y demostrar falta de entendimiento en el proceso de materiales asignado.

2) [bookmark: _GoBack]01 punto menos si no son correctos los módulos de materiales a utilizar. Representa la falta de búsqueda en distintas fuentes de información.

3) 0,2 puntos menos por error lógico del flujo.
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