Problemas de ondas E/M y radares
1.- Su Radar tiene una frecuencia portadora de 3[Ghz] ¿Cuál es la longitud de     onda de la energía E/M transmitida?                                                R: 0,1 mt.
2.- El Período de una Onda E/M es de 4 [µseg], ¿Cuál es su frecuencia?
   R: 250 [Khz]
3.- Un radar tiene los siguientes datos característicos:
 Frecuencia del Magnetron: 5 [Ghz] ; Altura de antena: 35 mts.
Velocidad de rotación: 30 Rpm.;  Ancho de pulso: 10 [µseg]
PRF: 300 [Hz]     Potencia:3,4 [ Mw].         
Se requiere calcular: 
a) Alcance máximo en condiciones normales de refracción	     R: 24,4 kms.
b) Distancia mínima o ciega del radar			R min:1500 mts.
c) Distancia máxima no ambigua				Rmax: 500 kms.
d) Longitud de onda de la frec. Portadora		R: 0,06 mts.
e) Discriminación en distancia				R: 1500 mts.
f) ¿Ancho de pulso para discriminar 500mts?		R: 3,3 [µseg]

4.- Ud. se ubica en Juan Fernández y  recibe la orden de instalar una antena en una posición de la isla, que asegure la detección de buques de hasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  49 mts, de Guinda a su alrededor. ¿A qué altura debe instalar la antena ?       R:154 mts.

5.- Características de su Radar: Frecuencia: 10 [Mhz]; Pulso corto: 3 [µseg];  Pulso Medio: 12 [µseg];  Pulso Largo:25 [µseg]; PRF:250 [Hz]; Potencia:19[Kw]
Se pide:
a) ¿Qué pulso debe ajustar para detectar contactos a 800 mts del buque?
b) [bookmark: _GoBack]Indicar la distancia máxima no ambigua del Radar.  R: 600 KMS
c) Indicar la longitud de onda de la onda electromagnética. R: 30 mts.

6.- La guinda de su buque es de 45 mts. y su antena está a 33pies. Un buque mercante que se acerca a su posición le informa haber avistado un posible periscopio hace 30 minutos. Considerando que un periscopio sobresale solo 6 pies fuera del agua, ¿Cuál es la distancia máxima a la que Ud. podría  detectar dicho periscopio con su Radar?    Considere condiciones normales de refracción. 								R: 10 MN
