
ORDEN PERMANENTE INTERNA FRAGATAS TIPO “23”

O.P.I. Nº 509

OBJ. : Imparte instrucciones para la faena de carga y descarga de misil AM-39.

REF. : a) Reglamento de Explosivos de la Armada, 3-44/1.

b) BR 41 “Incidents Involving Explosives”

c) Directiva D.I.S.N. 3140/16.

d) Manual de Procedimientos Tácticos, MAPROTAC, Capítulo 8.

INFORMACIONES

Dentro de las modificaciones que han sufrido las Unidades Tipo 23 desde su arribo, se encuentra la instalación de los calzos, yugo y grúa de 3,2 toneladas para el transporte, carga y descarga del misil AM-39.

Los calzos se encuentran instalados en el hangar de la Unidad, fuera de una Santa Bárbara. Si bien en esa posición no reviste peligro para la Unidad, se deben tomar las precauciones asociadas al manejo de munición y reaccionar en caso de un incidente en el misil con todo lo que se tenga a disposición, considerando incluso el uso de los rociadores del hangar para su efecto.

A su vez, los calzos se encuentran en una zona donde normalmente se estiban otros elementos cuando la Unidad está operando. De esta forma, en caso de llevar algún canister de AM-39, se deben tomar las precauciones para mantener estos elementos alejados y bien trincados para la mar.

La Unidad puede transportar hasta 4 canisters de AM-39, 2 por cada calzo. Los calzos pueden estar uno al lado del otro, o uno en la Cubierta 1 y otro en la 01, siempre por la banda de babor del hangar. En caso de llevar dos canisters, estos se pueden estibar uno encima de otro.

Para la maniobra de carga y descarga, la alteración consideró una grúa con pescante eléctrico, de 3,2 toneladas y de desplazamiento perpendicular a la línea de crujía, la que se controla a través de un control remoto eléctrico. A su vez, posee un yugo que es el que finalmente se adosa sobre el canister del misil y lo mantiene estable (paralelo a la cubierta) durante la ejecución de la maniobra. La maniobra completa debe ser certificada en la periodicidad que establezca la directiva de certificaciones de maniobras del buque (Directiva D.I.S.N. N° 3140/16).

La maniobra se ejecuta con la misma partida de reaprovisionamiento de torpedos de la MTLS, la que debe estar compuesta por 4 personas. En caso de movimientos de la plataforma (balance y cabeceo) o desbalance del yugo, se pueden agregar más
personas a la partida si es que es necesario.

La partida de reaprovisionamiento debe estar entrenada en la Escuela de Aviación Naval, para lo cual se debe efectuar el requerimiento respectivo cada año.

Para efectos de entrenamiento, se recomienda usar el canister “drill” que posee el Escuadrón de Helicópteros de Ataque (ESCAEROAT), el que es de custodia de DIRISNAV.

Al igual que con un torpedo, la responsabilidad del buque con el arma corresponde al tramo que va desde la recepción del misil (carga), su estiba y su posterior entrega en el hangar (descarga) al TACCO de la aeronave dentro del canister. Si bien la partida de reaprovisionamiento debe efectuar la apertura del canister para la inspección visual del misil y montaje de algunos accesorios, la instalación del misil en la aeronave es de exclusiva responsabilidad del TACCO y del destacamento aeronaval embarcado.

II. MISIÓN

Establecer el procedimiento para la carga y descarga del misil AM-39, con el propósito de garantizar la seguridad en la ejecución tanto para el personal como para el material.

III. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

A. Precauciones generales de la Unidad:

1. Personal que efectúa la maniobra debe estar con el curso de manipulación de misil AM-39 vigente.

2. Si la recarga se realiza en puerto, el buque debe estar aterrizado eléctricamente.

3. Shiphaz correspondiente debe estar establecido.

4. Estará prohibido fumar a bordo durante la recarga.

5. El ramal de Incendio deberá estar operativo y alineado.

6. En caso de tormenta eléctrica se debe detener la carga.

7. Durante la faena se debe izar la Bandera Bravo.

8. No se deben efectuar trabajos con fuego, desgasificación o trasvasije de líquidos inflamables.

B. Precauciones antiestáticas:

Personal que compone la partida de reaprovisionamiento al estar cercano a la aeronave debe descargar la corriente estática en un sector metálico habilitado.

2. Se debe usar calzado antiestático.

3. No usar ropa interior de Nylon.

4. No usar guantes para manipular la munición.

5. No usar lámparas con corriente continua, celulares, baterías manuales de teléfonos.

6. Usar linternas manuales que están certificadas para ser usadas al interior de una Santa Bárbara.

7. No usar encendedores o materiales que generen humo.

C. Protección Personal:

Personal que cubre partida de reaprovisionamiento debe cubrir con la siguiente tenida:

1. Buzo de combate.

2. Caperuza, guantes anti flama.

3. Salvavidas colocado.

4. Casco para trabajo en cubierta de vuelo y con carga suspendida dentro del hangar.

D. Los carros de transporte deben estar certificados, operativos, deben indicar su capacidad máxima de carga y la fecha de las últimas pruebas estáticas y dinámicas.

E. Las comunicaciones primarias y secundarias entre los controles CIC, Puente y Cubierta de vuelo, deben estar operativas y correctamente probadas para efectuar el ejercicio.

F. El puente debe navegar con rumbo y velocidad que permita dar protección y seguridad al personal que trabaja en el hangar y exteriores.

G. En el sector donde están los calzos de AM-39 se deben tener disponibles herramientas y algunos repuestos críticos para ser usadas en caso de fallas o ajustes.

IV. PROCEDIMIENTO

La partida estará compuesta por cuatro personas, pudiendo aumentar en número con el propósito de asegurar de mejor forma el balance y estabilidad del canister del misil si es que se estima conveniente.

Dado que la maniobra que implica tener al canister del misil en suspensión para su traslado a través de la grúa de 3,2 toneladas, se deberá considerar además la participación del Contramaestre, quien a su vez dispondrá de las retenidas y del personal de maniobras adicional que él estime conveniente para ejecutar el ejercicio de forma segura.

El más antiguo de la partida la reunirá en el lugar donde están los calzos de AM-39, e indicará donde se estibarán los canisters o bien qué misil se va a entregar. La partida completa verificará los carros (ruedas de desplazamiento) del canister previo al inicio de la maniobra. Una vez el canister se encuentre en el calzo de AM-39, la partida lo asegurará con las bandas metálicas que posee.

Si la maniobra es para sacar el misil e instalarlo en la aeronave, la partida desplazará el canister hasta ser recibido por el destacamento embarcado y el TACCO. La partida antes de efectuar la entrega deberá realizar la apertura del canister para inspeccionar visualmente el misil y sus accesorios, pero en ningún caso participará en la instalación en la aeronave, ya que el arma a esas alturas ya no es responsabilidad del buque.

El traslado del arma, ya sea en el calzo, en el carro o en suspensión con la grúa de 3,2 toneladas, se hará manteniendo siempre las precauciones de seguridad indicadas en el Reglamento de Explosivos para la manipulación y transporte.

El arma será entregada y recibida siempre dentro de su canister. El personal de la unidad no está autorizado a la manipulación del misil fuera de su contenedor.

En caso de algún incidente de armas convencionales, el buque asumirá el control de acuerdo a la organización respectiva dispuesta en el plan EME-03.

Detalle del procedimiento y lista de chequeo para carga y descarga de misil AM-39 se encuentra descrito en Anexo “A”.

V. TAREAS

A. Jefe del Departamento de Sistemas de Armas:

1. Supervisará la mantención de los elementos asociados para la carga y descarga de misil AM-39.

2. Gestionará con los otros departamentos la certificación de la grúa y asegurar mantener el área de los calzos libre de elementos.
3. Solicitará vía mensaje el misil AM-39 “drill” cuando se requiera efectuar entrenamiento de la partida de reaprovisionamiento.

B. Deputy weapon engineer officer (DWEO) Armas:

1. Recibirá los misiles y bitácoras cuando estos sean entregados a la Unidad.

2. Coordinará la faena y redactará la O.T.I. respectiva para su ejecución.

3. Efectuará el briefing de la faena y luego asumirá como supervisor de la misma.

4. Entregará los misiles y bitácoras al TACCO de la aeronave cuando se requiera.

Nota: En caso que la unidad cuente con un solo DWEO, éste asumirá las tareas descritas en los Párrafos 1, 2, 3 y 4 precedentes.

VI.

ANEXOS:

Anexo “A” : Lista de Chequeo para carga y descarga de Misil en Helicóptero.

Anexo “B” : Formato de mensaje para solicitud de “drill” misil AM-39.


ANEXO “A”

Lista de chequeo para carga y descarga de misil en helicóptero.

FUNCIÓN

EQUIPAMIENTO

MEDIANTE PUENTE DE GRÚA INSTALAR SPREADER EN CONTENEDOR QUE SERÁ IZADO

RETIRAR FAJAS TRINCAS DEL CONTENEDOR

IZAR CONTENEDOR

RETIRARLO HACIA EL CENTRO DEL HANGAR

ARRIAR CONTENEDOR A UNA ALTURA DE 1 METRO DE LA CUBIERTA

COLOCAR RUEDAS DE TRANSPORTE

SACAR PROTECCIONES ANTICHOQUE

LLAVE CHICHARRA P/N 973476

DESPRESURIZAR CONTENEDOR DEL MISIL

LLAVE ESPECIAL P/N 973476

SOLTAR SIMULTANEAMENTE PERNOS PARA APERTURA TAPA CONTENEDOR POR BABOR Y ESTRIBOR.

CUATRO LLAVES ESPECIALES P/N 973476

ENGANCHAR TRAPA EN TAPA DEL CONTENEDOR PARA IZADO CON GRUA O INSTALAR CUATRO MANCUERNAS PARA IZADO MANUAL.

RETIRAR TAPA DEL CONTENEDOR DEL MISIL.

INSTALAR DOS CUÑAS EN CONTENEDOR

PREPARAR FAJA DE IZADO

SOLTAR ABRAZADERAS DE SUJECION DEL MISIL

DOS LLAVES ESPECIALES.

INSTALAR FAJA DE IZADO EN EL MISIL.

LLAVE ESPECIAL P/N J151A CON DADO 13 mm P/N J13L.

RETIRAR PROTECCION ADAC DEL MISIL.

RETIRAR PROTECCION TOBERAS DEL MISIL.

TRASLADAR CONTENEDOR DEL MISIL HASTA EL ACCESO DEL HANGAR.

ENTREGAR MISIL A PERSONAL DEL DESTACAMENTO EMBARCADO.

ANEXO “B”

Formato de mensaje para solicitud de “drill” de misil am-39

R-_________ DEL: __________ AL: DIRISNAV COMAVNAV (F): ESCAEROAT ESCUADRAADM BT RESERVADO

SOLICITUD DRILL AM-39

I.- DIRISNAV:

SOLIDISP ASIGNAR DRILL AM-39 OBJETO EFECTUAR ENTRENAMIENTO DE CARGA MISIL AM-39 EN AERONAVE.

II.- COMAVNAV:

EJERCICIOS

DE

EN CASO DIRISNAV AUTORICE, SOLIDIST COORDINAR CON ESCAEROAT PARA EMBAR DRILL AM-39 EN FECHA ________ Y MANTENER A BORDO HASTA ______.

III.- POC:

_____________________________

