Un buque logístico de 8500 toneladas de desplazamiento tiene un TPC 10 toneladas por centímetro, y un MCT 1cm de 100 toneladas metro por centímetro. Su centro de flotación coincide con la cuaderna maestra. 
La nave se encuentra en puerto completando un embarque de carga para ir en apoyo de una zona siniestrada. Sus bodegas 2 y 3 se encuentran llenas, pero hay espacio disponible para agragar más carga en la bodega 1 (centro de gravedad 50 m a proa de la cuaderna maestra) y en la bodega 4 (centro de gravedad 45 m a popa del centro del buque).
 Los calados actuales son de 6,5 metros a proa y de 7 metros a popa. 
Si se sabe que el calado medio máximo permitido con el buque completamente cargado es de 7,1 metros, calcular la cantidad de carga que se puede embarcar en cada bodega con espacio disponible hasta alcanzar el calado máximo permitido y con la consideración de que al completar la carga el buque quede con la quilla pareja (ambos calados iguales)

Consideraciones iniciales:
Datos Iniciales del Buque:
· Desplazamiento (D) = 8500 ton
· TPC = 10 ton/cm
· MCT1cm = 100 ton-m/cm
· Centro Longitudinal de Flotación (LCF) = Cuaderna Maestra (centro del buque)
· Calado de Proa Actual (Tproa​) = 6.5 m
· Calado de Popa Actual (Tpopa​) = 7.0 m
· Ubicación Bodega 1 (CG) = 50 m a proa del LCF
· Ubicación Bodega 4 (CG) = 45 m a popa del LCF

cálculos:
  Calado Medio Inicial (Tmedio-inicial​) = (Tproa​ + Tpopa​) / 2 = 
  Asiento Inicial (Asiento-inicial​) = Tpopa​ - Tproa​ =  = 50 cm (asiento por popa)
  Calado Medio Final (Tmedio-final​) = 7.1 m (calado medio máximo permitido) 
  Asiento Final (Asiento-final​) = 0 cm (quilla pareja, es decir, Tproa​=Tpopa​)


Calculo de peso a embarcar:
  Cambio en el Calado Medio Requerido (ΔTmedio​): ΔTmedio​ = Tmedio_final​ - Tmedio_inicial​ = = 35 cm
  Peso Total de Carga (Ptotal​): Utilizando el TPC (Toneladas Por Centímetro): Ptotal​ = ΔTmedio​ × TPC Ptotal​ =  = 350 toneladas
Por lo tanto, se deben embarcar un total de 350 toneladas de carga, distribuidas entre la bodea 1 y la 4 para que el buque quede con quilla pareja

Calculo de asiento y momento longitudinal requerido
Masiento​ = - = -5000 ton-m
Con ambos pesos en las bodegas se debe generar un momento de -5000 por lo tanto se genera un sistema de ecuaciones


Al despejar p4 nos da que es igual a 236.84 toneladas y p1 es igual a 113.16 toneladas por lo que para que el buque quede con un calado de 7,1 metros y con quilla pareja se deben embarcar 113,16 toneladas en la bodega 1 y 236,84 toneladas en la bodega 4



