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Rolido paramétrico.
A lo largo de este vídeo veremos diferentes tipos de fenómenos que experimenta un buque durante la navegación, entre esos fenómenos podremos encontrar: Fenómeno de encuentro de olas, rolido paramétrico, reducción de estabilidad y el abordando. Sin embargo, durante los primeros minutos del video, le dan más énfasis al rolido que experimenta el buque durante la navegación y cómo esto puede ser peligroso para la seguridad del buque, la carga y el personal. 
El rolido se genera por una gran cantidad de factores, entre ellos, está la forma del casco del buque, velocidad, dirección, condición de carga, la altura de la ola y el periodo de balance. En consecuencia, esta condición puede afectar a la estabilidad del buque, comprometiendolo y poniéndolo en peligro, incluso cuando este no tiene valores tan extremos.
Durante el video, nos presentan una anécdota de la vida real. En el año 1998 APL China volviendo al puerto se encontró con  rachas de viento de 103 a 117 (km/h), que generaban olas de 12 a 14 metros  que fueron encontradas por un portacontenedores.El capitán del buque hizo lo habitual, redujo su velocidad y cambió su rumbo hacia mares abiertos, de modo de evitar el mal tiempo. Sin embargo, al hacer esto el barco igual generó un ángulo de balanceo de 35-40 grados.
Luego, se explica que esto fue producido por el rolido paramétrico que es un fenómeno que consisten en grandes escoras súbitas y violentas generadas de improviso y en un corto lapso, generadas por los mares tanto de proa como de popa.

Preguntas: 

1. ¿Porqué se produce el rolido paramétrico?
R: Se produce  cuando el período de balance es alrededor de la mitad del período del cabeceo, y cuando el cabeceo es amplio y sincronizado con el balance.  Todo esto influenciado por los siguientes factores: GM, la velocidad del buque, altura, periodo y dirección de la ola.





2.- ¿Cuáles son las condiciones de navegación necesarias para que se produzca este fenómeno?
R: Las condiciones necesarias para que se produzca este fenómeno son la siguientes:
El buque debe navegar en contra o a favor de las olas, deben haber condiciones de mar moderadas, es decir, olas de 1.25 a 2.5 metros de altura con una longitud de 100 a 200 metros según las escala de Douglas. Además, las olas deben tener una frecuencia cercana a la mitad del periodo natural de rolido del buque, para, finalmente, generar este efecto. 

3.- ¿Cómo puede evitarse el rolido paramétrico?
R:  Las formas de evitar el rolido paramétrico son las siguientes: 
Puede disminuir en forma natural gracias a las quillas de achique o aletas antivuelco Aumentar la velocidad del buque de modo que se acorte el periodo de encuentro con la ola. Además, se debe considerar el periodo natural del buque y a la vez medir el periodo de inclinación, para así poder cambiar el rumbo en el momento en que el rolido natural de la embarcación empiece a ser perturbados. 
4.- Indique cuáles son los peligros que se generan para el buque, carga y tripulación.
R: En cuanto al buque, la compresión provocada por las olas puede dañar la parte inferior del mismo o puede lograr que se suelte alguna carga interna, haciendo que choque con las paredes del barco, provocando daños. 
En cuanto a la carga, puede haber una pérdida de la misma por una mala trinca en la cubierta.
En cuanto al personal, podrían caer fuera de borda producto al violento movimiento del buque o sufrir golpes dentro del barco.  
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