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Optimización del uso de combustible en la Armada de Chile

Introducción: 
En el presente trabajo, hablaremos de las ventajas y desventajas de ciertas medidas que se han tomado para optimizar el uso de combustible, ya que, con el aumento de los precios ha surgido la interrogante de como poder abaratar los precios de esté, y cuál de estas podria ser aplicable, siendo escogido la limpieza del casco como la medida más accesible y mejor para la Armada Chilena .
Dentro de las posibles soluciones al problema  podemos encontrar que en la estructura del casco, existen ciertos “apéndices” que provocan una resistencia al avance, generando asi un mayor consumo de combustible ya que se necesita una mayor potencia para realizar el desplazamiento del buque, para mejorar esta medida se podria modificar la estructura del casco, pero que a su vez en Chile seria mandar él buque a dique lo que generaría un problema, ya que dejaría inoperativo por un tiempo a esté, además de aumentar los gastos y problemas para la Armada.
[bookmark: bookmark7]Otro problema que es común dentro de la Armada es el “ensuciamiento” del casco, en el cual la obra viva se empieza a llenar de molusco generando asi otra resistencia al avance del buque. Este método y el mencionado anteriormente son los que generan un mayor ahorro en el consumo del combustible, siendo mencionado por (Por Steve Marshall) “se consideró que el mayor ahorro podría obtenerse mejorando la eficiencia del casco y reduciendo los efectos de la suciedad”.[footnoteRef:1] [1:  file:///C:/Users/ Optimizaci%C3%B3n%20uso%20combustible%20Armada%20Brit%C3%A1nica%20.pdf] 


Por otra parte, también existen las nuevas pinturas antiincrustantes del casco lo que sería en mi opinión la mejor solución a aplicar en nuestra armada ya que genera una capa deslizante de silicona que ayuda a la mantención del casco, con una velocidad de 13- 15 nudos producen ese efecto deslizante, además esta nueva medida no es dañina con la flora y fauna marítima, lo que es favorable para el medio ambiente acuático, a diferencia de las pinturas antiincrustantes convencionales que eliminan la vida incrustante con toxinas siendo poco ético su uso.
Tomando en cuenta la velocidad, cuando el buque se encuentra navegando a una velocidad crucero la resistencia que se generara en su mayoría es por el avance o la rugosidad del casco.



En conclusión, existen muchas formas para poder optimizar el uso de combustible, puesto que es importante encontrar soluciones, ya que es la fuente principal para generar el desplazamiento del buque, tambien pudimos concluir que lo más importante es generar el mayor de rendimiento utilizando la menor potencia posible , y que en el caso de la Armada de chile el método que mejor se puede adaptar, o el más viable es la utilización de las pinturas antiincrustantes, como se menciono antes son la que genera un menor daño a la vida marina, además de no tener que mandar el buque a dique o generar alguna modificación que deje inoperante por un tiempo a una unidad.
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