Capacidad de Botes Salvavidas RMS “Titanic”

Según la información recopilada sobre el hundimiento del RMS Titanic, hace más de 108 años, se presentará la verificación de la certificación SOLAS con respecto a los botes salvavidas.

Sobre la tripulación de la noche del 14 al 15 de abril de 1912, se encontraban “En total, a bordo del Titanic iban 2.223 personas -entre tripulación y pasajeros…  de ellos, tan sólo sobrevivieron 706 personas: 492 pasajeros y 214 tripulantes.”[endnoteRef:1] [1:  Titanic. (2018, 14 abril). cadenaser. https://cadenaser.com/ser/2018/04/14/internacional/1523704079_888630.html#:~:text=En%20total%2C%20dos%20horas%20y,16%20lograron%20salvar%20a%20pasajeros.] 


Sobre la certificación SOLAS; hasta el momento en clases, se ha mencionado la regla de “Simpson” para el cálculo para determinar la capacidad cúbica de un bote salvavidas, además se indica el valor para la constante ‘C’ = 0,6.

Además, Un bote salvavidas se certifica para un número máximo de personas y ese número es  equivalente al mayor número entero obtenido del cociente V/x,  donde “V“ es la capacidad cúbica del bote en m3 y “x” el de cada persona también en m3.

· “x” será 0,283 para un bote de 7,3 m de eslora o superior y de 0,96 para uno de 4,9 m.
· Para valores intermedios, el valor de “x” se determina por extrapolación

Ahora se procederá al cálculo de la capacidad máxima de los botes salvavidas, y por consiguiente será la comparación con los tripulantes y conclusiones.

Sobre los botes salvavidas del titanic, se encontraban 3 tipos: 

“14 embarcaciones de madera con el casco trincado. Medían 9,1 m de largo x 2,77 m de ancho x 1,2 m de profundidad. Cada uno tenía una capacidad de 18,55 m³ y fueron diseñados para transportar a sesenta y cinco personas.”[endnoteRef:2] [2:  Colaboradores de Wikipedia. (2021, 13 marzo). Botes salvavidas del RMS Titanic. Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Botes_salvavidas_del_RMS_Titanic#Bote_1] 


Cálculo:
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“2 chinchorros de madera para casos de emergencia. Similares a los anteriores botes, sus dimensiones eran más pequeñas: 7,67 m de largo x 2,1 m de ancho x 0,91 m de profundidad. Su capacidad era de 9,1 m³ y podían transportar un total de cuarenta personas.”ii

Cálculo:

[image: ]


“4 botes plegables Engelhardt. Tenían unas dimensiones de 8,36 m de largo x 2,4 m de ancho y 0,91 m de profundidad. Tenían una capacidad de 10,66 m³ y podían transportar a cuarenta y siete personas.”ii

Cálculo:

[image: ]



Con los datos obtenidos, según el convenio SOLAS, se puede concluir que 2 de 3 tipos de botes brindan información no verídica sobre la capacidad de personas que pueden abordar,  además sumando los cálculos con sus respectivas cantidades de botes salvavidas, se calcula la cantidad de personas que podrían hacer uso de los botes, los cuales eran igual a 1.110 personas, y hablando de porcentajes, son un 49,9% del total de pasajeros que iban a bordo esa noche, esto muestra la negligencia de la tripulación del RMS “Titanic” al zarpar sin contar con botes salvavidas para el total de su tripulación en caso de siniestro.
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