
CUC N° 2 FUNDAMENTOS DE ESTABILIDAD 2024


Grado / Nombre: Brigadier Reyes Marchant	
Curso	: 4°Ancla	
Fecha	: 04/06/24	


1. Defina:

a) Rango de estabilidad: (25 pts.)

R: El rango de estabilidad de un buque es el ángulo máximo de inclinación que puede alcanzar antes de perder su equilibrio o que se de vuelta campana. Este ángulo se mide en grados y este rango se mide desde la posición de equilibrio del buque el cual es su condición más estable. 

b) Máximo Brazo Adrizante: (25 pts.)

R: El máximo brazo adrizante es el momento del buque donde hay una mayor escora en la cual el buque pueda soportar una condición estática o estabilidad positiva. 


2. La Figura N° 1 muestra la Curva de Brazo Adrizante de una fragata de ∆= 3500 [𝑡]. Indique, justificando sus respuestas:

a) Ángulo(s) de escora de equilibrio de la fragata. (25 pts.)

R: Los Ángulos de escora de equilibrio de la fragata es del 0° hasta los 118°, esto porque como se aprecia en el gráfico, después de los 118° se da vuelta campana en otras palabras, se da vuelta el buque.

b) El ángulo de escora del límite de estabilidad. (25 pts.)

Escuela Naval “Arturo Prat” Dirección de Educación de la Arnada Arnada de Chile

R: El Angulo de escora del limite de estabilidad del buque es 118°, esto porque después de los 118°, el buque será incapaz de adrizarse.  
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FIGURA N° 1: CURVA BRAZO ADRIZANTE FRAGATA
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