Capacidad botes salvavidas Titanic

Cuando el Titanic se hundió en 1912 tenía abordo 2.223 personas aproximadamente según lo investigado, contando la tripulación y los pasajeros. Cuando el Titanic se estaba hundiendo este contaba con 20 botes salvavidas. A continuación, calcularemos a cuántos pasajeros era posible rescatar si cada bote hubiese sido llenado a su capacidad máxima.
14 de los botes salvavidas eran de madera con el casco trincado, estos medían 9,1m de largo, 2,77m de ancho y 1,2m de calado. 
Volumen = (L x B x Calado x Cb[footnoteRef:1]) m3 [1:  A menos que se entregue otro valor específico, el Cb (Coeficiente de Bloque) aceptado para esta embarcación es de 0,6.] 

Volumen = (9,1 x 2,77 x 1,2 x 0,6) = 18,14904 m3
Número de personas = V/x[footnoteRef:2] [2:  “x” será 0,283 para un bote de 7,3 m de eslora o mayor y de 0,96 para uno de 4,9 m.] 

Número de personas = 18,14904 / 0,283 = 64 personas
En resumen, entre los 14 botes podían llevar como máximo 896 personas.
De las 6 embarcaciones restantes, 2 eran chinchorros que se usarían en casos de emergencia. Sus dimensiones eran 7,67m de largo, 2,1m de ancho y 0,91m de calado.
Volumen = (L x B x Calado x 0,6) m3
Volumen = (7,67 x 2,1 x 0,91 x 0,6) = 8,794422 m3
Número de personas = V/x
Número de personas = 8,794422 / 0,283 = 31 personas
O sea, la capacidad máxima de estos 2 chinchorros juntos eran 62 personas.
Finalmente, los últimos 4 botes eran plegables Engelhardt, construidos con ceiba y corcho, estos medían 8,36 m de largo, 2,4 m de ancho y tenía un calado de 0,91m.
Volumen = (L x B x Calado x 0,6) m3
Volumen = (8,36 x 2,4 x 0,91 x 0,6) = 10,954944 m3
Número de personas = V/x
Número de personas = 10,954944 / 0,283 = 38 personas
Es decir, estos botes podían llevar 152 personas máximo.
Si realizamos la sumatoria total de la cantidad máxima de personas que podían llevar los botes, obtenemos un resultado de 1.110 personas (49,93% del total de pasajeros). Podemos decir que el Titanic estaba preparado para salvar aproximadamente a la mitad de los pasajeros a bordo en caso de alguna emergencia y aún así solo se salvaron 711 personas. 
En la Regla 21-Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate, de la Sección II–BUQUES DE PASAJE del Capítulo III llamado “Dispositivos y medios de salvamento” perteneciente al SOLAS dice: “(…) cuya capacidad conjunta en cada banda baste para dar cabida al 50% por lo menos del número total de personas que vayan a bordo (…)”.
En conclusión, actualmente el Titanic no estaría dentro de lo estipulado según el SOLAS 1974, debido a que la totalidad de los botes salvavidas distribuidos en las bandas no tenían capacidad exacta para la mitad de la tripulación embarcada. Pero en la fecha que el Titanic se hundió, este si estaba dentro de las normas, debido a que los buques que tenían sobre 1.000 toneladas debían llevar mínimo 16 botes salvavidas y el buque cumplía con ello. El problema fue que no se siguió el procedimiento correspondiente al momento de la emergencia, contando también con que pensaban que era imposible que el Titanic se hundiera por lo que la existencia y el uso de los botes sería nula.

