ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS
CÁTEDRA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
ASIGNATURA: ELECTROTÉCNIA
UNIDAD TEMÁTICA: CIRCUITO ELÉCTRICO DE CORRIENTE CONTINUA
CONTENIDO: Circuitos en serie, paralelo y mixto.

Cadetes:                                                                       Curso:                                                    Nota:
[bookmark: _GoBack]_____________________________________   Fecha:
_____________________________________                                                                  Puntaje:     /82
Objetivos:
· COMPARAR LOS RESULTADOS TEORICOS CON LOS RESULTADOS PRACTICOS UTILIZANDO EL SOFTWARE ELECTRONICS WORKBENCH. 
· UTILIZAR EL PROGRAMA ELECTRONICS WORKBENCH PARA COMPROBAR EL VALOR DE LA DIFERENCIA DE POTENCIAL E INTENSIDAD DE CORRIENTE QUE SE ESTABLECE EN UN CIRCUITO EN SERIE, PARALELO Y MIXTO DE RESISTENCIAS.
CIRCUITO EN SERIE (26 PTS)
I.  (
Circuito n°1
)(12 pts) EL CIRCUITO N°1 ESTÁ FORMADO POR 3 RESISTENCIAS DE DIFERENTE VALOR, CONECTADAS A UNA FUENTE DE PODER CUYA TENSIÓN ES DE 12 V, ASIGNE EL VALOR QUE UD ESTIME CONVENIENTE A CADA RESISTENCIA Y REALICE EL CÁLCULO TEÓRICO DE LA CORRIENTE Y LA CAÍDA DE TENSIÓN EN CADA RESISTENCIA.
R1=______
R2=______
R3=______






II. (4 PTS) ARME, EN EL PROGRAMA ELECTRONICS WORKBENCH, EL CIRCUITO N°1.

INSTALE:
a. UN VOLTÍMETRO A CADA RESISTENCIA, PARA MEDIR EL VOLTAJE (DIFERENCIA DE POTENCIAL) EN CADA RESISTENCIA.
b. UN AMPERÍMETRO ENTRE LAS RESISTENCIAS R1 Y R2.
Tome un pantallazo de su circuito y péguelo a continuación
 (
Circuito n°1
)






Responda(10 PTS):

1. ¿QUÉ CONCLUSION PUEDE SACAR RESPECTO DEL RESULTADO DE LA SUMA DE LOS VOLTAJES EN CADA RESISTENCIA RESPECTO DEL VOLTAJE QUE ENTREGA LA FUENTE? 

2. ¿POR QUÉ BASTA CON COLOCAR UN AMPERIMETRO EN UN CIRCUITO SERIE PARA SABER LA INTENSIDAD DE LA CORRIENTE QUE CIRCULA POR ÉL?

3. UTILIZANDO EL VALOR DE TENSION DE LA FUENTE Y LA INTENSIDAD DE CORRIENTE, CALCULE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE UTILIZANDO LA LEY DE OHM Y COMPARE ESTE RESULTADO CON LA SUMA DE LAS RESISTENCIAS DEL CIRCUITO ¿QUÉ PUEDE CONCLUIR?

CIRCUITO EN PARALELO (26 PTS)
 (
Circuito n°2
)
I. (12 pts) EL CIRCUITO N°2 ESTÁ FORMADO POR 3 RESISTENCIAS DE DIFERENTE VALOR, CONECTADAS A UNA FUENTE DE PODER CUYA TENSIÓN ES DE 12 V, ASIGNE EL VALOR QUE UD ESTIME CONVENIENTE A CADA RESISTENCIA Y REALICE EL CÁLCULO TEÓRICO DEL VOLTAJE EN LAS RESISTENCIAS Y LA CORRIENTE QUE CIRCULA EN CADA UNA DE ELLAS.
R1=______
R2=______
R3=______





II. (4 PTS) ARME, EN EL PROGRAMA ELECTRONICS WORKBENCH, EL CIRCUITO N°2.
INSTALE:
a. UN VOLTÍMETROEN PARALELO CON CUALQUIERA DE LAS RESISTENCIAS PARA MEDIR EL VOLTAJE.
b. UN AMPERÍMETROEN SERIE CON CADA RESISTENCIA.
c. UN AMPERÍMETRO EN SERIE CON LA FUENTE DE VOLTAJE.


Tome un pantallazo de su circuito y péguelo a continuación
 (
Circuito n°2
)






(10 PTS) Responda: 
1. ¿CUÁNTO MARCA EL VOLTÍMETRO? 
2. ¿CUÁNTO MARCAN LOS AMPERÍMETROS DE LAS RESISTENCIAS?
3. ¿CUÁNTO MARCA EL AMTERÍMETRO CONECTADO EN SERIE CON LA FUENTE?
4. ¿QUÉ PUEDE CONCLUIR DE LOS PUNTOS 1, 2 Y 3?



CIRCUITO MIXTO (30 pts)
III. [image: ]El circuito n°3 está conectado a una fuente de poder de 50 V y el valor de cada resitencia es:
R1=2 
R2=3 
R3=4,375 
R4=10 
Parte I
(22 PTS) CALCULE (CON DESARROLLO):
A.- LA RESISTENCIA EQUIVALENTE DEL CIRCUTO.
B.- LA INTENSIDAD DE CORRIENTE QUE CIRCULA POR CADA RESISTENCIA Y SU RESPECTIVA CAÍDA DE TENSIÓN.

PARTE II
(8 PTS) COMPRUEBE SUS RESULTADOS CONSTRUYENDOENEL PROGRAMA ELECTRONICS WORKBENCH EL CIRCUITO N°3 .
INSTALE:
A.  UN VOLTÍMETRO EN PARALELO CON LAS RESISTENCIAS R1 Y R3
B.  UN AMPERÍMETRO EN SERIE CON LAS RESISTENCIAS R4.

EXPLIQUE Y REALICE UNA CONCLUSIÓN DE LOS PUNTOS A y B.

Tome un pantallazo de su circuito y péguelo a continuación
 (
Circuito n°3
)







Circuitos en serie, paralelo y mixto
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