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ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CÁTEDRA DE INFANTERÍA DE MARINA


ESTABLECER COMUNICACIONES.

Antes de dar comienzo a la transmisión de tráfico normal en circuitos radiotelefónicos, es necesario establecer enlace con las otras radioestaciones del circuito a fin de asegurarse que la comunicación es posible.

Las características y/o abreviaturas en el encabezamiento de los mensajes deben colocarse en orden alfabético y transmitirse en dicha secuencia.

Ejemplo 1: (Buenas condiciones)

AGUILA transmite:

“PITON - DE AGUILA – CAMBIO”

PITON contesta la llamada inicial

“PITON”

Como AGUILA no tiene tráfico para PITON transmite

“DE AGUILA – TERMINADO”

Ejemplo 2: (Comunicaciones difíciles)

AGUILA Transmite:

“PITON - PITON DE AGUILA”

“AGUILA PRUEBA DE COMUNICACIONES, PRUEBA DE COMUNICACIONES CAMBIO CAMBIO”

PITON contesta la llamada:

“AGUILA – AGUILA DE PITON”

“PITON – ESCUCHO DEBIL PERO CLARO – ESCUCHO DÉBIL PERO CLARO”

AGUILA no tiene tráfico y transmite:

“PITON DE AGUILA – TERMINADO”

LLAMADA PRELIMINAR.

Cuando las comunicaciones son difíciles o cuando la estación transmisora desea asegurarse que la estación receptora está lista para recibir el mensaje, puede efectuar una llamada preliminar antes de transmitir su mensaje.

Ejemplo 1: AGUILA desea transmitir un mensaje a PITON y desea asegurarse que éste se encuentra listo para recibir, entonces transmite:

“PITON DE AGUILA (MENSAJE) – CAMBIO”

Si PITON está listo para recibir, transmite en contestación

“AGUILA DE PITON (Listo) – CAMBIO”

AGUILA Transmite:

“DE AGUILA - RUTINA - etc.”

Ejemplo 2: AGUILA desea cursar un mensaje a PITON, para saber si está listo transmite:

“PITON DE AGUILA (Prioridad, Rutina, etc.) –

CAMBIO”

PITON no está preparado para recibir tráfico en ese momento por lo que contesta inmediatamente:

“AGUILA DE PITON – ESPERE”

Después de una corta pausa PITON está listo, entonces Transmite:

“LISTO – CAMBIO”

PRUEBA DE COMUNICACIONES INTENSIDAD Y CLARIDAD DE LAS SEÑALES.

Se entiende que una estación tiene señales de buena intensidad y claridad a menos que sea notificada de lo contrario. No deben cambiarse comunicaciones indicando la intensidad y claridad de las señales a menos que una estación no pueda oír claramente a otra.

Las palabras de procedimiento que aparecen a continuación son para ser usadas al iniciar y contestar consultas relacionadas con la intensidad y claridad de las señales.

1.- Generalidades.

PRUEBA DE COMUNICACIONES

¿Cuál es la intensidad y claridad de mis señales?

¿Cómo me escucha?

ROMEO Recibí su última transmisión satisfactoriamente.

La omisión sobre la intensidad y claridad significa que la recepción es fuerte y clara. Si no es así, debe describirse con las palabras de procedimiento de los subpárrafos 2 y 3 que aparecen más adelante.

NO SE ESCUCHA Se usa cuando no se recibe respuesta de la estación llamada.

2.- Intensidad de la señal.

FUERTE Su señal es fuerte, la interferencia no afecta a mi recepción.

DÉBIL Solo puedo escucharlo con dificultad

MUY DÉBIL Solo puedo escucharlo con gran dificultad.

3.- Claridad de la señal.

CLARO Excelente calidad.

BUENA Escucho sus señales con buena claridad.

DISTORSIONADO Tengo problemas para escucharlo.

CON INTERFERENCIA Tengo problemas al escucharlo debido a interferencia.

Ejemplo: MANADA es una señal de llamada colectiva para MAÑIO, LAUREL, RAULI, PINO y ROBLE es el originador.

a.- Roble desea una prueba de comunicaciones con Canasta y transmite:

“MANADA DE ROBLE - PRUEBA DE COMUNICACIONES”

Todas las estaciones de llamada colectiva escuchan a Roble fuerte y claro excepto Laurel y Rauli. Las respuestas de cada estación, en orden alfabético son:

"DE MAÑIO - ROMEO - CAMBIO"

"DE LAUREL - DEBIL PERO CLARO - CAMBIO"

"DE RAULI – DEBIL CON INTERFERENCIA - CAMBIO"

"DE PINO - ROMEO - CAMBIO"

b.- Roble indica que su recepción de cada una de las estaciones llamadas fue fuerte y clara, excepto la de Laurel que fue fuerte y distorsionada y Pino que no se escuchó, contestando:

"DE ROBLE - ROMEO - LAUREL FUERTE Y DISTORSIONADO - PINO NO SE ESCUCHA TERMINADO"

c.- En el caso que Roble escuchara a todas las estaciones fuerte y claro, la respuesta sería:

"DE ROBLE ROMEO TERMINADO"

CUBRIR UNA RED O LÍNEA.

El procedimiento que se describe a continuación debe emplearse cuando se cubre la Red por primera vez, o cuando se establece enlace en dicha Red. La aplicación de un adecuado control por parte de la Estación que controla y el cumplimiento de las reglas para la operación por las estaciones subordinadas permite iniciar y mantener el intercambio de comunicaciones con el mínimo de demora entre las estaciones.

En los ejemplos que se acompañan a continuación para ilustrar cómo se establece el enlace de una Red con cuatro estaciones, se utilizan los siguientes distintivos de llamada radiotelefónicos:

MANADA - Llamada colectiva AGUILA - Estación Control

CATO - Estación Subordinada

FILTRO - Estación Subordinada

Ejemplo: A una hora predeterminada o cuando está listo para establecer el enlace, AGUILA transmite:

“MANADA DE AGUILA - PRUEBA DE COMUNICACIONES CAMBIO”

Cada una de las estaciones subordinadas contesta esta llamada en orden alfabético:

“DE CATO - ROMEO CAMBIO”

“DE FILTRO - ROMEO CAMBIO”

La estación control llama ahora para informar a todas las estaciones que sus señales han sido oídas y no tienen tráfico para ellas

“DE AGUILA - ROMEO - TERMINADO”

TRANSMISIÓN DE MENSAJES.

Cuando la recepción es satisfactoria, las partes de un mensaje necesitan ser transmitidas sólo una vez y las llamadas preliminares son optativas.

Ejemplo 1: AGUILA transmite:

“PITON DE AGUILA - Prioridad Dó Siete Uno Sei Tre Cero Nueve Zulú - Convoy motorizado Arribó – CAMBIO”

PITON, al recibir la comunicación satisfactoria transmite:

“PITON - ROMEO – TERMINADO”

Ejemplo 2: Si PITON no recibe el mensaje satisfactoriamente, transmite:

“DE PITON- REPITA - CAMBIO”.

AGUILA repite su transmisión:

“PITON DE AGUILA - Prioridad Do Siete Uno Sei

Tre Cero Nueve Zulú - Convoy motorizado Arribó – CAMBIO”

PITON Transmite:

“DE PITON - REPITA TODO DESPUES DE Convoy – CAMBIO”

AGUILA transmite:

“PITON DE AGUILA - REPITO TODO DESPUES DE Convoy motorizado Arribó - CAMBIO.

PITON transmite:

“DE PITON - ROMEO - TERMINADO”

RETRANSMISIÓN.

La palabra de procedimiento "RETRANSMITA", significa que la estación indicada debe proceder a cursar el mensaje a los destinatarios que indica el originador, en la llamada que efectúe posteriormente.
La estación a la cual se le solicitó cumplir la retransmisión, primero dará acuse de recibo y luego procederá a lo solicitado. Al recibir la conformidad por parte del destinatario, llamará al originador y le informará "ROMEO - CAMBIO" anteponiendo el distintivo de llamada de la estación a la que se le transmite el mensaje.

Ejemplo: LAUREL transmite:

“ROBLE DE LIEBRE - RETRANSMITA – MAÑIO DE LIEBRE- CAMBIO”

ROBLE Transmite:

“ROBLE”

ROBLE Transmite:

“MAÑIO DE ROBLE - RETRANSMITO – MAÑIO DE LIEBRE - BRAVO LIMA – CAMBIO”

MANIO Transmite:

“DE MAÑIO - ROMEO TERMINADO”

ROBLE Transmite:

“LIEBRE DE ROBLE - MAÑIO - ROMEO – CAMBIO”

LIEBRE Transmite:

LIEBRE
La frase de procedimiento "RETRANSMITA A", seguida de un distintivo de llamada que a la estación que se indica, debe cursársele el mensaje que sigue a continuación.

Ejemplo: ROBLE Transmite:

“LIEBRE DE ROBLE - RETRANSMITA A RAULI”

“MANADA DE ROBLE - ROMEO ALFA CUATRO -

SEPARACION UNO CERO - SEPARACION -UNO

CERO CINCO – CAMBIO”

LIEBRE Transmite.

“LIEBRE”

LIEBRE Transmite:

“RAULI DE LIEBRE - RETRANSMITO DE ROBLE”

“MANADA DE ROBLE - ROMEO ALFA CUATRO

- SEPARACION - UNO CERO - SEPARACION

-UNO CERO CINCO – CAMBIO”

RAULI Transmite:

“DE RAULI - ROMEO – TERMINADO”

LIEBRE Transmite:

“ROBLE DE LIEBRE - RAULI - ROMEO – CAMBIO”

ROBLE Transmite:

“ROBLE”

REPETICIONES.

Cuando se han perdido palabras durante la transmisión de un mensaje, o cuando hay dudas respecto de las palabras recibidas, las estaciones receptoras pedirán repetición antes de dar acuse de recibo por el mensaje. Para este propósito se usará la palabra de procedimiento REPITA, sola, o conjuntamente con:

"TODO ANTES DE . . .", "TODO DESPUES DE . . .", DESDE . . .", "HASTA. . .", "PALABRA ANTES DE", y "PALABRA DESPUES DE. . ." 
Para cumplir la solicitud de repetición, la estación transmisora identificará aquella parte del mensaje que va a repetir.

Ejemplo: ROBLE llama a dos estaciones para las cuales tiene tráfico

“RAULI -LIEBRE DE ROBLE – (MENSAJE)

-RUTINA CERO OCHO UNO CERO CINCO CUATRO OCHO - DEL ROBLE - AL LIEBRE -

INFO RAULI - DOBLE GUION - A LAS CERO OCHO CERO CERO LIMA DIRIJASE PUNTA ARENAS - LLEGANDO AMANECIDA – DIA DIECISEIS - CARGAR -TROPAS MIL PARA RESTITUIRLOS WULAIA -DELETREO WHISKY UNIFORM LIMA ALFA INDIA ALFA - WULAIA -

DAR COMPRENDIDO - DOBLE GUION –

CAMBIO”

RAULI habiendo perdido el mensaje desde DOBLE GUION hasta diríjase, transmite entonces:

“DE RAULI - REPITA - DESDE DOBLE GUION HASTA “DIRIJASE" CAMBIO”

LIEBRE pierde la palabra siguiente a "amanecida", transmite

“DE LIEBRE - REPITA - PALABRA DESPUES DE

- AMANECIDA CAMBIO”

Una vez recibida la respuesta de todas las estaciones, ROBLE transmite:

“DE ROBLE - REPITO DESDE DOBLE GUION HASTA DIRIJASE DOBLE GUION - A LAS CERO OCHO CERO OCHO LIMA - DIRIJASE – DOBLE GUION -REPITO PALABRA DESPUES DE AMANECIDA DOBLE GUION - DIA – CAMBIO”

Al tener ahora conforme su mensaje, RAULI transmite:

“DE RAULI - ROMEO – TERMINADO”

LAUREL tiene recibido satisfactoriamente su mensaje transmite:

“DE LIEBRE - ROMEO – TERMINADO”

CORRECCIÓN DURANTE LA TRANSMISIÓN.

Cuando el operador que transmite comete un error, transmitirá la palabra de procedimiento "CORRECCION" seguida de la última palabra, grupo, signo o frase que se transmitió correctamente, después de lo cual continúa la transmisión:

Ejemplo: MAÑIO transmite:

“ROBLE DE MAÑIO - LATITUD UNO SEI TRE CERO - LONGITUD UNO CERO UNO CINCO -CORRECCION - UNO CERO CERO CINCO

CAMBIO”

ANULAR UN MENSAJE DURANTE SU TRANSMISIÓN.

Durante la transmisión de un mensaje y con anterioridad a la transmisión de las palabras de procedimiento "CAMBIO" o 'TERMINADO", puede ser anulada la transmisión mediante la frase de procedimiento "ANULAR ESTA TRANSMISI0N.

Ejemplo: Durante la transmisión de un mensaje la estación ROBLE descubre que está errónea y anula mediante la frase de procedimiento adecuada:

“MAÑIO DE ROBLE - MENSAJE – DOBLE GUION - COMIENCE DESCARGA AMANECER DIA DIECISEIS - DIRIJASE... ANULAR ESTA

TRANSMISION – TERMINADO”

NO CONTESTAR MI TRANSMISIÓN.

Cuando es imperativo que las estaciones llamadas no contesten una comunicación, se transmitirá la frase de procedimiento "NO CONTESTAR", inmediatamente después de la llamada y el mensaje completo se cursará dos veces.

Ejemplo: LIEBRE transmite:

RAULI DE LIEBRE - NO CONTESTAR - DOBLE

GUION - NOVEMBER OSCAR PAPA QUEBEC

FOXTROT - REPITO - RAULI DE LAUREL - NO

CONTESTAR - DOBLE GUION - NOVEMBER

OSCAR PAPA QUEBEC FOXTROT - TERMINADO.

COLACIONAR.

Si se desea que la estación receptora repita un mensaje o parte del mismo a la estación que se lo transmite, se utilizará la palabra de procedimiento "COLACIONAR" transmitida inmediatamente después de la llamada y seguida por datos de identificación adecuados.

Ejemplo: AGUILA transmite:

“POTRO DE AGUILA - COLACIONAR TEXTO - UNO SEI TRE CERO ZULU - DOBLE GUION - CONVOY ARRIBO DIECISEIS HORAS – CAMBIO”

PR transmite:

“DE POTRO - COLACIONO TEXTO –CONVOY ARRIBO DIECISEIS HORAS – CAMBIO”

AGUILA transmite:

“DE AGUILA - CORRECTO - TERMINADO”

NOTA: Cuando se emplea la palabra de procedimiento "COLACIONAR" no es necesario la transmisión de "ROMEO" para indicar la recepción de un mensaje.

ACUSE DE RECIBO.

El acuse de recibo se emplea en la transmisión de mensajes entre una estación y otra. Ningún mensaje se considera como cursado hasta no obtener el acuse de recibo de la estación receptora, el que puede consistir en que dicha estación transmita la palabra de procedimiento "ROMEO" después de cada mensaje recibido satisfactoriamente.

También se puede dar acuse de recibo transmitiendo sólo la característica de llamada de la estación destinataria.

Ejemplo: FOCA - DE FOCA UNO - ENVIAR MOTOR POR CORRESPONDENCIA - CAMBIO.

“DE FOCA - ROMEO -TERMINADO, o bien, contestar FOCA”

DAR COMPRENDIDO.

El "Dar Comprendido" no debe confundirse con una respuesta o un acuse recibo. Una respuesta rápida a un mensaje puede reemplazar al "COMPRENDIDO". Es prerrogativa de remitente solicitar el "DAR COMPRENDIDO" de un mensaje, a uno o todos los destinatarios. Si se desea un "Dar Comprendido" la solicitud es incluida en el texto del mensaje. Si el mensaje ha sido transmitido, la solicitud de "Dar Comprendido" constituirá un nuevo mensaje. Los "Comprendidos" son originados exclusivamente por la persona del destinatario a quien fue hecha tal solicitud.

Cuando en varias redes que emplean procedimientos radiotelefónicos, el destinatario está, ya sea operando la línea o en sus proximidades, la respuesta a la transmisión "Dar Comprendido" se efectúa con la palabra "COMPRENDIDO".

Ejemplo: FOCA transmite un mensaje a AGUILA y desea que le dé "Comprendido". El Comandante o el que está reglamentariamente autorizado para reemplazarlo está escuchando la transmisión.

“AGUILA DE FOCA - REBUSCAR AREA DELTA – DAR COMPRENDIDO – CAMBIO”

El operador de AGUILA recibe la orden del Comandante de transmitir el "COMPRENDIDO":

“DE AGUILA - COMPRENDIDO – CAMBIO”

FOCA transmite:

“DE FOCA - ROMEO – TERMINADO”

VERIFICACIONES

La palabra de procedimiento "VERIFIQUE" se usará cuando existan dudas de la información recibida.

El originador, una vez recibida y confirmada que la información está correcta, transmitirá "VERIFICO Y CONFIRMO", repitiendo nuevamente el mensaje.

Si el originador, al verificar, comprueba que hay errores, transmitirá "VERIFICO Y CORRIJO", dando el mensaje correcto.

Para verificar sólo una parte del texto se puede usar palabras indicativas tales como:

"VERIFIQUE TODO ANTES DE. . ."

"VERIFIQUE TODO DESPUES DE….”

"VERIFIQUE TODO DESDE ... HASTA. . .".

Ejemplo: AGUILA transmite:

“POTRO DE AGUILA - TANGO ALFA CINCO CUATRO SEPARACION CERO CUATRO DELTA – CAMBIO”

POTRO transmite:

“AGUILA DE POTRO - VERIFIQUE TODO

DESPUES DE CINCO CUATRO – CAMBIO”

AGUILA transmite:

“DE AGUILA - ESPERE TERMINADO”

Después de verificar, AB encuentra que existió un error en su transmisión, entonces transmite:

“PAPA ROMEO DE ALFA BRAVO - VERIFICO Y CORRIJO TODO DESPUES DE CINCO CUATRO -SEPARACION CERO CUATRO DELTA – CAMBIO”

POTRO transmite:

“DE POTRO - ROMEO – TERMINADO”

SILENCIO DE EMERGENCIA.

El silencio de emergencia puede ser impuesto o suspendido por una estación sólo cuando es autorizado por una autoridad competente.

Las estaciones no contestarán. Ni acusarán recibo a una transmisión imponiendo silencio de emergencia y de ahí en adelante sólo podrán transmitir cuando lo ordene una autoridad competente.

La palabra de procedimiento "SILENCIO", significa: "CESAR LAS TRANSMISIONES

INMEDIATAMENTE", el silencio será mantenido hasta que se ordene suspender.

El empleo de la palabra de procedimiento "SILENCIO" después de una llamada significa "LAS ESTACIONES INDICADAS CESAR TRANSMISIONES EN ESTA RED,

INMEDIATAMENTE", lo que será seguido por el distintivo de autentificación establecido.

Ejemplo: (Con línea ocupada)

Para disponer silencio en la red, ROBLE transmite “SILENCIO - SILENCIO - SILENCIO – MANADA DE ROBLE MANADA DE ROBLE - SILENCIO -

AUTO (Distintivo autentificación) – TERMINADO”

El silencio de emergencia se suspende mediante el empleo de la frase de procedimiento "SILENCIO SUSPENDIDO", que significa "CONTINUAR NORMALMENTE CON LAS TRANSMISIONES".

El empleo de esta frase de procedimiento puede ser autorizado por la autoridad que impuso el silencio de emergencia, o por otra autoridad superior, indicando la línea o no de acuerdo a lo especificado en la señal de silencio.

Ejemplo:

“MANADA DE ROBLE - SILENCIO SUSPENDIDO

- AUTO (Distintivo de Autentificación) – TERMINADO”

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA.

Toda señal de emergencia debe ser repetida una vez debiendo dar acuse de recibo todas las unidades.

Ejemplo: (Con línea ocupada)

“EMERGENCIA -EMERGENCIA –EMERGENCIA -CANASTA DE ROBLE - EMERGENCIA – ALFA DO TRE CERO - REPITO - EMERGENCIA ALFA DO TRE CERO – CAMBIO”

Responden las otras unidades:

LIEBRE

PINO

RAULI

PROCEDIMIENTO DE INTERRUPCIÓN.

Una estación que tiene un mensaje de mayor prioridad que la transmisión que se está efectuando puede interrumpir y suspender así tal transmisión en los siguientes casos:

1.- Prefijo Instantáneo, interrumpe inmediatamente y transmite el mensaje

2.- Prefijo Operativo Urgente, interrupción inmediata.

3.- Prefijo Prioridad, pueden interrumpirse los mensajes Rutina largos.

4.- Prefijo Rutina, no puede usarse el procedimiento de interrupción.

Ejemplo: POTRO está transmitiendo un mensaje Operativo Urgente para AGUILA cuando CATO tiene un mensaje Instantáneo para transmitir a FOCA. Cuando POTRO una pausa CATO transmite:

“INSTANTANEO INSTANTANEO INSTANTANEO - FOCA de CATO -INSTANTANEO - (seguido por el mensaje) –

CAMBIO”

De FOCA - ROMEO – TERMINADO”

Entonces POTRO continúa su transmisión AGUILA de

POTRO TODO DESPUES DE ...

MÉTODO PARA TRANSMITIR TOP HORARIO.

El siguiente método se utilizara para transmitir top horario.

Solicitud:

KENIA DE BUCANERO SOLICITO TOP

HORARIO AHORA

CAMBIO.

KENIA DE BUCANERO SOLICITO TOP

HORARIO A LAS ________

CAMBIO.

RESPUESTA:

BUCANERO DE KENIA – CUANDO DIGA TOP

SERAN EXACTAMENTE LAS _______ FALTAN

QUINCE SEGUNDOS – DIEZ SEGUNDOS –

CINCO – CUATRO – TRE - DO - UNO – TOP

_____ HORAS

CAMBIO.
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