Cd Lt Saldaña

S-81 Isaac perales

Es uno de los 4 submarinos planificados desde el año 2005, los cuales son de fabricación española para España, estos han tenido su fabricación y construcción en la empresa “Navantia”, la que se ha hecho cargo de cada detalle de los submarinos. 
El proyecto de los submarinos no tenía contemplado demorar casi 20 años para botarlos al mar, pero problemas de cálculos en cuanto a peso y flotabilidad hicieron que se retrasara considerablemente  aumentando la cantidad de gastos monetarios y de tiempo para lograr terminar el proyecto de forma adecuada.
El problema de la construcción del s-81 Isaac perales se debió a retrasos en la recepción de piezas fundamentales del submarino, pero la más importante de estas fue cuando el año 2013 se conoció que el submarino sufriría una falla de flotabilidad a causa del peso que este tenía, el cual fue confirmado el mismo mes, causando el disgusto entre organizadores y políticos del mismo país.
Además se pudo observar que la densidad relativa del submarino era mayor a la del agua del mar por lo cual tendía a hundirse sin mantenerse a flote, donde la solución dada para que este pudiera tener la flotabilidad necesaria fue alargar la eslora del submarino hasta los 81 metros,agrandando las cúpulas donde se almacena el aire para asi tener una densidad relativa menor manteniendo el submarino a flote, lo cual contemplaba un retraso de 1 a 2 años quedando listo para echar a la mar entre el año 2015 o 2016, pero que hasta el dia de hoy no se a botado al mar.
Finalmente se concluyó la construcción del S-81 Isaac Perales con una eslora de 81 metros, una manga de 12 metros y un calado de 6 metros, además de un desplazamiento de 3200 toneladas y de 3700 toneladas en inmersión.
Medios de comunicación han reportado que la empresa Navantia presume botar el submarino al mar el día 22 de abril del año 2021, el cual ya tuvo una ceremonia de presentación frente a la armada española y reyes de esta nación.

Vasa

Buque sueco el cual comenzó su construcción el año 1626, el año 1628 se echó a la mar y luego de 15 minutos tras una pequeña brisa se escoró a tal punto que el agua marina comenzó a infiltrarse por las troneras inferiores, ya que estaban muy cerca del agua.
Este buque de 1200 toneladas de desplazamiento, 69 metros de eslora, 5 metros de calado, 12 metros de manga y 52 metros de calado aéreo sufrió un naufragio a causa de problemas de estabilidad, ya que su centro de gravedad quedaba excesivamente alto llegando a tener un GM negativo lo cual hacía muy inestable el buque.
Se hicieron varias pruebas en las cuales se observaba la inestabilidad que este sufría, pero a causa de que las troneras inferiores quedaban muy cerca del agua se prefirió quitar peso a la nave en la parte superior para evitar que las troneras inferiores fueran un peligro de filtración del agua del mar.


