Optimización de combustible
El texto leído nos habla sobre una serie de medidas que se analizaron para poder ahorrar combustible a través de los factores más comunes que afectan a este. Como puede ser la suciedad del casco, diseño del casco y el funcionamiento tanto de las maquinas como del buque. De esta manera se llegó a la conclusión que se podría lograr mayor ahorro mejorando la eficiencia del casco y reduciendo la suciedad.
Así el aumento de las incrustaciones influye en la rugosidad provocando que se necesite más potencia y por ende mayor consumo de combustible. A tal punto que al ser comparado entre un grupo de buques con casco limpio y otros sucios se pudo evidenciar inmediatamente que los de casco sucio provocaban mayor resistencia.
Ante este problema la opción de revestimientos antiincrustantes se vio con buenos ojos, a lo que decidieron hacer pruebas dando como resultados que en un plazo de diez años se ahorraría dinero cercano al millón de euros. Siendo así un éxito rotundo, que no ha estado exento de problemas.
Por otra parte, el ensuciamiento de la hélice debe tener una revisión al año de manera que se pueda pulir ya que si no se hace esto provoca un aumento cercano al 5% en el consumo de combustible.
En conclusión existen variados problemas que interfieren en el consumo de combustible, indicando como uno de sus principal causantes la suciedad ante lo que sea buscaron variadas soluciones entre esas el antifouling , revestimientos antiincrustantes , pulir la hélice o las aletas de espejo de popa . Dando a entender que estas nuevas tecnologías si están contribuyendo a superar problemas que se arrastraban y que afectan en su mayoría a buques que están en constante inactividad. Y que si bien , son parte importante al momento de mantener en buen estado el buque , es nuestra responsabilidad estar atentos a las necesidades que el buque va requiriendo mediante revisiones y mantenciones .

