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7.501]  Determine la fucrza F que sc requicre para levantar una carga F,, = 100 N con cada uno dc los sistemas
de poleas que se mucstran en la figura 7-2. Desprecic la friccion y los pesos de las poleas.
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La carga F, est sostenida por dos cuerdas; cada cuerda tira hacia arriba con una tension de
Puesto que la cuerda es continua y no hay friceién en las poleas, F, = F. Entonces

F=F,=4F,= {(100N) = 50N
Aqui, también, la carga estd sostenida por la tensién de las dos cuerdas, F, y F. donde F, = F. Entonces
F,+F=F, obien F=4F,=5N

Sean F,, y F,, las tensiones en las poleas A y B, respectivamente. La polea A estd en equilibrio, entonces

FutF - F, obien  F, = iF,

La polea también esti en equilibrio, asi que

F, o bien

Como F = F,,entonces F = F, =25 N.

Cuatro cuerdas, cada una con la misma tensién F,. sostienen a la carga F,,. Por esto,

4F,

dedonde  F=F, =4F,=25N

Aprimera vista se observa que F = F,,. Como la polea en la izquierda estd en equilibrio, se tiene
Fn=F,—F=0

F, entonces F,, = 2F. La polea de la derecha también estd en equilibrio, por tanto
F +Fy+F,~F,=0
Alrecordar que F,, = Fy que F,, = 2F se obtiene 4F = F,,, de donde F = 25 N.
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