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ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”                                                      

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS

CÁTEDRA DE FÍSICA                                                                                                   

ACTIVIDAD: PROBLEMAS SERIE I, CAMPO ELÉCTRICO DISTRIBUCIÓN CONTINUA.

Cadete: __________________________________N°:_______ Curso: __________

La figura muestra una distribución lineal y uniforme de carga eléctrica, la cual tiene una carga total Q=15 nC,el punto  P está ubicado en en las coordenadas                     (0, 2L) [m]. L = 2,0 [m]



a) Elija un elemento diferencial de carga electrica en la varilla de la figura. Escriba el elemento diferencial de carga eléctrica en función de la densidad de carga eléctrica
[image: image10.png]


. Determine el valor de la densidad lineal de carga electrica.
b) Según el sistema de referencia que Ud. puede identificar en la figura, exprese el vector posición de tal elemento de carga [image: image3.png]


. Dibujelo
c) Escriba el vector posición del punto P, lugar donde se quiere determinar el valor del campo producido por la varilla cargada [image: image5.png]


. Dibujelo
d) Encuentre una expresión para la posición de P relativa al elemento diferencial de carga [image: image7.png]


. Dibujelo
e) Escriba la expresión que nos indica, cómo determinar el elemento de campo eléctrico en el punto P [image: image9.png]


 . Dibujelo
f) El campo eléctrico total en el punto P se determina sumando todos los elementos de carga eléctrica que forman la varilla. Al tratarse de elementos diferenciales de carga electrica, la suma pasa a ser una integral. Determine los limites de integración e integre (utilize una tabla de integrales o el software online Wolfram Alpha)
g) Siga los pasos anteriores para determinar el campo eléctrico en los siguientes casos:

i. Una varilla de longitud 2L y cargada uniformemente con carga total Q





ii. Una varilla de longitud 2L cuya carga electrica total esta distribuida no homogeneamente. Entre x = - L y x = 0 la carga electrica es – Q mientras que entre x = 0 y x = L la carga es +Q.     
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Objetivos: Resolver problemas relacionados con la Ley de Coulomb, para sistemas de carga eléctrica continua.
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