

CUC N° 2 FUNDAMENTOS DE ESTABILIDAD 2024


Grado / Nombre: Brigadier Joaquín Reyes Altamirano
Curso	: 4°A
Fecha	: 4 de junio


1. Defina:
a) Rango de estabilidad: (25 pts.)

Corresponde al rango de escora en grados para cualquiera de las dos bandas, babor y estribor desde la posición de equilibrio, de la cual presenta una condición estable, que por ejemplo en la imagen adjunta seria la extensión de la curva en la que el brazo adrizante es positivo y el área bajo la curva es la capacidad del buque para contrarrestar la escora en estabilidad dinámica (capacidad para resistir y recuperarse de inclinaciones).

b) Máximo Brazo Adrizante: (25 pts.)

Es el mayor momento de escora que el buque puede soportar en condición estática manteniendo una estabilidad positiva.


2. La Figura N° 1 muestra la Curva de Brazo Adrizante de una fragata de ∆= 3500 [𝑡]. Indique, justificando sus respuestas:

a) Ángulo(s) de escora de equilibrio de la fragata. (25 pts.)

Los ángulos de escora de equilibrio de la fragata serían de 0° a 120° de acuerdo al gráfico



b) El ángulo de escora del límite de estabilidad. (25 pts.)


Escuela Naval “Arturo Prat”
Dirección de Educación de la Armada Armada de Chile

El ángulo de escora del límite de estabilidad sería 120° de acuerdo al gráfico donde GZ es cero por lo que el momento interno también es cero , de aumentar el buque sería incapaz de adrizarse, también se puede saber que B y G están alineados pero no de  forma que queramos o nos favorezca   

[image: ]
FIGURA N° 1: CURVA BRAZO ADRIZANTE FRAGATA
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