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1. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir un cabo para un trabajo seguro?

a.- Resistencia uniforme con superficie lisa y regular.
b.- De bajo costo y desechable
c.- Flexibilidad de acuerdo al uso y durabilidad
d.-  a y b
e.- a y c

2. Las jarcias sintéticas más comunes son:
a. Poliamida y polipropileno
b. Poliéster y polietileno
c. Cáñamo y manila
d. a y b
e. a y c

3. Algunas de las consideraciones a tener con el cuidado de la jarcia son:

a. Esfuerzos cercanos a ruptura debilita resistencia.
b. Evitar roce en superficie rugosas o aristas agudas. Precintar espías.
c. Esfuerzos cercanos a ruptura debilita resistencia.
d. Evitar las cocas. Aclara tiras. Sacar el descuello
e. Todas son correctas

4. El armado de una jarcia de alambres, consiste de los siguientes elementos:
a. Filásticas, cordones y cabo.
b. Hebras, cordones y cabo
c. Hebras, torones y cabo
d. Fibras, cordones y cabo
e. Ninguna de las anteriores





5. Las reglas elementales que debe aprender un marino, antes de manipular un cabo son:
a. Saber hacer los nudos más comunes, falcacear los chicotes de un cabo, seguridad de las herramientas y no ubicarse en lugares peligrosos.
b. Saber adujar un cabo, hacer los nudos más comunes, seguridad de las herramientas y no ubicarse en lugares peligrosos.
c. Saber adujar un cabo, falcacear los chicotes de un cabo, tener un cuchillo marinero y seguridad de las herramientas.
d. Tener un cuchillo marinero, seguridad de las herramientas, falcacear los chicotes de un cabo y no ubicarse en lugares peligrosos.
e. Ninguna de las anteriores

6. La posición segura del personal que está trabajando con una espía en un molinete es:
a. No ubicarse en el área de maniobra.
b. En la proyección de la dirección de trabajo de la espía.
c. No menos de 2 metros del molinete
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores

7. Los cabos que han sido expuestos a trabajos de tensión por períodos prolongados deben ser:
a. Retirados del lugar y enrollarlo en carrete
b. Retirados del lugar y adujados.
c. Dejarlos en cubierta un tiempo prudente para que recupere su longitud y después enrollarlo en carrete
d. Dejarlos estibados en el pañol de maniobras
e. Efectuar una aduja de presentación en cubierta

8.  Una espía que se toman vueltas en un molinete para un trabajo de espías, debe tener:
a. Entre 6 y 8 vueltas.
b. Entre 1 y 3 vueltas.
c. Más de 7 vueltas
d. Entre 5 y 7 vueltas
e. Ninguna de las anteriores





9. El firme de un cabo es:
a. Falcacear un chicote
b. Un nudo
c. Uno de los chicotes amarrado o sujeto a algo.
d. Forma de adujar un cabo
e. Ninguna de las anteriores

10.  La jarcia se clasifica en:
a. Jarcia fija y jarcia muerta
b. Jarcia firme y jarcia de labor
c. Jarcia de trabajo y jarcia fija
d. Jarcia muerta y jarcia de labor
e. Ninguna de las anteriores.
