PROCEDIMIENTO NAVEGACION DE BAJA VISIBILIDAD
Ref.: BR 45(1) 10° Edición 2008. Art. N° 1235 y CENTARM.

Tener presente que el GPS, ECDIS, AIS y el Radar son los recursos más importantes en la proximidad con otros buques, témpanos y finalmente los peligros cartografiados, cuando se navega en baja visibilidad, y así evitar colisión o varada. 
	SITUACIÓN
	ACCION / INFORMACION
	EJECUTA

	SE OBSERVA QUE EL BUQUE NAVEGARA  EN BAJA VISIBILIDAD
	1.-  Tratar de evitar navegación en baja visibilidad, alterando el rumbo, previa autorización del Comandante.

2.-  Encender luces de navegación.

3.-  Disponer por MC
a. Reforzar vigías de baja visibilidad (castillo, púlpito).

b. Cubrir maniobra de fondeo para navegación en cercanías de costa.

c. Establecer condición Z bajo la línea de agua

4.-  Avisar al Comandante y al Oficial Piloto.

5.-  Informar a la máquina de la situación de navegación y que estén en condiciones de satisfacer los requerimientos del puente lo más rápido posible.
	OF. GUARDIA


	
	1.-  Encender Radar, efectuar rebusca de larga y corta distancia para detectar naves que podrían afectar a la seguridad del buque.
2.-  Activar el AIS.
3.-  Contar con un croquis detallado del área conteniendo  toda la información necesaria para un buen apoyo al pilotaje ciego (distancia de caída, PI, rumbos, etc.).
4.-  Preparar la maniobra de fondeo, requiriendo del Oficial de Guardia la cantidad de paños a fondear. 


	RADARISTA

	
	1.-  Encender el ECDIS

2.-  Preparar una navegación ciega, empleando las ayudas a la navegación disponibles.

3.-  Coordinar con team de navegación.
	NAVEGANTE

	
	1.-  Chequear SITMERC y SITPESQ.

2.-  Verificar si los faros, balizas o boyas de la ruta de navegación emiten señal de niebla.
	AY. OFICIAL GUARDIA

	
	1.-  Según el área que se navegue, poner ecosonda en servicio.
2.-  Colocar una segunda bomba del servo motor en servicio.
	TIMONEL

	
	
	

	SE NAVEGA EN BAJA VISIBILIDAD
	1.-  Reducir a velocidad de seguridad (8 nudos o menos) (RIPA Regla N° 6).

2.-  Máquinas listas para maniobrar inmediatamente (RIPA Regla 19b)

3.-  Maniobrar de acuerdo al RIPA (Regla N°19 ver figura).

4.-  Mantener el máximo de silencio en el puente objeto escuchar señales sónicas.
5.-  Si existen dudas respecto a la posición, adoptar un rumbo de seguridad paralelo o divergente de los peligros.

6.-  Mantener el ECDIS como apoyo.
	OF. GUARDIA


	
	1.-  Modo de empleo del Radar en rebusca. 

a. Cada 10 minutos y durante 1 minuto: Escala larga (24 o 12 millas), pulso largo.

b. Resto del tiempo (9 minutos) escala corta (menos de 3 millas), pulso corto.

2.-  Plotear y reportar todo contacto que aparezca en pantalla e informar periódicamente aquellos que represente peligro en los próximos 10. (Emplear R vectors).

3.-  En altar mar, emplear la alarma de sectores.

4.-  A cargo de la Maniobra de fondeo.
	RADARISTA

	
	1.-  Mantener una situación permanente y periódica, comparando ECDIS, GPS y situación por radar. (RIPA Regla 7).

2.-  Mantener informado en el Reporte Standard, la sonda carta.
	NAVEGANTE

	
	3.-  Utilizar señales acústicas de acuerdo al RIPA (Regla N° 35). Ver extracto al final tarjeta. Evitar el sincronismo con otras naves.
4.-  Mantener vigilancia al ecosonda, avisando cambios repentinos.

5.-  Estar preparado para gobernar por magnético.
	TIMONEL

	
	1.-  Además de sus funciones desempeñarse como Vigía. Emplear el procedimiento de tarjeta correspondiente, considerando lo que aviste o escuche.

2.-  Informar a la máquina de la situación de navegación.

3.-  Estar atento en Canal 16 y coordinar el paso con otras naves.

4.-  Verifica cumplimento de presente tarjeta.
	AY. OFICIAL  GUARDIA



REGLA 19 DEL RIPA: 
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REGLA 35 DEL RIPA: Señales cada dos minutos.

	a)
	Propulsión mecánica con arrancada  
	L

	b)
	Propulsión mecánica en navegación sin arrancada  
	L L

	c)
	Sin gobierno, Capacidad de maniobra restringida, Capacidad de Maniobra restringido por calado,  navegando a vela, buques dedicado a la pesca, remolcador
	L C C

	d)
	Buque remolcado
	L C C C
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