	INCENDIO BÁSICO/INTERMEDIO EN PUERTO

	ALARMA DADA CORRECTAMENTE (X2) / ODG EN HQ1                                   (KILL CARD . . . IDG)

	CRASH STOP ______  AISLAMIENTOS ELECTRICOS ( PRIMARIO ______ / SECUNDARIO ______) 
BOMBA INCENDIO ________ EN SERVICIO  /  PRESION RAMAL INCENDIO _________
ASILAMIENTO MECANICO _________  /  GRUPO CONTENCION PASAR________________
BUQUE CON PODER DE A BORDO_________ (GENERADOR MAS LEJANO AL INCENDIO)

	EJERCICIO / EMERGENCIA (X3) INCENDIO (X3) EN___________________
CLASE _______     PUERTA ____________   PERSONAL COMPROMETIDO ___________
FCP ____________________   LIMITES DE HUMO _________________________________

PRIORIDAD DE CONTENCION _________________ (TALLER ELECTRICO)
PERSONAL DISPONIBLE  ______________ ESTABLECER ENFERMERIA EN ________________                                      

	PARTIDA SERVICIO _____________ ____     B.A. DUMP ____________________ 
B.A. CHARGE ________________   RUTA SEGURA P.A.T. _____________________
PRIORIDAD: ATAQUE CONTINUO AGRESIVO  /  CONTENCION Y PREPARAR LA REENTRADA

	USO ROVER: CLARIFICAR -  DISPONIBLES   / QUIEN DESCUBRIO INCENDIO (ENFERMERIA )
PLAN FELINO ____________   AVISO A MANDO ____________   SE  GANA /  PIERDE
ACLARAR CUBIERTAS INFERIORES __________  RUTA AIRE FRESCO ____________________

	INCENDIO EXTINGIDO…. GUARDIA REIGNICION __________________
HORA LIMITE TRABAJO_____________
RUTA ACLARADA DE HUMO: FASE 1: LIMPIA / FASE 2: SUCIA / FASE 3: AMBAS. . . EJECUTAR !

	REIGNICION ! ! ! PREPARAR REENTRADA (REQUISITOS)
______I/C FCP LISTO                
______CONTENCION ESTABLECIDA
______PRESION RAMAL
AISLAMIENTOS ELECTRICO _____/ VENTILACION ______/ MECANICO_______
______EFECTUE CRASH STOP

	AUTORICE AL I/C FCP A INGRESAR .. INFORMAR PTO ANTERIOR Y PIDA ACUSE RECIBO

	RE-ENTRADA EN PROGRESO, LIMITES DE HUMO ________ FCP EN ____________

	
	
















	INUNDACION EN PUERTO

	ALARMA DADA CORRECTAMENTE (X2) / ODG EN HQ1                                 (KILL CARD . . . IDG)

	CRASH STOP ______  AISLAMIENTOS ELECTRICOS ( PRIMARIO ______)
BOMBA INCENDIO ________ EN SERVICIO  /  PRESION RAMAL INCENDIO _________
GRUPO CONTENCION PASAR________________ (TALLER ELECTRICO)

	__________AISLAMIENTO ELECTRICO PRIMARIO COMPR. / NO COMPR. 
__________NO AUT. / AUTORIZADO A ENTRAR AL DEPARTAMENTO

	EJERCICIO / EMERGENCIA (X3) INUNDACION (X3) EN___________________
PERSONAL DISPONIBLE  ______________ ESTABLECER ENFERMERIA EN ________________     

INUNDACION:     LENTA SF   /   LIBRE FF   /    DIMENSIÓN AVERIA ______________________
ALURA DESDE LINEA DE AGUA ______________   .. NIVEL     SUBE  /   BAJA   / MANTIENE
INUNDACION CONTAMINADA ____________ PERSONAL COMPROMETIDO ___________
FCP ____________________   LIMITES DE INUNDACION _____________________________

	PARTIDA SERVICIO _____________ ____     B.A. DUMP ____________________ 
B.A. CHARGE ________________   RUTA SEGURA P.A.T. _____________________
PRIORIDAD: ATAQUE CONTINUO AGRESIVO  /  CERRAR DEPARTAMENTO

	_______CON APOYO DEL IDG EFECTUAR CALCULO CAUDAL DE ENTRADA  E INFORME A  FCP
_______ IDG, EXISTEN SISTEMAS DE ACHIQUE FIJO ?
_______ CHEQUEO DEPTOS. ADYACENTES
_______ SI INUNDACION ES CONTAMINADA DESCARGUE PELICULA DE FOAM

	USO ROVER: CLARIFICAR -  DISPONIBLES   / QUIEN DESCUBRIO INUNDACION (ENFERMERIA )
PLAN FELINO __________AVISO A MANDO _________RUTA AIRE FRESCO ________________

	SE GANA / INUNDACION CONTENIDA (ACCIONES EFECTIVAS, SACO+ H2O DE LA QUE ENTRA)
DEPTOS ADYCTS VERIFICADOS Y APUNTALADOS* /  ______ [CM] DE AGUA EN EL DEPTO

	APUNTALAMIENTO FINALIZADO, AVERIA 100%  OBTURADA ,GDIA.APUNTLM_____________

	SE PIERDE (ACCIONES NO EFECTIVAS, SACO - H2O DE LA QUE ENTRA)
“INUNDACION SE PIERDE, PARTIDA ACLARAR DEL DEPTO, FCP COMENZAR APUTLM. EN ____”

	






















	

	INCENDIO ALTA CARGA TERMICA EN PUERTO    1/2

	ALARMA DADA CORRECTAMENTE (X2) / ODG EN HQ1                                   (KILL CARD . . . IDG)

	CRASH STOP ______  AISLAMIENTOS ELECTRICOS ( PRIMARIO ______ / SECUNDARIO ______) 
BOMBA INCENDIO ________ EN SERVICIO  /  PRESION RAMAL INCENDIO _________
ASILAMIENTO MECANICO _________  /GRPO CONTENCION PASAR_____(TALLER ELECTRICO)
BUQUE CON PODER DE A BORDO_________ (GENERADOR MAS LEJANO AL INCENDIO)

	EJERCICIO / EMERGENCIA (X3) INCENDIO (X3) EN___________________
CLASE _______     PUERTA ____________   PERSONAL COMPROMETIDO ___________
FCP ____________________   LIMITES DE HUMO _________________________________

PRIORIDAD DE CONTENCION _________________  PERSONAL DISPONIBLE  ______________
ESTABLECER ENFERMERIA EN __________________                                      

	PARTIDA SERVICIO _____________ ____     B.A. DUMP ____________________ 
B.A. CHARGE ________________   FOAM DUMP _____________________
RUTA SEGURA P.A.T. _____________________
PRIORIDAD: ATAQUE CONTINUO AGRESIVO  /  CONTENCION Y PREPARAR LA REENTRADA

	USO ROVER: CLARIFICAR -  DISPONIBLES   / QUIEN DESCUBRIO INCENDIO (ENFERMERIA )
PLAN FELINO ____________   AVISO A MANDO ____________   SE  GANA /  PIERDE
ACLARAR CUBIERTAS INFERIORES __________  RUTA AIRE FRESCO ____________________

	_____ORDENE AL I/C IFCP EFECTUAR EL PRIMER DISPARO DE HALON. ( ACUSE RECIBO)
_____ORDENE DESCARGAR ½ ESTANQUE FOAM EN CENTINA.
_____FUE EFECTIVO EL PRIMER DISPARO  ( I/C FCP)
SI ES EFECTIVO MANTENER CONTENCION CARA SUPERIOR Y ESTABLECER GUARDIA REIG.

	INCENDIO INCONTROLABLE  ! ! , MI PRIORIDAD ES CONTENCIÓN, CERRAR DEPARTAMENTO Y PREPARAR SEGUNDO DISPARO DE HALON. (NO ANTES DE 5 MINUTOS DEL 1ERO)
REQUISITOS:   AISLAMIENTO VENTILACIÓN (CRASH STOP) EFECTUADO        ___________
                          AISLAMIENTO MECANICO  (AIRE Y LIQUIDOS)  EFECTUADO   ___________
                          AISLAMIENTO ELECTRICO PRIMARIO EFECTUADO                    ___________

DEPARTAMENTO CERRADO, TODOS LOS AISLAMIENTOS COMPLETADOS, SE HA EJECUTADO SRASH STOP, JEFE ESCENA AUTORIZADO A EFECTUAR 2DO DISPARO HALON. ( ACUSE RECIBO)

















	INCENDIO ALTA CARGA TERMICA EN PUERTO        2/2

	_______RONDA SISTEMA ARMAS EFECTUAR TMS Y REPORTAR HQ1
DESPUES DE LA 2DA CAIDA DE T°:
BRIEFING LOGISTICO SE EFECTUARA A LAS ________________ EN ___________________

	COMPLETADAS LAS TAREAS DEL BRIEFING LOGISTICO:
BRIEFING DE RE-ENTRADA SE EFECTUARA ________________ EN ___________________

	RE-ENTRADA. (NO ANTES DE 3 CAIDAS DE T°  Y –DE 60°C)
REQUISITOS:   
AISLAMIENTOS PRIMERIOS Y SECUNDARIOS EFECTUADOS____________
CRASH STOP EFECTUADO _____________
PRESION RAMAL INCENDIO_________________
I/C FCP LISTO A RE-ENTRAR _________________

AISLAMIENTOS PRIM. Y SEC. EFECTUADOS, PRESION RAMAL INCENDIO _________, CRASH STOP EFECTUADO, JEFE ESCENA AUTORIZADO A EFECTUAR LA RE-ENTRADA. ( ACUSE RECIBO)

	INCENDIO EXTINGIDO…. GUARDIA REIGNICION __________________
HORA LIMITE TRABAJO_____________
RUTA ACLARADA DE HUMO: FASE 1: LIMPIA / FASE 2: SUCIA / FASE 3: AMBAS. . . EJECUTAR !

	SE INICIA RE-ENTRADA, LIMITES DE HUMO ________________ FCP EN ________________

















	BRIEFING LOGÍSTICO

	ODG
	•DAR LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL ODG

	
	• UTILIZANDO EL TABLERO DE INCIDENTES, DÉ UNA BREVE RESEÑA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS ETAPAS CLAVES QUE SE HAN LLEVADO A CABO.
• DÉ UN REPORTE DE LAS ÚLTIMAS TEMPERATURAS DEL DEPARTAMENTO.

	JEFE ESCENA
	• TÉCNICA DE RE-ENTRADA APLICABLE. 
• CONFIGURACIÓN DE LAS MANGUERAS. 
• UBICACIÓN DE FOAM DUMP Y CANTIDAD DE TARROS. 
• LÍMITES DE HUMO PARA EFECTUAR LA RE- ENTRADA. 
• FUTURO FCP PARA LA RE- ENTRADA.

	
	• CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE EQUIPARAN PARA EL ATAQUE DE INCENDIO. 
• PERSONAS EXTRAS REQUERIDAS PARA FORMAR PARTIDAS DE 5 HOMBRES. 
• UBICACIÓN Y TIEMPO PARA PREPARAR LA RE-ENTRADA. 
• CANTIDAD DE BA’s Y BOTELLAS DE RECAMBIO.

	JEFE CONTENCION
	• INDICAR SI LAS TEMPERATURAS ESTÁN BIEN GRAFICADAS. 
• CANTIDAD DE PERSONAL EFECTUANDO CONTENCIÓN. 
• SI REQUIERE PERSONAL DISPONIBLE PARA LA CONTENCIÓN.

	PM / IDG
	• BREVE RESEÑA DEL ESTADO DEL DPTO Y LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. 
• ESTADO DEL RAMAL DE INCENDIO Y SUS BOMBAS DISPONIBLES, INCLUYENDO LAS BOMBAS DE EMERGENCIAS. 
• INFORME LOS AISLAMIENTOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EFECTUADOS. 
• DISPONIBILIDAD DE LOS COMPRESORES DE ALTA Y BAJA PRESIÓN. 
• BREVE BRIEFING DEL PLAN DE ACLARADO DE HUMO.

	IDG
	• INFORMAR AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EFECTUADOS CON EXCEPCIÓN DEL ALUMBRADO DE LOS DEPARTAMENTOS. 
• ESTADO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN. 
• DISPONIBILIDAD DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

	ODG
	• CANTIDAD DE PERSONAL DISPONIBLE PARA LA RE-ENTRADA. 
• UBICACIÓN Y HORA QUE SE EFECTUARÁ EL BRIEFING DE REENTRADA. 
• SITREP POR MC, COMMAND AIM Y PREPARACIÓN DE LA REENTRADA.

	




















	






















	

	BRIEFING RE-ENTRADA

	IDG
	DISPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 
• EQUIPOS DAÑADOS DENTRO DE LA RUTA DE ATAQUE.
• ESCALAS Y CANTIDAD DE PELDAÑOS PARA ACCEDER A LA SALA DE MÁQUINAS. 
• INDICAR ORIGEN DEL INCENDIO. 

CONDICIÓN DE AISLAMIENTOS:
• SISTEMAS DE COMBUSTIBLES. 
• SISTEMAS DE AIRE DE ALTA PRESIÓN. 
• ELÉCTRICOS Y VENTILACIÓN. 


PELIGROS EN EL DEPARTAMENTO: 
• LÍQUIDOS COMBUSTIBLES. 
• GASES COMPRIMIDOS. 
• CABLES SUELTOS O DESCONECTADOS DE LA MAQUINARIA. 
• CAJAS DE HERRAMIENTAS EN EL DEPARTAMENTO. 
• EQUIPOS Y MAQUINARIA DESARMADA. 

RUTAS DE ESCAPE: 
• DAR A CONOCER LAS RUTAS DE ACCESO Y ESCAPE DEL DEPARTAMENTO.

	JEFE ESCENA
	TAREAS: 
• WW. 
• FF. 
• LÍDER. 
• ACLARA TIRAS. 


UBICACIÓN DEL FOCO DE INCENDIO. 
• DÓNDE SE UBICÓ EL ORIGEN DEL FUEGO. 


PELIGROS: 
• ENGANCHES Y TROPIEZOS (ESTADO ESCALA, PLATAFORMA, EXTINTORES TIRADOS, ETC). 


SUPERFICIES LIBRES. 
• CUIDADO POR POSIBLES LÍQUIDOS EN EL DEPARTAMENTO. 


ALUMBRADO: 
• ESTADO DE LA ILUMINACIÓN PARA LA RE-ENTRADA. 
• INDIQUE LA FALTA DE ILUMINACIÓN Y SI SE INSTALÓ UN LANTEÓN SOBRE EL PUNTO DE RE-ENTRADA. 

	JEFE ESCENA
	RE-ENTRADA: 
• TÉCNICA DE RE-ENTRADA APLICABLE. 
• UBICACIÓN NUEVO FCP. 
• PUNTO RE-ENTRADA. 
• RUTA DESIGNADA PARA LA RE-ENTRADA. 
• ÚLTIMA POSICIÓN DE LOS HERIDOS. 
• GUARDIA DE REIGNICIÓN (CANTIDAD).

FOAM DUMP: 
• LOCALIZACIÓN Y CANTIDAD DE TARROS. 
• PERSONA A CARGO CORRECTAMENTE BRIFEADA. 

GRIFOS: 
• POSICIÓN DE CADA LÍNEA DE MANGUERAS. 
• OBLIGACIÓN DE CADA HOMBRE GRIFO. 

TEAM DE RELEVOS: 
• FORMAS DE EFECTUAR RELEVOS DE LA PARTIDA. 

FCP: 
• PERSONAL MÉDICO DEBE ESTAR EN LA FCP PARA CHEQUEAR AL PERSONAL A LA SALIDA DE LA SOTI. 

TENIDA: 
• PERSONAL DEBE ESTAR CORRECTAMENTE EQUIPADO. 
• TEAM LEADER CON TIC. 
• ASEGÚRESE QUE TENGAN CYALUMEN (LUZ QUÍMICA) DE ACUERDO A SU TRABAJO (TL-VERDE, WW-AZUL, FF-ROJO, ACLARATIRA-VERDE). 
• PRUEBE LINTERNAS DEL TEAM. 

RUTINA DE ALARMA (PITO): 
• ACCIONES AL SONAR UN PITO DE LOS DEL TEAM DE RE-ENTRADA: 
- AL SONAR EL PITO AL LÍDER O/A DOS INTEGRANTES DE LA PARTIDA, ÉSTA ACLARARA COMPLETA. 
- AL SONAR EL PITO A UN INTEGRANTE DE LA PARTIDA, ÉSTE PUEDE SER RELEVADO “IN SITU”

	ODG
	• ÚLTIMO SITREP DE CURVA  T°, QUE HAN CAIDO Y ES SEGURO RE-ENTRAR. 
• SISTEMAS FIJOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS. 
• SI ESTIMA QUE EL INCENDIO ESTÁ EXTINGUIDO. 
• BAJAS DE PERSONAL SON CONOCIDAS O NO. 
• MORAL DEL PERSONAL RECALCAR LA IMPORTANCIA DE LA REENTRADA.

	
	
	



