LABORATORIO N° 1 
INTEGRACIÓN NUMÉRICA
Instrucciones:
1. Este laboratorio se llevará a cabo en la Sala de Ingeniería ubicada en el patio de maniobras y necesitará acceso a un computador.
2. El laboratorio se llevará a cabo por grupos. Deberán organizarse en 4 grupos; 3 de 3 integrantes y uno de 4 integrantes. En clases se les asignará un modelo de casco a cada grupo.
3. Antes iniciar el Laboratorio, deberán leer el procedimiento para familiarizarse con los pasos necesarios que necesitarán para completarlo.
4. Tenga a mano este cuestionario y un computador/ calculadora para realizar el laboratorio.
5. Cada grupo deberá hacer entrega del trabajo final, el que se debe presentar en forma grupal y original por grupo.
6. Siga las etapas del laboratorio en orden consecutivo, ya que éste sigue un patrón de pensamiento lógico y avanzar sin completar las preguntas teóricas limitará su comprensión de los conceptos abarcados.
7. Para obtener una calificación completa, todo el trabajo debe mostrarse durante el laboratorio. Escriba las ecuaciones generales utilizadas, la sustitución de números realizados, el despeje de unidades y las respuestas finales.
8. Mantenga su estación de trabajo (incluido el piso) limpio y seco. Asegúrese de que todos los equipos y elementos utilizados sean regresados a su ubicación original al término del laboratorio.


Integrantes del grupo
Nombres: Valeria Becker- Deivid Fuentealba- Kevin Curutchet- Ralf Follert
	Curso: 3º L       Fecha: 17/05/2021
Descarge la planilla Excel adjunta. (“Lab 1 Integración Numérica”)
Si tiene dificultades para trabajar con Excel en cualquier etapa de este laboratorio, utilice la ayuda de Excel [image: Resultado de imagen para signo interrogaciÃ³n office] o pulse F1 para obtener asistencia. Si aún queda con dudas, pregúntele a otro Cadete o al Profesor.
Para iniciar sus trabajos, deberán completa la tabla de Offset con los valores que obtendrán medidos para cada semi manga al calado que se indica. Los valores de la tabla de offset que determinen para la lengüeta “Área del Plano de Flotación”, serán los mismos que se emplearán en la lengüeta de “Volumen Sumergido”. Una vez completado este trabajo, incluyendo escribir el Lpp y DWL en las respectivas hojas de cálculo, podrá continuar con el laboratorio.
Área de la Sección 
Vaya a la lengüeta “Volumen sumergido”, “Área de Secciones & Volumen sumergido” de la planilla Excel. 
Programe el cálculo del área de secciones en la hoja de cálculo y calcule el área para cada una de las secciones de las 11 estaciones hasta la línea de flotación de diseño establecida por el grupo, siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Ingrese los multiplicadores de Simpson y el espaciado de la línea de flotación  en las celdas correspondientes de la hoja de cálculo.
Use la función SUMAPRODUCTO para calcular las áreas seccionales.
1. Programe la hoja de cálculo para calcular las áreas de sección de cada una de las 11 estaciones hasta las líneas de flotación de 2 cm, 4 cm, 8 cm y 10 cm. (Puede ser útil utilizar las funciones "copiar" y "pegar" de la hoja de cálculo, además de la función de bloqueo de algunas celdas con "$" cuando sea conveniente.
2. Utilizando las capacidades gráficas de la hoja de cálculo, genere un gráfico de las curvas del área seccional para cada calado utilizando los mismos ejes. Como recordatorio, la curva de área seccional muestra las áreas de la sección (estación) en el eje vertical y la eslora entre perpendiculares en el eje horizontal.
· Use el gráfico tipo "X-Y de dispersión"
· Asegúrese de que cada calado tenga su propia serie o curva en el gráfico.
· Asegúrese de que el gráfico tenga el título correcto, que cada curva esté correctamente etiquetada y que cada eje se encuentre identificado con su nombre, símbolo y las unidades correspondientes.
3. Imprima su gráfico en una hoja separada y súbala al portal del Aula Virtual (Moodle). En el caso de que no le sea posible, remítala electrónicamente al Profesor del ramo para su corrección. 
4. ¿Qué representa el área bajo la curva de las áreas de secciones?
Representa el volumen del buque en esa eslora o LPP especifica.

5. ¿Cuál es el símbolo utilizado en estabilidad para el área bajo la curva de las áreas de las secciones?  m³
Volumen sumergido
Utilice la hoja de cálculo para programar el cálculo del volumen sumergido del casco asignado y calcule sus volúmenes sumergidos para los calados de 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm y 10 cm en las celdas correspondientes de la hoja de cálculo.
En las celdas correspondientes de la hoja de cálculo, determine el desplazamiento del casco en agua dulce para cada calado.
6. Imprima la página de la hoja de cálculo o envíela electrónicamente según las indicaciones recibidas.
Área del plano de Flotación
Haga clic en la pestaña "Área del plano de flotación". Debe encontrarse con una hoja de cálculo con una nueva tabla de Offset.
Programe el cálculo del área de flotación en la hoja de cálculo y calcule el área de los planos de agua para los calados de 2 a 10 cm, siguiendo los pasos generales que se indican a continuación:
Ingrese los multiplicadores de Simpson y el espacio entre secciones  en las celdas de la hoja de cálculo correspondiente.
Use la función SUMAPRODUCTO para calcular las áreas de los planos de flotación. Ingrese las áreas de los planos de flotación en las celdas correspondientes.
Centro longitudinal de flotación (LCF)
Programe el cálculo de la LCF en la hoja de cálculo y determine la posición longitudinal del centro de flotación, haciendo referencia a la perpendicular de proa, para los calados de 2, 4, 6, 8 y 10 cm en las celdas correspondientes de la hoja de cálculo.
7. Imprima la página de la hoja de cálculo o envíela electrónicamente, según las indicaciones.
Presentación del laboratorio
Podrá hacer entrega de su laboratorio en el Moodle, en forma impresa y/o en forma electrónica.
image1.jpeg




