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La impedancia nominal s el valor de la impedancia de carga cuendo éste suministra su plena potencia,
Como las tensiones primaria y secundarias son distintas, el transformador tiene dos imedancias distintas,
una para el primario y otra para el secundario.

Las componentes R y X del fransformador se suelen dar referides a su impedancia nominal
primaria, los del primario, y referidas a su impedancia nominal secundaria, los del secundario
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Valores tipicos unitarios de un transformador

Valores ipicos por unidad

Elemento del circuito KVA 12 100MVA
RioR: 00090005 00050.002
XioXs 00080025 003008

X 2030 3050

250 100-500
005-0.03 003-002
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En un fransformador perfecto, se considera:
lorderee s e s | 5= adi s
- Las pérdidas en el hierro nulas
- Las fugas magnéticas nulas.
Entonces se cumple que: NI,z-NT,
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@ €, y E, estdn en fase , producidas por el mismo flujo &,
y desfasadas 00 ° respects de & (¢ =-Nd/df)

@ V=o€, (feem)y V,3E, (fem)

& 5i por el secundario circula una T, por el primario circulard
1, tal que N,I;z-N,T, (El flujo permanece cte. pues depende
d¢E, y E,=V) siendo Vy, Tensitn de la linea, cte. )

V1 Tension cte. | = | E1 feem cte. | = | @ Flujocte. | =

E2 fem cte.
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