DESARROLLO pre laboratorio:

Pregunta 1: Porque con la densidad del agua se puede en aprte calcular el desplazamiento del buque e influye en la flotabilidad, ya que el peso que ejerce es igual a la fuerza que empuja
Pregunta 2: Desplazamiento= Densidad del agua x Volumen sumergido
Pregunta 3: Tan (o) = d(opp)/ d(adj)
Pregunta 4: A medida que el ángulo de inlcinación aumenta, esta relación se mantiene
Pregunta 5: GM inicial= GM- GG1 * Sin(o)
Pregunta 6: m= GM incial 2- GM incicial 1/G1G2 - G0G1 
Pregunta 7: GM incl = pendiente de Tg°/ 🔺 inclinado
Pregunta 8: 
· Quilla (K): Este es el punto más bajo de la sección de la barcaza, donde se encuentra el casco.
· Centro de Boyantez (B): Se encuentra en el centro geométrico de la parte sumergida de la barcaza.
· Centro de Gravedad (G): Representa el punto donde actúa la gravedad sobre la masa total de la barcaza.
· Metacentro Transversal (M): Se encuentra en la intersección entre la línea vertical que pasa por el centro de boyantez y la línea que pasa por el centro de flotación cuando la barcaza se inclina.

· KM: Distancia entre la quilla (K) y el metacentro (M).
· GM: Distancia entre el centro de gravedad (G) y el metacentro (M).
· KG: Distancia entre la quilla (K) y el centro de gravedad (G).
Pregunta 9: Para expresar KGinicial  en términos de GMinicial ​ y KM, se puede realizar con la siguiente relación:
KGincl=KM−GMinclKG

Es útil ya que combina estas distancias para determinar la posición del centro de gravedad respecto a la quilla.
Pregunta 10: El valor de KM se puede obtener a partir de la geometría de la sección transversal de la barcaza y las características de estabilidad del buque. Esto se suele calcular mediante tablas de estabilidad o con fórmulas específicas en función del diseño de la embarcación y su área de flotación.
Pregunta 11: La expresión general para el nuevo KG de un buque después de agregar, quitar o mover un peso se puede expresar:

KGnuevo= (W x KG) + (wt x h)/ W + wt

· W es el peso total del buque.
· KG es la altura del centro de gravedad original del buque sobre la quilla.
· wt​ es el peso añadido, retirado o movido.
· h es la altura a la que se coloca el peso wt​ sobre la quilla (o la diferencia de altura si el peso se ha movido).

Pregunta 12: Para encontrar KGliviano se puede reorganizar la ecuación general​: 

KG liviano= (W x KG) - (Wt x KGw) - (Wpéndulo x KGpéndulo)/  W - wt - wpéndulo
· wpéndulo es el péndulo completo
· KGpéndulo es la altura del centro de gravedad del péndulo sobre la quilla

   
