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I. Cálculo 
El coeficiente de Bloque Cb de un buque a un calado dado, es la relación entre el volumen de desplazamiento y el volumen del bloque rectangular que lo contiene. Debemos saber que:
Cb = Volumen desplazamiento =   Volumen desplazamiento 
	 Volumen del bloque                           Eslora x Manga x calado

Volumen desplazamiento = L x B x calado x Cb

Luego calculamos con los datos de las embarcaciones del Titanic y obtenemos lo siguiente: 
· El Cb aceptado para este tipo de embarcación es de 0,6.
· Volumen = (L x B x Calado x 0,6) m3
· Número de personas	= V/x
· “X” será 0,283 para un bote de 7,3 m de eslora o superior
	Cantidad
	Modelo
	Dimensiones
	Volumen
	Personas
	Total

	14
	Casco trincado
	9,1 m x 2,77 m x 1,2 m
	18,14 m³
	64
	896

	2
	Chinchorros
	7,67 m x 2,1 m x 0,91 m
	8,79 m³
	31
	62

	4
	Engelhardt
	8,36 m x 2,4 m x 0,91 m
	10,95 m³
	38
	152

	
	
	
	
	
	1.110



II. Análisis 
Con los datos calculados se concluye que, teóricamente, el Titanic contaba con una capacidad instalada de 1.110 personas para ser embarcadas en los diferentes tipos de botes con que contaba. 
De acuerdo con los datos de pasajeros y tripulación con que navegaba el Titanic a la fecha del accidente, la cifra total ascendía a 2.224 personas, por lo cual la capacidad antes calculada de 1.110 cupos solo alcanzaba al 49,9 % del total de personas a bordo.
En virtud del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (Convenio SOLAS), Capitulo III, Parte B, Sección I, Regla 16.1.3, toda nave debe contar con cantidad de embarcaciones de supervivencia para un equivalente al 200% del total de personas que vayan a bordo. Las embarcaciones de supervivencia que señala la norma se dividen, como norma general, en tres tipos de embarcaciones:
· Botes Salvavidas Abiertos.
· Botes Salvavidas Cerrados.
· Balsas Salvavidas.
Efectuada una comparación entre la actual legislación marítima y la que normaba a la industria en la época del accidente del Titanic (1914) se aprecian grandes diferencias, pasando del 49,9% de cobertura de personas a un 200% actual. 
De acuerdo con la bibliografía histórica, el Titanic no incumplió ninguna norma vigente, al contrario, poseía a bordo cuatro embarcaciones mas de lo normado; sin embargo, la realidad y la crueldad del accidente indicó que no fue suficiente para evitar que aproximadamente 1.500 personas fallecieran.
Precisamente las reglas actuales buscan que accidentes como éste no se repitan y que las naves cuenten con los elementos de seguridad y de supervivencia necesarios para cualquier contingencia. 

III. Conclusiones 

El procedimiento teórico para cálculo de pasajeros en una embarcación es una herramienta útil para comprender las aplicaciones en seguridad que serán necesarias en nuestra área de desempeño litoral. El ejercicio de comparación con el accidente del Titanic permite dimensionar como evolucionó la normativa internacional de seguridad marítima y que ha subido los estándares para evitar desastres como el Titanic.
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