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Rolido paramétrico en buques.
K. Curutchet U. 

Resumen 
En el video visto evidenciamos 4 problemas o fenómenos que afectan a la navegación de distintas maneras.
En primer lugar se describe el “fenómeno de encuentro de olas” nos explica que olas irregulares de gran tamaño, logran golpear los buques en la misma dirección en la que me encuentro navegando.
Luego se describe lo que es el “rolido paramétrico” en el cual el buque por diferentes motivos el buque comienza a escorarse hacia a babor en la primera cresta de la ola y a estribor en la segunda cresta de la ola, lo cual genera diversos problemas durante la navegación.
También tenemos la “reducción de estabilidad” el cual el video nos indica que si hay más calado a proa y popa el GM es mayor y por lo estudiado sabemos que la estabilidad es mayor, pero también si tenemos menos calado a proa y a popa el GM se reduce y hay menor estabilidad.
Por último se menciona el efecto “abordando” este se produce cuando el buque pierde su rumbo de navegación por el efecto de las olas, lo cual puede causar el que busque se de vuelta de campana de forma violenta.
[bookmark: _GoBack]Por otra parte en el video se mencionan sistemas para poder aumentar la estabilidad de los buques como son los tanques estabilizadores y las aletas estabilizadoras, estos son muy eficaces a baja velocidad, con el aumento de velocidad tienden a perder su eficacia.




1.-  ¿Por qué se produce el rolido paramétrico?

Esto se produce cuando la amplitud de las olas son similares a la eslora del buque  y este periodo de olas es la mitad del periodo natural que posee el buque a rolar y con poca capacidad que tiene el buque para poder sobrellevar estas olas de gran periodo. Esto quiere decir que en los periodos de las olas, la cresta de la primera ola generara un balanceo hacia estribor del buque y la que le sigue generara un balanceo hacia babor, por lo cual generara un balanceo que irá aumentando ola tras ola, lo cual puede causar una catástrofe en el buque, lo cual sería volcarse o darse vuelta de campana.


2.- ¿Cuáles son las condiciones de navegación necesarias para que se produzca este fenómeno?

Existen diferentes fenómenos o accidentes, dentro de estos podemos mencionar como los son: condición de carga, condición de mar moderada, altura de las olas (cercanas a la eslora del buque), dirección en contra o también a favor del rumbo de las olas, etc.

3.- ¿Cómo puede evitarse el rolido paramétrico?

Para poder evitar este fenómeno debemos disminuir o aumentar la velocidad de navegación del buque, esto para que el periodo de las olas no coincida con el periodo de balanceo que posee el buque naturalmente, esto se realiza para que el buque no se deslice en la ola pues el buque puede perder el rumbo o salirse de su track de navegación y se descontrolara y perderá inercia centrifuga por lo cual se tiende a dar vuelta de campana.

4.- Indique son los peligros que se generan para el buque, carga y tripulación.

Los daños que se pueden generar para el buque son principalmente daños estructurales, en los peligros para la carga en el caso que este mal estibada se pueden caer o se pueden dañar golpeándose con otra carga y finalmente con los peligros de la tripulación el buque puede darse vuelta de campana o escorarse de forma abrupta y la tripulación puede caer por la borda o sufrir un accidente mortal o de gran gravedad, todo esto por el balanceo que se provocaría en el buque.
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