ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”
C.U.C.
Asignatura: Sistemas de Ingeniería
Evaluación: Motores de Combustión Interna
Nombre: ___________________________
Curso: ___________________________
Fecha: ___________________________
Puntaje Total: 64 puntos

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE (26 puntos)
Instrucciones: Encierre en un círculo la alternativa correcta.
1. ¿Cuál de los siguientes es un componente fijo del motor?
A) Pistón
B) Cigüeñal
C) Bloque del motor
D) Biela 
2. ¿Qué componente transforma el movimiento lineal en rotativo?
A) Árbol de levas
B) Pistón
C) Cigüeñal
D) Culata 
3. El motor Otto funciona principalmente con:
A) Diésel
B) Gasolina
C) Gas licuado exclusivamente
D) Hidrógeno únicamente 
4. ¿Cuál es una característica del motor diésel?
A) Usa bujías
B) Baja compresión
C) Encendido por compresión
D) Alta velocidad de giro 
5. ¿Cuál es una parte móvil del motor?
A) Culata
B) Bloque
C) Pistón
D) Cárter 
6. ¿Qué elemento conecta el pistón con el cigüeñal?
A) Válvula
B) Biela
C) Árbol de levas
D) Anillo 
7. ¿Cuál es una pérdida mecánica?
A) Calor en escape
B) Fricción entre piezas
C) Combustión incompleta
D) Transferencia térmica 
8. El rendimiento térmico se define como:
A) Energía total consumida
B) Energía útil / energía suministrada
C) Potencia del motor
D) Consumo específico 
9. ¿Qué mide la cilindrada?
A) Potencia
B) Volumen total de los cilindros
C) Presión
D) Temperatura 
10. ¿Qué elemento controla la apertura de válvulas?
A) Cigüeñal
B) Pistón
C) Árbol de levas
D) Volante 
11. En el tiempo de escape:
A) Entra mezcla
B) Se comprime el aire
C) Salen gases quemados
D) Se genera potencia 
12. ¿Cuál es una pérdida térmica?
A) Fricción
B) Ruido
C) Calor disipado
D) Vibración 
13. La relación de compresión es:
A) Relación potencia/tiempo
B) Relación volumen máximo/mínimo
C) Relación aire/combustible
D) Relación presión/temperatura 
II. VERDADERO O FALSO (18 puntos)
Instrucciones: Indique V o F según corresponda, justifique las Falsas.
16. ___ El pistón es una parte fija del motor. 
17. ___ El motor diésel utiliza bujías para encender la mezcla. 
18. ___ El cigüeñal convierte movimiento alternativo en rotativo. 
19. ___ En el motor Otto, la combustión se produce por chispa. 
20. ___ Las pérdidas por fricción afectan el rendimiento del motor. 
21. ___ Un motor de 2 tiempos tiene más etapas que uno de 4 tiempos. 
22. ___ La culata es una parte móvil del motor. 
23. ___ El rendimiento nunca puede ser del 100%. 
24. ___ La cilindrada influye en la potencia del motor. 

III. DESARROLLO (10 puntos)
Instrucciones: Responda de forma clara y fundamentada.
26. Explique las diferencias entre un motor Otto y un motor diésel. 




27. Explique las principales pérdidas en un motor de combustión interna. 




IV. Ejercicio de desarrollo (10 puntos):
Instrucciones: Responda de forma clara y registre el desarrollo del ejercicio.
28. Calcular la cilindrada total y la relación de compresión de un motor de 5 cilindros en línea, ciclo Otto, sabiendo que el diámetro de los cilindros es de 81 mm, su carrera de 90,3 mm y el volumen de la cámara de compresión de 51, 68 cc.



























PAUTA DE CORRECCIÓN (para el profesor)
(Puedes poner esto en una segunda hoja)
Selección múltiple:
1-C, 2-C, 3-C, 4-B, 5-C, 6-C, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B, 11-B, 12-C, 13-C, 14-C, 15-B
Verdadero/Falso:
16-F, 17-F, 18-V, 19-V, 20-V, 21-F, 22-F, 23-V, 24-V, 25-V
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2. Elmotor de 4 cilindros del Toyota Corolla Verso D-4D consta de una cilindrada exacta de
2229 cm3 . Con un radio de 43mm y un volumen de camara de combustién de 35.05cc.





