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1. Defina: 
a) Rango de estabilidad: (25 pts.)  

R) Corresponde al conjunto de grados de escora a ambas bandas, desde la posición de equilibrio en la cual el buque es capaz de vencer una fuerza externa u interna ya sea producto de las olas, la marea u otra tipo de fuerza, la cual provoca este movimiento lateral, esta se puede identificar a través del gráfico, ya que corresponde a la extensión de la curva del sector positivo, es decir en este conjunto de datos, el buque se encuentra relativamente estable, ya que podría a través de su brazo adrizante volver a su posición de equilibrio, es una información importante, para no sobrepasar este rango y así evitar posibles accidentes.

b) Máximo Brazo Adrizante: (25 pts.)  

 R) Este corresponde al dato más alto de la curva de GZ además el de mayor longitud, este corresponde a la mayor fuerza interna que puede realizar el buque para permitir que este mismo vuelva a su condición de equilibrio, oponiéndose al momento escorante, luego de este valor GZ comienza a decaer disminuyendo la capacidad del buque de contrarrestar las fuerzas internas o externas.
Además de obtener en la gráfica GZ, podemos observar los grados de escora donde se produce este máximo brazo adrizante.
 
 
 
 



2. La Figura N° 1 muestra la Curva de Brazo Adrizante de una fragata de ∆= 3500 [𝑡]. Indique, justificando sus respuestas: 
 
a) Ángulo(s) de escora de equilibrio de la fragata. (25 pts.)  
 
R)Los ángulos de escora de equilibrio de la fragata son:
0º y 120º por ambas bandas, siendo el primero un equilibrio estable (positivo) ya que no hay fuerzas relacionadas, mientras que el otro se puede ver afectado por cualquier fuerza externa. Denominado con el nombre de equilibrio inestable (negativo), esto producto que su brazo adrizante es negativo.
En ambos casos el GZ es 0 producto que está en equilibrio.
 
 
b) El ángulo de escora del límite de estabilidad. (25 pts.)  
 R) En el gráfico adjunto el límite de estabilidad corresponde a un ángulo superior a 119º producto que posterior a esta escora, el buque sería incapaz de adrizarse. 
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FIGURA N° 1: CURVA BRAZO ADRIZANTE FRAGATA  
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