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 (
Simulador E.N. “A.P.”
)PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES MARITIMAS

1.- 	SEÑAL DE URGENCIA

Relativo a la seguridad de una nave o de una aeronave.

	Ejemplos:
· Hombre al Agua.
· Falla de Máquina y está en peligro, no requiere ayuda
· Incendio, no requiere ayuda

PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN

Ejemplo:

 “A todas las estaciones” (3 veces) o CQ CQ CQ

AQUÍ (De....) BA – BA - BA

261010 HORA LOCAL EN LATITUD 33 GRADOS 09 MINUTOS SUR LONGITUD 071 GRADOS 43 MINUTO WESTE, DE BUQUE ARMADA CAYÓ HOMBRE AL AGUA SE SOLICITA NAVES QUE NAVEGUEN EN CERCANÍAS EXTREMAR VIGILANCIA PRESTANDO APOYO EN REBUSCA.

Para cancelar este mensaje de urgencia 

PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN

AQUÍ  BA – BA - BA
CANCELO MI 261010 SUSPENDER REBUSCA TRIPULANTE RECOGIDO. 



2.-	SEÑAL DE SEGURIDAD

Mensaje relativo a la seguridad de la navegación o que contiene avisos meteorológicos importantes.

Ejemplos:
· Ejercicios de Artillería.
· Informes meteorológicos.
· Navegación de un canal estrecho.
· Peligro observado en la ruta.
· Derecho a paso que contradice la norma.


SECURITÉ, SECURITÉ, SECURITÉ.

AQUÍ (De....)  BA – BA – BA 

“A todas las Estaciones” (3 veces) o CQ CQ CQ

301250Z. BUQUE ARMADA NAVEGANDO CANAL PULLUCHE DE WESTE A ESTE, REMOLCANDO A M/N LIMARI, CERCANIAS DE ISLA RICARDO A UN ANDAR DE 4 NUDOS, SOLICITA NAVES Y EMBARCACIONES QUE NAVEGUEN EN LAS CERCANIAS HACERLO CON PRECAUCIÓN POR TENER POCA CAPACIDAD DE MANIOBRAR.












3.	SEÑAL DE SOCORRO

Indica que un barco se encuentra en peligro grave o inminente y requiere asistencia inmediata.

Ejemplo:

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY.

AQUÍ (De....) BA – BA – BA 

MAYDAY 250315Z BUQUE ARMADA EN LATITUD 31 GRADOS 43 MINUTOS SUR LONGITUD 071 GRADOS 23 MINUTOS WESTE CON PELIGRO DE HUNDIMIENTO REQUIERO ASISTENCIA INMEDIATA. 

Toda estación móvil que acuse recibo de un mensaje de socorro, deberá transmitir, tan pronto sea posible y por orden del capitán o de la persona responsable del barco, aeronave o vehículo, los datos siguientes, en el orden que se indica:

a) Su nombre.
b) Su situación.
c) La velocidad hacia la estación en peligro
d) Tiempo aproximado que tardará en llegar a ella.












 (
PC (CN) R. Léniz D.
Simulador E.N. “A.P.”
)COMUNICACIONES PARA CANALES ANGOSTOS.

Una hora antes de iniciar la navegación del canal Chacao, Pulluche, Angostura Inglesa, Angostura Guía, Canal Gray, Paso Summer, Estrecho de Magallanes, entre otros, enviar una alerta de seguridad con Técnicas de Llamada Selectiva Digital (DSC) en canal 70 VHF. Enseguida, difundir en radiotelefonía por canal 16 VHF, la señal de seguridad (SEGURITE). 

SECURITÉ, SECURITÉ, SECURITÉ.

TODA NAVE O EMBARCACIÓN QUE SE ENCUENTRE NAVEGANDO EL CANAL ______, 

ESTE ES BUQUE ARMADA[footnoteRef:1] QUE ANUNCIA NAVEGACIÓN CANAL _____ DE WESTE A ESTE/ NORTE A SUR  (O VICEVERSA) A CONTAR DE LAS ________ HORAS. [1: ] 


REPITO ESTE ES BUQUE ARMADA QUE ANUNCIA NAVEGACIÓN CANAL _____ DE WESTE A ESTE/ NORTE A SUR  (O VICEVERSA) A CONTAR DE LAS _______ HORAS, 

MI ACTUAL POSICION ES AL _______ DEL _______ (No indicar Latitud – longitud), NAVEGANDO AL RUMBO _____ VELOCIDAD ____ NUDOS

HORA ESTIMADA QUE ME ENCONTRARE PARA PASAR AL TRAVES DE _________ SERA A LAS _________ HORAS. (Corresponde al punto de control indicado en derrotero)

CONDICIONES METEOROLOGIOCAS REINANTES _____________

TODA NAVE O EMBARCACIÓN QUE NAVEGUE DE VUELTA ENCONTRADA O ESTE INVOLUCRADA CON MI MANIOBRA SOLICITO DAR COMPRENDIDO, CAMBIO”.
Nota: Esta información debe ser repetida cada 15 minutos hasta el término del cruce

	De haber contacto: Se procederá a cambiar a una canal Marítimo de Coordinación, se puede complementar la información anterior con:
· Solicitar posición del contacto, rumbo y velocidad.
· Intención de maniobra es pasar rojo con rojo repito rojo con rojo, cambio”.
· Intención de maniobra es pasarlo por su banda de estribor repito intención de maniobra es pasarlo por su banda de estribor, cambio”.
· Me mantendré sobre las máquinas en las cercanías de ______ en espera que Ud. Cruce o espere hasta que esta unidad cruce el paso (Depende de la preferencia de paso definido en el derrotero).

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR UN BUQUE

El aviso, de preferencia, deberá efectuarlo el Oficial de Guardia, Oficial de Pilotaje o personal designado, según la situación que se esté viviendo. El aviso se efectuará por canal 16 VHF y deberá hacerse con voz fuerte y clara.

Paso 1: Procedimiento de identificación:

ATENTO, ATENTO BUQUE O EMBARCACIÓN,
· QUE SE ENCUENTRA NAVEGANDO EL CANAL _______ 
· EN LAS CERCANÍAS DE (PUNTA, BALIZA, FARO, ISLA, ETC.) O AL (PUNTO CARDINAL) DE (PUNTA, BALIZA, FARO, ISLA, ETC.),
·  AL RUMBO _______ Y A UNA  VELOCIDAD _______, 
· ESTE ES BUQUE ARMADA QUE LO LLAMA Y SOLICITA SU IDENTIFICACIÓN, CAMBIO.


En alta mar o no hay puntos de referencia se identificará el contacto por latitud y longitud. A un buque Armada se empleará el bigrama correspondiente.

Paso 2: Establecida la comunicación determinar canal de coordinación. 

DE BUQUE ARMADA, BUENAS TARDES, PASEMOS A CANAL 12 CAMBIO.

Paso 3: Asegurarse, de que, con quien está hablando es con quiere.

“DE BUQUE ARMADA, SOLICITO ME CONFIRME SU POSICIÓN ACTUAL, CAMBIO”

Paso 4: Verificar si él tiene claro con quien está hablando y donde me encuentro.

“DE BUQUE ARMADA, INTERROGATIVO SI ME TIENE EN VISUAL O EN PANTALLA DE RADAR POR SU ______ (PROA/ AMURA/ CUADRA/ ALETA/ POPA) DE _____ (ESTRIBOR /BABOR) A ___ MILLAS, CAMBIO”. (Una vez que ambos sabemos con quién y dónde nos encontramos, continuamos con la identificación.)

Paso 5: Coordinación de paso.

“DE BUQUE ARMADA, INTENCIÓN DE MANIOBRA ES PASAR ROJO CON ROJO REPITO ROJO CON ROJO, CAMBIO”.

“DE BUQUE ARMADA, INTENCIÓN DE MANIOBRA ES PASARLO POR SU BANDA DE ESTRIBOR REPITO INTENCIÓN DE MANIOBRA ES PASARLO POR SU BANDA DE ESTRIBOR, CAMBIO”.

Paso 6: Despedida. (Una vez claro del peligro)

“DE BUQUE ARMADA, AGRADECIDO POR LA INFORMACIÓN, LE DESEO BUENA NAVEGACIÓN O BUENA GUARDIA O BUENA RECALADA, ETC., QUEDO EN ESCUCHA CANAL 16 Y/O CANAL 08 PARA COORDINACIÓN MANIOBRA DE PASO, CAMBIO”. 


