PROCEDIMIENTO DE FALLA DE GIROCOMPÁS
Ref.: No hay.
	SITUACIÓN
	ACCION / INFORMACION
	EJECUTA

	ALARMA DE FALLA GIRO

SE OBSERVA PROBLEMAS EN EL GIRO (ver nota)
	1.-  Avisa “FALLA DEL GIROCOMPAS”
	TIMONEL

	
	1.-  Ordena: “TIMONEL, GOBERNAR POR MAGNETICO, GOBIERNE AL RC_____ “
2.-  Avisar Sr. Comandante.
	OF. GUARDIA

	
	1.-  Activar botón “M” de Magnético
	TIMONEL

	
	1.-  Calcula el RC adecuado para volver a track. 

2.-  Informa”SITUACIONES SERÁN POR DISTANCIAS DE RADAR”.

3.-  Las direcciones del Repórter Estándar se deben informar en magnético.
	NAVEGANTE

	
	4.-  Informa “RADAR OPERANDO EN RELATIVO POR FALLA DE GIROCOMPÁS”
	RADARISTA

	
	
	

	REPARADO
	1.-  Se ordena: TIMONEL, SE GOBERNARÁ POR GIROCOMPAS, GOBIERNE AL RUMBO DEL GIRO _______.
	OF. GUARDIA

	
	1.-  Activar botón “G” de Girocompás.

2.-  Informa: “GOBERNANDO POR GIROCOMPÁS”. 

3.-  Una vez A Rumbo informa el valor indicado en Magnético (Rc).
	TIMONEL

	
	1.-  Verifica si el Rc informado por el Timonel corresponde app al Rc calculado para dicho Rg e informa novedades al Oficial de Guardia.
	NAVEGANTE

	
	2.-  Una vez giro operativo ajustar norte para arriba (N Up)
	RADARISTA


Nota: 
1.- La falla del Girocompás se puede observar cuando la diferencia entre el Giro (Rg) y el Magnetic (Rc) empieza a variar sin una explicación lógica, el Giro (Rg) se queda pegado o en el radar suena la alarma de falla de girocompás.
2.- Tener presente que al no tener giro, no es posible tomar demarcaciones con radar. Las demarcaciones con la alidada deben ser magnéticas, es decir, para obtener la demarcación verdadera es necesario corregirle el desvío de la proa que se navega y la variación magnética del lugar.
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