TAREA DE ESTABILIDAD
Ejercicio: 
Realice el ejercicio pendiente que se encuentra en las páginas 22 y 23 del capítulo 4 "Estabilidad".
[bookmark: _GoBack]La Figura 4.8 representa la curva de estabilidad estática de un DDG-51 con un centro de gravedad desplazado 0.4 pies hacia estribor, un desplazamiento de 8600 LT y un KG de 23,84 pies. Complete la Figura 4.8 de la página subsiguiente con los diagramas en sección para cada uno de los puntos indicados en la figura 4.7. En sus diagramas incluya G, B, Δ S, F B , etc.
Tabla de correcciones por seno y coseno de la “Curva de Estabilidad Estática Intacta” del buque:
Se calcularon a partir de los datos obtenidos de las Curvas Cruzadas, los que posteriormente fueron corregidos a través de las fórmulas de corrección por seno y coseno (ello con cada ángulo señalado):
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Aplicación de las correcciones a la curva:
[image: ]

Curva Final:
[image: ]
Diagramas en sección para cada uno de los puntos indicados:
[image: ]
(Información obtenida de los apuntes en Moodle “Capítulo 4 – Estabilidad”).
image1.png
GyZy = GoZo — GoZy senod




image2.png
GiZ; = GyZy — GGy cos @




image3.png
Angulo de escora @ (grados) 0 5 10 15 20 30 40
Brazo de adrizamiento de las o 255 | 508 | 7,60 | 10,10 | 15,02 | 19,67
curvas cruzadas GoZo (ft)

Correccidn por seno (ft) 0 2,08 | 4,14 | 6,17 | 8,15 11,91 15,31
Brazo de adrizamiento

corregido GyZy (ft) 0 0,47 | 094 | 1,43 | 1,95 3,11 4,36
Correccién por coseno (ft) 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,38 0,35 0,31

Brazo de adrizamiento
corregido transversalmente
GiZ (ft)

|

Angulo de escora @ (grados) 50 60 70 80 90 100 110
Brazo de adrizamiento de las | ) o5 | 2,97 | 26,04 | 26,28 | 25,45 | 23,60 | 2095
curvas cruzadas GoZo (ft)

Correccién por seno (ft) 18,25 | 20,63 | 22,38 | 23,46 | 23,84 | 23,46 | 22,38
Brazo de adrizamiento 4710 | 434 | 366 | 2,84 | 163 | 014 | -143
corregido GvZy (ft)

Correccién por coseno (ft) 0,26 | 0,20 | 0,14 | 0,07 0 -0,07 -0,14
Brazo de adrizamiento 485 [ 414 [ 352275 [ 163 | 021 | 129 |

corregido transversalmente
GiZ: (ft)
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Ejemplo 4.2 - Curva de estabilidad estatica
DDG-51 con A = 8600 LT, KG = 23,84 pies, TCG = 0,4 pies
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Gz, Brazo de adrizamiento (ft)

Curva de estabilidad estética
DDG-51 con A = 8600 LT, KG = 23,84 pies, TCG = 0,4 pies
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