PROCEDIMIENTO “HOMBRE AL AGUA”

Ref.: BR 45(6) Marzo 2002. Art. N° 0531 a 0537 y CENTARM.

	SITUACIÓN
	ACCION / INFORMACION
	EJECUTA

	HOMBRE AL AGUA
	1.-  Cerrar la caña hacia la banda que cayó el hombre.

2.-  Si el HUA será recogido con embarcación, caer a la banda que se arria la embarcación.

3.-  Ajustar 140 R.P.M. (FFG). Para otros buques “ambas máquinas avante toda fuerza”.
4.-  Si se navega en aguas restringidas maniobrar adecuadamente ya sea parando la viada, retromarchardo haciendo torque o desarrollar el procedimiento que se describe. 

Caso “A”: BUENA VISIBILIDAD Y AVISO OPORTUNO DE LA CAIDA DEL HOMBRE 
5.-  Giro de 270º
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Caso “B”: DE NOCHE, MALA VISIBILIDAD O DEMORA EN DAR EL AVISO (GIRO WILLIAMSON)

6.-  Al encontrarse a 60º del rumbo inicial cambiar la caña hasta regresar sobre la reciproca del rumbo original.
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7.-  Ordena informar la emergencia, indicando la Banda y medio para recogerlo (Buzo o bote de goma)
	OF. GUARDIA


	
	Avisar la emergencia por 1 MC. 

      EMERGENCIA,  EMERGENCIA, EMERGENCIA, HOMBRE AL AGUA POR LA BANDA DE (BABOR / ESTRIBOR) GUARDIA (AZUL / BLANCA) CUBRIR ESTACIONES DE RESCATE. 
      EMERGENCIA,  EMERGENCIA, EMERGENCIA,  HOMBRE AL AGUA POR LA BANDA DE (BABOR / ESTRIBOR) GUARDIA (AZUL / BLANCA) CUBRIR ESTACIONES DE RESCATE. 
      EL HOMBRE SE RECOGERÁ POR LA BANDA DE (BABOR / ESTRIBOR) CON (BOTE DE GOMA/ BUZO AL COSTADO), PERSONAL DISPONIBLE PASAR A FORMAR A LA CUBIERTA DE VUELO. EMERGENCIA.
	AY. OF. GUARDIA / NAVEGANTE


	
	1.-  Marca posición en ECDIS

2.-  Reportar demarcación y distancia al HUA.
3.-  Reportar intensidad y dirección viento verdadero. 

4.-  Situar el buque
	NAVEGANTE

	
	1.-  Lanza picarón por la banda caída.   (Signals)
2.-  Toca 6 pitazos cortos.                       (Signals)
3.-  Izar bandera Oscar.                          (Signals)
4.-  Tocar Alarma de MOB. (Un minuto)   (Alarm)
5.-  Lanzar señal de humo.                        (SAR)
6.-  No perder de vista al hombre.         (Conning)
7.-  Chequea tarjeta de procedimiento.
	RADARISTA

	
	1.-  Señalizar el HUA con el brazo. 

2.-  Informa la emergencia a la máquina y ordena cubrir control desde el puente, dispone 2 generadores en paralelo. (MC)
3.-  Ordenar, destrincar el bote de goma y preparar la maniobra de arriado  (previa autorización del Of. Guardia). (MC)
4.-  Avisar por canal 16 según procedimiento PAN PAN PAN. (Sólo si está perdido)
5.-  Avisar a la Fuerza bandera “O” y TA 46 (El HUA) 1: Dado por perdido, 2: Recogido, 3: Avistado en la demarcación _____ (distancia). (VHF)
	AY. OF. GUARDIA

	
	1.-  Poner 2 bombas servo en servicio.
	TIMONEL

	
	
	

	Rumbo Recíproco
	1.-  Al encontrarse en rumbo reciproco, parar la máquina.
2.-  Gobernar para dejar al hombre por sotavento.
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	OFICIAL DE GUARDIA

	
	
	

	450 Yds
	1.-  Ajustar “AMBAS MÁQUINAS ATRÁS MEDIA FUERZA”

	OFICIAL DE GUARDIA

	
	
	

	A una eslora del Hombre al Agua
	“PARA LA MAQUINA”
	OFICIAL DE GUARDIA

	
	
	

	Recoger el Hombre
	1.-  Para recogida con buzo, detener la viada 

Para recogida con embarcación, mantener la viada del buque entre 2 y 3 nudos y dejar la ola por la amura contraria a la de la embarcación.
	OFICIAL DE GUARDIA

	
	
	

	Hombre a bordo
	1.-  Disponer avisar por MC que HUA ha sido recogido

2.-  Disponer anular el PAN PAN.

3.-  Volver a condición normal.
4.-  Verificar con Enfermero de Guardia estado de salud del HUA.
	OFICIAL DE GUARDIA

	
	1.-  Arriar señales.

2.-  Avisar por Canal 16 que hombre fue recogido y se anula PAN PAN transmitido con anterioridad.
3.-  Avisar por MC “INFORMACION GENERAL, HOMBRE AL AGUA FUE RECOGIDO, TRINCAR ZAFARRANCHO”
	AY. OF. GUARDIA
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[image: image5.png]Tabla de hipotermia

Temperatura agua Agotamiento Muerte
0°C Menos 15 min. 15 min. o menos
0°-5°C 15-30min 30-90 min.
5°-10°C 30-60 min. 1-3hrs.
10°-15°C 1-2hrs. 1-6hrs.
15°-20°C 2-7hrs. 2-40hrs.
10°-15°C 1-2hrs. 1-6hrs.
20°-30°C 3-12hrs. 3hrs. -Indefinido
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PC (CN) R. Léniz D.


Simulador E.N. “A.P.”








