RESPUESTAS LABORATORIO

1. Peso del modelo sin equipamiento de inclinación: 10.540k
2. Mida el peso de la plomada completa (péndulo completo) y determine centro de gravedad antes de instalar. 
Mida la distancia de la quilla del modelo a la cubierta principal y súmele la distancia al cg del péndulo.
Registre el peso y centro de gravedad.

Peso plomada completa: 50 g
D quilla a cubierta principal: 17,5m 
D quilla a CG: 14,5 cm
Peso clinometro: 92gr
17,5-14,5: 32,0
cg: 32cm
largo cuerda: 8,8 cm

¡IMPORTANTE! Conocer la altura del centro de gravedad de los pesos y registrar respectivos kg antes de colocar el modelo en el estanque. 
Pesos:50g  ; 2cm   , 1 cm   centro de gravedad.

3. Complete la siguiente tabla: 
	Desplazamiento en condición liviana 
	10,540 kg

	Peso de las pesas de inclinación
	50g c/u = 200g total

	Peso de péndulo
	92 gr

	Desplazamiento en condición de inclinación
	10,832 kg 



10,540 – 292 = 832

4. Con el modelo en condición de inclinación, proceder a llenar la siguiente tabla. 




5. Con cuidado mueva los 4 pesos para completar la tabla siguiente: 
[image: Tabla

Descripción generada automáticamente]100 g                  10 cm                  1000 g * cm          2,1 cm eb                 13°
100 g                -10cm                   -1000 g*cm         2,4 cm bb                   15°
200 g               10 cm                   2000 g * cm        3 cm eb                        19°
150 g                 10 cm                   1500 g * cm        2,7 cm  eb                   17°
50 g                    10 cm                    500 g * cm         1,6 cm eb                  10°
0 g                       0 cm                     0 g * cm                 0 cm                            0°
50 g                    -10 cm                   -500 g * cm         1,8 cm bb                   11°
200 g                  -10cm                 -2000 g *cm       3 cm bb                    19°
150 g                  -10cm                 -1500 g *cm      2,7 cm bb                     17°


6. Utilizando planilla Excel grafique sus resultados del experimento. 

Respuesta en el Excel adjunto 

7. ¿Cuál es la ventaja de usar la “línea de mejor ajuste” para múltiples puntos de datos?

Que al trazar la recta se obtiene un promedio de los puntos y luego obtener el ángulo respecto al eje x 





8. Complete el diagrama: 



[image: ]∆B
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9. Calcular la Altura Metacéntrica del modelo en su posición inclinada (GM)
Calado medio proa bb 7,5 cm  calado medio proa= 7,55 cm 
Calado medio proa eb 7,6 cm  (“””””)

Calado medio popa bb 8 cm  calado medio popa: 8 cm 
Calado medio popa eb 8 cm  (“””””””) 

Calado medio buque = 7,775 cm  7,775/2,5 = 3,11 inclinación. 

3,11*0,41 incl  1,025 cm = km 

10. Calcular KG inclinado. Asegúrese de escribir la ecuación utilizada. 









11. Corregir el KG inclinado, después de quitar del equipamiento del experimento de inclinación (pesos y péndulo para este caso) 
¿Por qué esto es necesario? Para que el buque vuelva a estar en su condición normal (adrizado)

12. Escribir la ecuación utilizada y calcule el KG



13. ¿Es este valor de KG un valor que representa el CG del modelo para esta condición? __________________ ¿Por qué? ________________________________
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