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	FC-PROC-90: SOP Incendio en espacios de máquinas



I.-  REFERENCIAS

1. Standing Orders RNLN.

2. BR 2170 (vol. 1) Ship NBCD manual V. 2011.

3. MEUS, Ejercicios Control de Averías, R05 “Ejercicio de Incendio Sala de Máquinas en Puerto (HF3).”

4. MEUS, Ejercicios Control de Averías, R09 “Ejercicio de Incendio Sala de Máquinas en la Mar (F4).”


II.-  OBJETIVOS

1. Organizar al Buque para atacar en forma rápida y eficiente incendios de alta carga térmica en puerto y en la mar.

2. Estandarizar procedimientos del Grupo Principal, Partidas de Contención, Apoyos  y Team de Mando y Control para enfrentar incendios en espacios de máquinas.


III.-  INFORMACIONES
		

1. Los espacios de máquinas representan un gran peligro en el caso que en ellos se desencadene un incendio y este no logre ser extinguido con las primeras acciones. 

2. De acuerdo a experiencias obtenidas en Incendios tanto en Unidades Nacionales como extranjeras, se hace indispensable tener una organización clara y delimitada para atacar siniestros de alta carga térmica; definiéndose como tales, todos aquellos que ocurran en espacios de máquinas, que para el caso de las Unidades Tipo “M”, quedan delimitados a: Sala de Máquinas Proa (VMK), Sala de Máquinas Popa (AMK) y Sala Diesel Generadores (DGK).





IV.-  RESPONSABILIDADES

Quienes se señalan, asumirán las siguientes tareas:

1. XO:

a. Será responsabilidad del Segundo Comandante verificar la actualización y correcta ejecución de este Procedimiento.

2. DMEO:

a. Será el responsable de presentar periódicamente, al 2º Comandante, las actualizaciones correspondientes a la presente SOP, ya sea por cambios en el personal que la componen o por modificaciones que CENTARM determine para el correcto ataque de este tipo de emergencias.

3. Oficiales de Guardia en Puerto / DCO: 

b. Debido a gran magnitud de daños que puedan genera en la unidad y los recursos comprometidos en el ataque a este tipo de emergencias, los Oficiales de Guardia de Puerto / DCO deberán tomar conocimiento de este plan, entrenando permanentemente a sus guardias o SSEP, según corresponda, objeto lograr un óptimo nivel de preparación para enfrentar un incendio de este tipo.

 
V.-  EJECUCIÓN

1. Reacción del personal  en HQ1:

Normalmente las emergencias serán detectadas por el personal apostado en la TC, ya sea por la activación de la alarma de humo en el sistema IVS, por reporte telefónico o a viva voz (LVA).

Las primeras acciones descritas a continuación, deben ser ejecutadas por el Pantalla TC apostado, debiendo luego ser ordenadas y verificadas ya sea por el IDG / DCO (L) o Propman según corresponda. 

El IDG / DCO (L) y Propman deben mantener un constante monitoreo de la maquinaria en servicio durante la emergencia, tomando las acciones pertinentes para asegurar la integridad de los sistemas esenciales y asesorando, en lo que respecta a los peligros y aislamientos del Departamento afectado, al OOW / DCO para que este decida los cursos de acción a seguir teniendo la mayor cantidad de información posible.

Además, el IDG / Propman tienen la tarea de asesorar al OOW / DCO en la preparación de las rutas de aclarado de humo, debiendo revisar el plan de aclarado de humo con antelación objeto entregar una propuesta con los requerimientos de personal y material para llevarla a cabo. 

	Nº
	SUCESOS / ACCIONES

	1
	Ante una alarma de humo, el guardia TC debe informar la alarma por  1MC:
“Alarma de Humo, Alarma de Humo, Alarma de Humo. Activación de sensor de alarma de humo en Departamento (nombre y marca localización) PAI investigar y reportar HQ1.”

	2
	Efectuar Crash Stop en todo el buque.

	3
	Controlar la hora del inicio de la emergencia.

	
	Pasar a poder de a bordo, o realizar el cambio de generadores  que corresponda, para mantener la maquinaria E/S, lo más alejada posible del departamento siniestrado (mímico 19).

	
	Poner E/S una bomba de Incendio principal, lo más alejado posible de sector siniestrado, manteniendo permanentemente el control de la presión de HPSW (mímico 63).

	
	En caso de incendio en DGK, presurizar banco de FOAM (mímico 64).

	4
	Establecer condición Z/A, objeto monitoreando el cierre de puertas y escotillas necesarias para confinar el departamento.

	5
	Desplegar carpetas de listas de chequeo e incendio alta carga térmica para el OOW / DCO. 

	6
	Al recibir el reporte (o no recibirlo pasados de 3 minutos de activado el sensor de humo) de incendio, se debe dar la alarma por 1MC:
“Emergencia, Emergencia, Emergencia; Incendio, incendio, incendio; lugar amagado: Sala (VMK / AMK / DGK) (3L15 / 4L15 / 5L55) (Guardia __ / SSEP) cubrir sus puestos.
· Partida de Servicio, Partida de ____.
· Grupo Contención forma en (Taller Eléctrico).
· Disponibles forman en (Hangar / Cámara de Oficiales)”

	7
	De ser necesario, repita la alarma por 1MC.

	8
	Dejar F/S Compresores de Aire (mímicos 28 y 29). Bancos de aire de Alta Pº deben ser descargados.

	10
	Entregue novedades al IDG o  OOW / DCO cuando se presenten en la HQ1.

	11
	Seccionar circuito de Aire de alta Presión (mímicos 80 al 85).

	12
	Seccionar circuito de Aire de baja Presión (mímicos 80 al 85).

	13
	En caso de incendio en VMK,  dejar F/S Purificador de F.O. (mímico 54).

	14
	En caso de incendio en AMK,  abrir breakers K1 y K2 (mímico 19).

	15
	En caso de incendio en DGK, dejar F/S, Calderas Auxiliares (mímico 25).

	16
	En caso de incendio en DGK, realizar parada de emergencia bombas Avcat (mímico ).

	17
	Realizar Aislamiento Eléctrico Primario (mímico 18).

	18
	Realizar Aislamiento Eléctrico Secundario (mímico 18).

	19
	En caso de incendio en VMK, verificar Kill Card efectuada completamente (mímico 80, 82, 84 y 85).

	20
	En caso de incendio en AMK, verificar Kill Card efectuada completamente (mímico 81, 82, 84 y 85).

	21
	En caso de incendio en DGK, verificar Kill Card efectuada completamente (mímico 83, 84 y 85).

	24
	Informar al OOW / DCO cuando se cumplan condiciones para efectuar 2º disparo de Halón:
· Incendio Puerta cerrada (sin personal dentro del Departamento).
· Crash Stop Efectuado.
· Aislamiento Eléctrico, Mecánico y Mecánico de Ventilación Primario efectuado.
· Han pasado a lo menos 5 [min] desde el 1º disparo de Halón.




2. Reacción del Personal de Ronda de Máquinas

En el caso de los incendios de alta carga térmica, por lo general las primeras acciones, ya sea de inspección o CAA serán ejecutadas por el personal de ronda de máquinas de guardia. Ya sea ellos o la persona que descubre el incendio, debe seguir el procedimiento que se indica a continuación:

	Nº
	SUCESOS / ACCIONES

	1
	De acuerdo a lo indicado en el panel de alarmas, acudir al departamento de máquinas siniestrado llevando a lo menos un extintor.
· Poner especial énfasis en la seguridad personal. 
· Hacer uso de elementos de protección personal (caperuza, guantes, linterna, cuchillo, protectores de oído).
· Al desplazarse con extintores, dejar siempre dejar una mano libre.
· Utilizar procedimiento de bajada de escala, dando la cara hacia ésta.
· En ningún caso deben permanecer dos ó  más personas al mismo tiempo en la escala. 

	2
	Al llegar a la sala de máquinas, informar de inmediato a la HQ1 en caso de existir algún foco de incendio utilizando el procedimiento LVA:
· Lugar del incidente.
· Que se quema (Clase de incendio).
· Puerta abierta / cerrada (tipo incendio).
· Personal Atrapado / Herido.
· Quien ataca y con qué.
· Peligros en el Departamento.

	3
	Paralelamente, realizar el ataque inicial de siniestro (CAA), determinando si este puede ser extinguido.

	4
	En caso que sea posible, tripear la maquinaria que se encuentre en servicio. 

	5
	Si las primeras acciones son efectivas en la extinción del incendio, informar de inmediato a la HQ1, objeto evitar la activación del primer disparo de Halón.

	6
	En caso que el foco, sea generalizado, hayan sido relevados por los PAI  o si después de efectuar primeras acciones no es posible apagar el incendio, aclarar del sector informando novedades al I/C FCP o la HQ1 en su defecto.

	8
	Aclarado el sector amagado, colaborar en la preparación del Departamento para el primer disparo de Halón.






3. Reacción del Grupo Principal

El Grupo Principal es encabezado por el I/C FCP quien, de acuerdo a las instrucciones emanadas desde la HQ1 dirige in-situ las acciones para atacar el incendio. Es apoyado por el Controlador, quien es responsable de verificar la correcta tenida y estado de los equipos BA del personal que hace ingreso al límite de humo.

	Nº
	SUCESOS / ACCIONES

	1
	Al escuchar la alarma I/C FCP  se dirige al lugar siniestrado anunciando su presencia a viva voz al personal en la SOTI y toma el control de las acciones para combatir el incendio, ubicando el FCP lo más cercano a la SOTI como sea posible.

	2
	PAI CO₂ se dirigen al lugar amagado con extintores, el primero en llegar (30 [s] después de dada la alarma) releva a la persona que descubre el incendio recibiendo novedades:
· ¿Lugar del incidente?
· ¿Qué se quema (Clase de incendio)?
· ¿Puerta abierta / cerrada (tipo incendio)?
· ¿Personal Atrapado / Herido?
· ¿Quién ataca y con qué?
· ¿Acciones efectuadas previamente?
· ¿Peligros en el Departamento?
Segundo PAI CO₂ apoya con extintores y tiende el primer Hose Reel con FOAM.

	3
	I/C FCP  interroga a la persona que descubre el incendio, recabando a lo menos la siguiente información:
· ¿Lugar del incidente?
· ¿Qué se quema (Clase de incendio)?
· ¿Puerta abierta / cerrada (tipo incendio)?
· ¿Personal Atrapado / Herido?
· ¿Quién ataca y con qué?
· ¿Acciones efectuadas previamente?
· ¿Peligros en el Departamento?
I/C FCP chequea la condición en la que se encuentra la persona que descubre el incendio, verificando si es de la guardia y si necesita primeros auxilios para posteriormente enviarlo escoltado a la HQ1 (si la persona que descubre el incendio pertenece al grupo principal, el I/C FCP debe informar a la HQ1 de esta situación, dando a conocer la condición de las persona, no siendo necesario que esta se presente en la HQ1).

	4
	I/C FCP prepara departamento para el primer disparo de Halón.

	5
	I/C FCP establece comunicaciones con la HQ1, dando el sitrep inicial al OOW / DCO:
· Lugar del incidente.
· Que se quema (clase de incendio).
· Puerta abierta / cerrada (tipo incendio).
· Personal Atrapado / Herido.
· Acciones efectuadas (se gana o se pierde).
· Peligros en el Departamento.
· Ubicación FCP.
· Límites de Humo.
· Persona que descubre el incendio.

	6
	I/C FCP activa Ship protector en caso de ser necesario (uso racionalizado).

	7
	Con la venia de la HQ1, I/C FCP activa inmediatamente las caídas de FOAM del departamento siniestrado por 1.5 [min].

	8
	PAI BA se equipan con tenida intermedia y se presentan al I/C FCP.

	9
	A la llegada de la PAI BA, I/C FCP les entrega briefing y procede con el relevo.

	10
	PAI BA reciben novedades y relevan a PAI CO₂ en la SOTI (2 [min] después de dada la alarma).

	11
	Al cumplirse los 2 [min] 30 [s] desde la activación de la alarma, I/C FCP  ordena abrir  tapa de gabinete de activación de Halón, objeto activar alarma en la sala de máquinas. 

	12
	· I/C FCP pide la venia a la HQ1 para efectuar primer disparo (esperando confirmación).
· Al salir los PAI CO₂, informan estado del ataque (ganando / perdiendo). 
· Con esta información I/C FCP decide si activa 1º disparo.
· I/C FCP confirma que cilindros fueron vaciados (enviar persona con BA a verificar).
· I/C FCP informa a HQ1 “Disparo de Halón efectivo / no efectivo.”

	13
	Si 1º disparo de Halón es efectivo: 
· Establezca guardia de reignición.

	14
	Si 1º disparo de Halón no es efectivo:
· Mantener ataque continuo y agresivo.
· Iniciar preparativos para segundo disparo de Halón.
· Si PAI BA retromarcha (perdiendo), I/C FCP  ordena cerrar el Departamento.

	15
	I/C FCP distribuye a su personal objeto colaborar con las funciones de contención.

	16
	I/C FCP Prepara departamento para el 2º disparo de Halón (debe activarse a lo menos 5 [min] después del primer disparo.

	17
	Al cumplirse los 4 [min] 30 [s] desde la activación del 1º disparo de Halón,  I/C FCP  solicita autorización a la HQ1 para efectuar 2º disparo.

	18
	Al escuchar por 1MC la orden desde la HQ1: “Jefe de Escena, activar segundo disparo de Halón”,  I/C FCP  ordena activar segundo disparo de Halón verificando vaciado de cilindros.

	19
	PA se equipa con tenida completa en la partida de servicio y se dirige en parejas al FCP (8 [min] después de dada la alarma en la SOTI).
· Primera pareja On Air sin comunicaciones probadas.
· Segunda pareja On Air con comunicaciones probadas.
En caso que incendio pase a puerta cerrada, PA se presenta en FCP Off Air.




4. Reacción del OOW / DCO

El OOW /DCO es el responsable de la dirección de las acciones para atacar el incendio, debiendo tener, desde la HQ1,  un panorama claro del incidente y de las acciones ejecutadas por las diferentes partidas. Para esto cuenta con el apoyo del IBO, quien mantiene actualizada la información del Tablero de Incidentes en forma acuciosa y consistente; debe además establecer comunicaciones con las partidas a través de la DC Line, informando al OOW /DCO de la información recabada a través de ella.


	Nº
	SUCESOS / ACCIONES

	1
	Al escuchar la alarma, debe dirigirse de inmediato a la HQ1 Informando su presencia, recibe novedades del IDG y pantalla TC  y toma el control del zafarrancho.

	2
	OOW / DCO verifica alarma de humo dada de manera correcta, si es necesario repite:
“Alarma de Humo, Alarma de Humo, Alarma de Humo. Activación de sensor de alarma de humo en Departamento (nombre y marca localización) PAI investigar y reportar HQ1.”

	3
	Verificar:
· Crash Stop.
· Presión HPSW (bomba de incendio más lejana al incidente E/S).
· Buque con poder de a bordo (generadores más lejanos al Departamento amagado E/S).
· Compresores F/S.
· Avance Aislamientos Eléctricos, Mecánicos y Mecánicos de Ventilación.
· Carpetas de listas de chequeo e incendio alta carga térmica (1º prioridad contención, peligros).

	4
	Sitrep por 1MC:
“OOW / DCO se establece en HQ1, todos los reportes a este control.”

	5
	Mantener el control de la hora de la alarma de humo, indicando por 1MC cada 30 [s] el tiempo restante para efectuar el 1º disparo de Halón:
“____ (min / s) para el 1º disparo de Halón.”

	6
	Al recibir el reporte (o no recibirlo pasados de 3 minutos de activado el sensor de humo) de incendio, se debe dar la alarma por 1MC:
“Emergencia, Emergencia, Emergencia; Incendio, incendio, incendio; lugar amagado: Sala (VMK / AMK / DGK) (3L15 / 4L15 / 5L55) (Guardia __ / SSEP) cubrir sus puestos.
· Partida de Servicio, Partida de ____.
· Grupo Contención forma en (Taller Eléctrico).
· Disponibles forman en (Hangar / Cámara de Oficiales).
· BA Dump: ______.
· BA Charge: _____.
· Primera prioridad de contención____.”

	7
	Establecer comunicaciones con I/C FCP, recabando la siguiente información:
· Lugar del incidente.
· Que se quema (clase de incendio).
· Puerta abierta / cerrada (tipo incendio).
· Personal Atrapado / Herido.
· Acciones efectuadas (se gana o se pierde).
· Peligros en el Departamento.
· Ubicación FCP.
· Límites de Humo.
· Persona que descubre el incendio.

	8
	Sitrep por 1MC:
· Incendio en________.
· Incendio clase____.
· Puerta abierta / cerrada.
· Prioridad es: ataque CAA / contención del Departamento. 
· Personal comprometido / no comprometido.
· PAI atacando el incendio con_____.
· FCP se establece en_______.
· Límite de humo entre cuadernas____ y _____.
· Límite de tránsito en __________.

	
	OOW / DCO recibe reporte de I/C FCP de vaciado de tanque de foam a sentinas de sala de máquinas.

	9
	OOW / DCO recibe recibe reporte de Roving / Rovers y les asigna tareas.

	10
	OOW / DCO recibe recibe novedades (tipo incendio, clase, que se quema, personal atrapado, peligros, acciones efectuadas) de la persona que descubre el incendio, chequeando en conjunto el Tablero de Incidentes. De ser necesario debe enviar a la persona escoltada a la enfermería.

	11
	Luego de verificar Crash Stop efectuado, ordenar el primer disparo de Halón en las siguientes situaciones:
a. Ante un Incendio confirmado. 
b. Al cumplirse tres minutos de la alarma de humo.
Sitrep por 1MC: 
“Departamento listo para primer disparo de Halón”. 

	12
	OOW / DCO recibe reporte de I/C FCP  que cilindros fueron vaciados y si disparo fue o no fue efectivo.

	13
	Si disparo es efectivo, OOW / DCO mantiene contención superior y verifica establecimiento de guardia de reignición.
Sitrep por 1MC:
“Incendio extinguido.
Se establece guardia de reignición: (grados y nombres), tiempo de trabajo hasta minuto___´”

	14
	En conjunto con IDG / Propman, OOW / DCO verifica ruta para aclarar el humo del Departamento, debiendo considerar:
· Fase 1: Zona limpia (cerrar todas las puertas y mamparos).
· Fase 2: Zona sucia (abrir todas puertas y mamparos contaminadas dentro del límite de humo).
· Fase 3: Abrir puerta que separa la zona sucia de la zona limpia.
· Personal designado para el aclarado de humo debe presentarse en la HQ1 con la tenida correspondiente y anotar las instrucciones dadas por el OOW / DCO verificando en conjunto el Tablero de Incidentes.
· Se debe tener en consideración factores como la dirección del viento y uso de smoke boundary lights.

	15
	Pedir autorización al mando para iniciar aclarado del humo.
Sitrep por 1MC:
· “Aclarado de humo se realizará a través de puerta / escotilla ___, personal mantenerse alejado del lugar.
· Fase 1 Finalizada
· Fase 2 Finalizada.
· Se da inicio a fase 3 de aclarado de humo.”

	16
	Si las primeras acciones no son efectivas DCO debe considerar cubrir puestos de apoyo a la SSEP, pidiendo la autorización a IBC.
Sitrep por 1MC:
“Al momento, perdiendo, cubrir puestos de apoyo a la SSEP.”

	17
	Recibir reporte y parte de Partidas CA, una vez listos informar al IBC.
Sitrep por 1MC:
"Puestos de apoyo a la SSEP cubiertos."

	18
	Si incendio se torna incontrolable e I/C FCP cierra puerta del Departamento, OOW / DCO da prioridad a contención y activa TMS.
Sitrep por 1MC:
· “Incendio se torna incontrolable, personal de la_____ aclara del departamento, incendio pasa a puerta cerrada.
· Prioridad es efectuar la contención de las caras del Departamento.”
Activar TMS.”

	19
	Verificar estado avance aislamientos primarios según prioridad:
· Aislamiento mecánico de Ventilación.
· Aislamiento Mecánico.
· Aislamiento eléctrico.

	20
	OOD considerar activación del Plan campanazo, objeto contar con personal disponible.

	21
	No antes de 5 minutos desde la confirmación del 1º disparo, considerar la operación del 2º disparo de Halón.
Verificar:
· Aislamientos primarios efectuados (Mecánico de Ventilación, Mecánico y Eléctrico).
· Crash Stop efectuado (nuevo).
· No hay personal dentro del Departamento.

	22
	OOW / DCO solicita autorización del CO para activación 2º disparo de Halón

	23
	Sitrep por 1MC:
“I/C FCP autorizado a efectuar 2º disparo de halón.”

	24
	Verificar estado de avance de la contención considerando:
· Primera prioridad (tarjetas color rojo), antes de los 3 [min].
· Segunda prioridad (tarjetas color amarillo), antes de los 10 [min].
· Tercera prioridad (tarjetas color verde) antes de los 30 [min].

	25
	OOW / DCO mantener monitoreo del estado de avance de aislamientos secundarios.

	26
	OOW / DCO debe optimizar el uso de los equipos BA y el  personal disponible. Cuando pide disponibles informar: 
· Cuantos necesito. 
· Para que.
· Donde y a quien se presentan. 
Con que tenida deben acudir.

	27
	Una vez que I/C Contención informa al OOW / DCO que se encuentran contenidas la totalidad de las caras del Departamento amagado:
Sitrep por 1MC:
“Incendio Contenido”
____:___ horas, siguiente personal presentarse en HQ1 para briefing Logístico:
OOW, IDG, I/C FCP, Roving, I/C Contención, Personal de Sanidad y Encargado del Departamento / CO, XO, MEO, DCO, DCO (L), Jefes de Partidas CRA, I/C FCP, I/C Contención, Jefe Sanidad, Jefe Disponibles.

	28
	Mantener monitoreo constante del TMS y rondas efectuadas.

	29
	Al recibir reporte de ronda TMS de que Tº de los mamparos han presentado tres descensos consecutivos y se encuentran bajo los 100º [C] (60º [C] dentro del Departamento).
Sitrep por 1MC:
“TMS indica que incendio ha sido extinguido, nueva prioridad es preparar la reentrada.”

	30
	OOW / DCO dirigir el Briefing Logístico de acuerdo a Check List, entregando tareas y requerimientos  para la reentrada y designando el personal encargado para llevarlas a cabo. 

	31
	Finalizado el Briefing Logístico,
Sitrep por 1MC:
Briefing de Reingreso se efectuará en (Hangar / Cámara de Oficiales) a las ___:___ horas”.

	32
	OOW / DCO dirigir el Briefing de Reingreso de acuerdo a Check List.

	33
	Finalizado el Briefing de reingreso, OOW / DCO se dirige a la HQ1, establece comunicaciones con I/C FCP. Una vez que este le informa que se encuentra listo para el reingreso, verifica:
· Crash Stop.
· Aislamientos primarios y secundarios.
· Presión HPSW.

	34
	Sitrep por 1MC:
· “Crash Stop efectuado.
· Aislamientos primarios y secundarios efectuados.
· Presión HPSW es ___ bar.
· I/C FCP, autorizado a efectuar reingreso con PA.
Esta información debe ser repetida al I/C FCp por la DC line, quien debe dar acuse de recibo.

	35
	Al recibir sitrep de reingreso efectuado por I/C FCP, considere nuevo límite de humo y FCP.
Sitrep por 1MC:
· PA Reingresa a (Departamento).
· Nuevo límite de humo entre cuaderna ____ y ____.
· FCP se establece en ____.

	36
	Recibido el reporte de “incendio extinguido” por parte del I/C FCP, dar sitreps de acuerdo a lo indicado en los puntos 13, 14 y 15 de esta check list.

	37
	En caso que en el desarrollo del zafarrancho hubiese un herido, OOW / DCO debe tomar las siguientes acciones:
Alarma por 1MC:
“Herido, herido, herido. Herido en ________ (marca localización) partida médica, cubrir sus puestos.
Prioridad es: dar seguridad al herido”.

	38
	OOW / DCO recopila a través del I/C FCP o Roving / Rovers la siguiente información del herido:
· Triage (color, lesión, estado).
· Ubicación.
· Requerimientos.

	39
	Sitrep por 1MC:
“Herido (grado y nombre), (lesión), se encuentra inconsciente/ consciente.

	
	De ser necesario, OOW / DCO prepara ruta para traslado del herido.
Sitrep por 1MC:
“Ruta para traslado del herido, desde ____ a través de ______ hasta____; mantener ruta clara.”



5. Briefing Logístico

El Briefing Logístico se realiza en la HQ1 dirigido por el OOW / DCO, debiendo desarrollarse en un tiempo máximo de 15 a 20 [min].
En este briefing participa el siguiente personal: OOW, IDG, I/C FCP, Roving, I/C Contención, Personal de Sanidad y Encargado del Departamento (en puerto) / CO, XO, MEO, DCO, DCO (L), Jefes de Partidas CRA, I/C FCP, I/C Contención, Jefe Sanidad, Jefe Disponibles (en la mar).
El objetivo del Briefing Logístico es entregar tareas, determinar el lugar donde se efectuará el Briefing de reeingreso y asignar tareas de acuerdo a los requerimientos  de material y personal para el reingreso, debiendo designar al personal encargado para llevarlas a cabo.

6. Briefing de Reingreso

Briefing de reingreso se realiza en un lugar alegado del lugar afectado, bien ventilado, considerando sillas suficientes, elementos hidratantes y un enfermero para las Partidas.
En este briefing participa el siguiente personal: OOW, I/C FCP, IDG, Personal de sanidad, Encargado del Departamento y Teams de Reingreso (en puerto) / CO, XO, MEO, I/C FCP, I/C Contención, Personal de Sanidad, Encargado del Departamento y Teams de Reingreso (en la mar).
No debe durar más de 10 [min] y se debe considerar el uso de los diagramas de 1x1 [m] del Departamento afectado.


VI.-  ANEXOS

1. Anexo “A”: Check List Briefing Logístico HF3.	: Check List Briefing Logístico HF3.
2. Anexo “B”: Check List Briefing Reingreso HF3.	: Check List Briefing de Reingreso HF3.
3. Anexo “C”: Check List Briefing Logístico F4.	: Plan de enfriamiento para incendios de alta carga térmica
4. Anexo “D”: Check List Briefing Reingreso F4.
5. Anexo “E”: Diagramas Briefing de Reingreso.
6. Anexo “F”: Plan de contención para incendios de alta carga térmica.
7. Anexo “G”: Plan de control de Temperatura para incendios de alta carga térmica.
	: Plan de control de temperaturas para incendios de alta Carga térmi
Valparaíso, 07 de Agosto del 2018.






ANEXO “A” CHECK LIST BRIEFING LOGÍSTICO HF3


	OOW
	Estado del Incendio
	Hora comex incendio

	
	
	Localización del foco

	
	
	Sistemas Fijos de Incendio utilizados

	
	Personal
	¿Cuenta con personal necesario?

	
	
	Ubicación y cantidad disponibles

	
	
	Bajas; nº y ubicación

	
	Límites de humo
	Límites de humo actuales y futuros

	
	Plan aclarado humo
	Descripción fases, requerimientos

	
	FCP
	Localización del FCP actual 

	
	
	Ruta de llegada al FCP

	IDG
	Confirme el estado de:
	Aislamientos (eléctricos, mecánicos y mec. ventilación)

	
	
	Peligros

	
	
	Sistemas e integridad del Departamento

	
	
	Ramal de Incendio y Bombas disponibles

	
	
	Bomba Angus, combustible para cuanto tiempo

	
	
	Apoyos listos, escala portátil, Aid memoires

	
	
	Plano del Departamento para Briefing reentrada

	
	
	Diesel Emergencia, FO para cuanto tiempo

	
	
	Aire de alta Pº

	
	
	Cantidad de BAs disponibles

	
	
	Cantidad de botellas BA repuesto disponibles

	
	
	Disponibilidad estaciones recarga BA

	
	
	Cableado en el Departamento

	
	Alimentación eléctrica
	Cocina

	
	
	Sistemas de navegación

	
	
	Sistemas de Propulsión

	
	
	Disponibilidad poder eléctrico

	
	Comunicaciones
	Mantenimiento comunicaciones emergencia / esenciales

	I/C Contención
	Confirme el estado de:
	SS.BB.

	
	
	Munición

	
	
	Departamentos adyacentes

	
	Contención
	Precisión en la gráfica contención

	
	
	TMS

	Personal Designado
	Refrigerios en
	Lugar para Briefing Reentrada

	
	
	FCPPs / HQ-1

	
	
	Salida de aire fresco en cubierta

	I/C FCP
	Grifos
	Pantalla

	
	
	Ataque

	
	
	Ship Protector

	
	
	Cantidad de paños por línea

	
	FOAM Dump
	Localización

	
	
	Apoyo requerido

	
	
	Cantidad tarros de FOAM para 40 [min] de ataque

	
	PA reentrada
	02 partidas de 05 personas mínimo

	
	Partida apoyo
	Personal para ayudar a equipar partidas

	
	Plan Reentrada
	Ruta reentrada

	
	
	Ruta para partida relevo

	
	
	Localización FCP futura

	
	
	Ruta de escape del departamento a cubierta

	
	
	Disponibles para recibir y cargar equipos en BA dump 

	Personal Médico
	Sanidad
	Fallecidos

	
	
	Heridos en el Departamento

	
	
	Manejo sanidad 

	
	
	Búsqueda y rescate

	
	
	Stress térmico

	
	
	Personal sanidad en salida aire fresco a cubierta

	OOD
	Panorama general
	Prioridades

	
	
	Requerimiento de apoyo otras unidades

	
	
	Estado Unidad para evacuación heridos

	
	
	Estabilidad y achique (con eductores)

	
	Briefing Reentrada
	Lugar para el Briefing

	
	
	Hora comex

	
	
	Briefing Departamento dado por (encargado)

	
	
	Briefing incendio dado por (I/C FCP)

	
	
	Briefing del mando dado por (CO / OOW)

	¿Hemos olvidado Algo?

	¿Preguntas?




ANEXO “B” CHECK LIST BRIEFING REINGRESO HF3


	Especialista o Encargado
	Diseño del Departamento (usando esquema)
	Disposición equipos en ruta interior

	
	
	Localización del foco

	
	
	Sistemas Fijos de Incendio utilizados

	
	Aislamientos
	Sistemas de combustible

	
	
	Aire de alta Pº

	
	
	Poder eléctrico

	
	
	Ventilación

	
	Peligros
	Líquidos combustibles

	
	
	Gases comprimidos

	
	
	Cables o elementos colgando

	
	
	Cajas de herramientas

	
	
	Equipo / maquinaria desarmada o suelta

	
	Rutas de escape
	Salidas sin obstáculos

	I/C FCP
	Obligaciones Team
	Grifo

	
	
	Aclaratiras

	
	
	Pantalla

	
	
	Ataque 

	
	
	Líder

	
	Ubicación
	Punto inicio foco

	
	
	Fuente

	
	Peligros
	Estado Planchas

	
	
	Cables eléctricos

	
	
	Cañerías

	
	
	Elementos dejados por partidas

	
	Escalas
	Cantidad escalones

	
	
	Estado del aluminio o acero

	
	
	Existencia de líquidos en el departamento

	
	Alumbrado
	Iluminación emergencia

	
	
	Uso linternas y lanteón en punto reentrada

	
	Reentrada
	Localización FCP

	
	
	Punto para reentrada

	
	
	Técnica reentrada (tres mangueras / ship protector)

	
	
	Ruta a seguir

	
	
	Uso cámara TIC

	
	
	Heridos: Última posición conocida

	
	
	Guardia Reignición

	
	FOAM Dump
	Personal a cargo, ubicación, cantidad tarros

	
	Grifos
	Identificación del que alimenta cada línea

	
	Partida relevo
	Rutina de relevos

	
	Reciclado personal
	Recuperación capacidades para un segundo relevo

	
	FCP
	Repita ubicación, personal sanidad se ubica aquí

	
	Tenida
	Correcta trinca; uso Cyalumes (rojo: Ataque, azul: Pantalla, verde: Líder y Aclaratiras (2)) 

	
	
	

	OOW / CO
	Resumen
	Temperatura ¿Ha caído y es segura?

	
	
	Contención y TMS

	
	
	Sistemas fijos usados

	
	
	Si el incendio está extinguido (se presume)

	
	
	Bajas

	
	
	Moral (corazón y mente)





ANEXO “C” CHECK LIST BRIEFING LOGÍSTICO F4

	DCO
	Estado del Incendio
	Hora comex incendio

	
	
	Localización del foco

	
	
	Sistemas Fijos de Incendio utilizados

	
	Personal
	¿Cuenta con personal necesario?

	
	
	Ubicación y cantidad disponibles

	
	
	Bajas; nº y ubicación

	
	Límites de humo
	Límites de humo actuales 

	
	Plan aclarado humo
	Descripción fases, requerimientos

	
	FCP
	Localización del FCP actual 

	
	
	Ruta de llegada al FCP

	MEO
	Confirme el estado de:
	Aislamientos (eléctricos, mecánicos y mec. ventilación).

	
	
	Peligros

	
	
	Sistemas e integridad del Departamento

	
	
	Ramal de Incendio y Bombas disponibles

	
	
	Bomba Angus, combustible para cuanto tiempo

	
	
	Apoyos listos, escala portátil, Aid memoires

	
	
	Plano del Departamento para Briefing reentrada

	
	
	Diesel Emergencia, FO para cuanto tiempo

	
	
	Aire de alta Pº

	
	
	Cantidad de BAs disponibles

	
	
	Cantidad de botellas BA repuesto disponibles

	
	
	Disponibilidad estaciones recarga BA

	DCO (L)
	Confirme el estado de 
	Aislamientos eléctricos

	
	
	Alumbrado de emergencia

	
	
	Cableado en el Departamento

	
	Alimentación eléctrica
	Cocina

	
	
	Sistemas de navegación

	
	
	Sistemas de Propulsión

	
	
	Disponibilidad poder eléctrico

	
	Comunicaciones
	Mantenimiento comunicaciones emergencia / esenciales

	I/C Contención
	Confirme el estado de:
	SS.BB.

	
	
	Munición

	
	
	Departamentos adyacentes

	
	Contención
	Precisión en la gráfica contención

	
	
	TMS

	Personal Designado
	Refrigerios en
	Lugar para Briefing Reentrada

	
	
	FCPPs / HQ-1

	
	
	Salida de aire fresco en cubierta

	I/C FCP
	Grifos
	Pantalla

	
	
	Ataque

	
	
	Ship Protector

	
	
	Cantidad de paños por línea

	
	FOAM Dump
	Localización

	
	
	Apoyo requerido

	
	
	Cantidad tarros de FOAM para 40 [min] de ataque

	
	PA reentrada
	02 partidas de un mínimo necesario de personas

	
	Partida apoyo
	Personal para ayudar a equipar partidas

	
	Plan Reentrada
	Ruta reentrada

	
	
	Ruta para partida relevo

	
	
	Localización FCP futura

	
	
	Ruta de escape del departamento a cubierta

	
	
	Disponibles para recibir y cargar equipos en BA dump 

	Personal Médico
	Sanidad
	Fallecidos

	
	
	Heridos en el Departamento

	
	
	Manejo sanidad 

	
	
	Búsqueda y rescate

	
	
	Stress térmico

	
	
	Personal sanidad en salida aire fresco a cubierta

	XO
	Panorama general
	Command Aim

	
	
	Prioridades

	
	
	Requerimiento de apoyo otras unidades

	
	
	Estado Unidad para evacuación heridos

	
	
	Estabilidad y achique (con eductores)

	DCO
	Briefing Reentrada
	Lugar para el Briefing

	
	
	Hora comex

	
	
	Briefing Departamento dado por (encargado)

	
	
	Briefing incendio dado por (I/C FCP)

	
	
	Briefing del mando dado por (CO)

	¿Hemos olvidado Algo?

	¿Preguntas?


ANEXO “D” CHECK LIST BRIEFING REINGRESO F4


	Especialista o Encargado
	Diseño del Departamento (usando esquema)
	Disposición equipos en ruta interior

	
	
	Localización del foco

	
	Aislamientos
	Sistemas de combustible

	
	
	Aire de alta Pº

	
	
	Poder eléctrico

	
	
	Ventilación

	
	Peligros
	Líquidos combustibles

	
	
	Gases comprimidos

	
	
	Cables o elementos colgando

	
	
	Cajas de herramientas

	
	
	Equipo / maquinaria desarmada o suelta

	
	Rutas de escape
	Salidas sin obstáculos

	I/C FCP
	Obligaciones Team
	Grifo

	
	
	Aclaratiras

	
	
	Pantalla

	
	
	Ataque 

	
	
	Líder

	
	Ubicación
	Punto inicio foco

	
	
	Fuente

	
	Peligros
	Estado Planchas

	
	
	Cables eléctricos

	
	
	Cañerías

	
	
	Elementos dejados por partidas

	
	Escalas
	Cantidad escalones

	
	
	Estado del aluminio o acero

	
	
	Existencia de líquidos en el departamento

	
	Alumbrado
	Iluminación emergencia

	
	
	Uso linternas y lanteón en punto reentrada

	
	Reentrada
	Localización FCP

	
	
	Punto para reentrada

	
	
	Técnica reentrada (tres mangueras / ship protector)

	
	
	Ruta a seguir

	
	
	Uso cámara TIC

	
	
	Heridos: Última posición conocida

	
	
	Guardia Reignición

	
	FOAM Dump
	Personal a cargo, ubicación, cantidad tarros

	
	Grifos
	Identificación del que alimenta cada línea

	
	Aclaratiras
	Obligaciones

	
	Partida relevo
	Rutina de relevos

	
	Reciclado personal
	Recuperación capacidades para un segundo relevo

	
	FCP
	Repita ubicación, personal sanidad se ubica aquí

	
	Tenida
	Correcta trinca; uso Cyalumes (rojo: Ataque, azul: Pantalla, verde: Líder y Aclaratiras (2)) 

	
	
	

	 CO
	Resumen
	Temperatura ¿Ha caído y es segura?

	
	
	Contención y TMS

	
	
	Sistemas fijos usados

	
	
	Si el incendio está extinguido (se presume)

	
	
	Bajas

	
	
	Moral (corazón y mente)





ANEXO “E”: DIAGRAMAS BRIEFING DE REINGRESO

1. Máquina de Proa (VMK)
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2. Máquina de Popa (AMK)
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3. Sala Diesel generadores (DGK)
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ANEXO “F”: PLAN DE CONTENCIÓN PARA INCENDIOS DE ALTA CARGA TÉRMICA


Debido al alto poder calorífico de los espacios de máquinas, como consecuencia de su gran volumen (espacio físico) y cantidad de material combustible, ante un incendio se hace indispensable abarcar todos lugares de contención en el menor tiempo posible, esto con el fin de confinar el sector siniestrado y así evitar la propagación del incendio a los departamentos adyacentes. 

Por lo anterior, al momento de declararse un incendio de alta carga térmica, la Guardia de Puerto / SSEP, según corresponda a condición de puerto o de navegación, debe ejecutar de inmediato el plan de contención predefinido para cada uno de los espacios de máquinas.



	Nº
	SUCESOS / ACCIONES

	1
	Al escuchar la alarma, personal del Grupo de Contención se dirige a lugar previamente establecido como punto de reunión (Taller Eléctrico).

	2
	I/C Contención se dirige a la HQ1, donde se presenta al OOW / DCO, recibe instrucciones y retira carpeta de contención para incendios es salas de máquinas.

	3
	En caso que no existan variaciones a las prioridades de contención, el OOW / DCO ordena al I/C Contención “Ejecutar contención de acuerdo a prioridades preestablecidas para (VMK, AMK, DGK).”

	4
	I/C Contención se dirige a lugar previamente establecido como punto de reunión para la partida (Taller Eléctrico) y establece comunicaciones con HQ1 a través de DC Line.

	5
	I/C Contención debe mantener el monitoreo del avance de los aislamientos mecánico y mecánico de ventilación, reportando progreso a la HQ1.

	6
	Se distribuyen las tarjetas de contención a los miembros de la partida en orden de prioridad de acuerdo a lo planificado para cada caso:
· VMK: 12 tarjetas, de las cuales 04 requieren del uso de equipo de respiración para la contención.
· AMK: 09 tarjetas, de las cuales 02 requieren del uso de equipo de respiración para la contención.
· DGK: 13 tarjetas, de las cuales 04 requieren del uso de equipo de respiración para la contención.
Al momento de entregar las tarjetas, se debe dar briefing al personal indicando peligros, retiro de materiales combustibles, distancia segura para trabajar, uso de talegones, uso de plásticos para aislamiento eléctrico secundario, etc.

	7
	Se debe procurar tener las prioridades de contención establecidas en el siguiente tiempo: 
· Primera prioridad (tarjetas color rojo), antes de los 3 [min].
· Segunda prioridad (tarjetas color amarillo), antes de los 10 [min].
· Tercera prioridad (tarjetas color verde) antes de los 30 [min].

	8
	2º I/C de la Partida se desempeña como Rover de contención, ejecutando rondas permanentes, controlando la correcta ejecución de las acciones (uso de agua), el uso de los  equipos de respiración distribuidos y proporcionando los elementos necesarios del Talegón de Contención, tanto para el cuidado y protección de equipos, como para la remoción de revestimientos o muebles.

	9
	I/C Contención, mantiene constantemente informada a  la HQ1 de las novedades de contención, solicitando personal y material de apoyo al OOW / DCO de ser necesario, en los casos que se tengan aún sectores sin cubrir o que por algún motivo operativo o de seguridad, alguna persona deba ser relevada.

	10
	Informar a HQ1 “Incendio contenido” cuando se encuentre la totalidad de los sectores asignados con contención ya establecida.

	11
	Si el incendio pasa a puerta cerrada:
· Se establece TMS, persona designada por I/C Contención debe presentarse en HQ1 para recibir instrucciones del OOW / DCO y retirar la pistola de Tº.
· Prioridad pasa a ser la contención del Departamento amagado, I/C Contención solicita a HQ1 apoyo requerido para cumplir esta tarea.

	12
	Previo a la reentrada todo el personal de la partida que se encuentre dentro del límite de humo debe estar con equipo BA, lo cual debe ser verificado por el I/C Contención.




1. Tablas de control para I/C Contención


	CONTENCIÓN SALA MÁQUINAS PROA

	DEPTO.
	DESCRIPCIÓN
	N°
	NOMBRE

	
	3G10.12
	Cocina y mamparo ducto VMK.
	1
	

	
	3G10.22
	Sala de Filtros.
	
	

	
	
	Lobby de la Cocina y mamparo ducto VMK.
	
	

	
	3H10
	Pasillo y mamparo ducto VMK.
	2
	

	
	3H10.21
	Panadería.
Of. Alimentación.
Oficina de Abastecimiento.
	
	

	
	3H10.31
	
	
	

	
	3H10.41
	
	
	

	
	4L15
	Mamparo proa AMK. 
	3
	

	
	2J20.21
	Tablero Eléctrico Proa.
	4
	

	
	2J20.12
	Sala Radio Nº 2.
	
	

	
	3G10
	Pasillo y mamparo ducto VMK.
Sala de Descontaminación y mamparo ducto VMK.
Sala de Limpieza.
Sala de Registro Descontaminación.
Ducha de Descontaminación.
	5
	

	

	3G10.12
	Sala de Tratamiento Médico y mamparo ducto VMK.
	6
	

	
	3G10.32
	Enfermería y mamparo ducto VMK.
	
	

	
	3G10.42
	Baño de Enfermería y mamparo ducto VMK.
	
	

	
	4H10.12
	Repostero, mamparo ducto VMK.
	7
	

	
	2H20.20
	Sala de Radio Nº2.
	8
	

	
	2H20.62
	Camarote Nº18.
	
	

	
	Cub. G
	Costado bb, entre cuadernas 80 y 97.
	9
	

	
	Cub. G
	Costado eb, entre cuadernas 80 y 97.
	10
	

	
	Cub. F
	Exterior chimenea HVGT.
	11
	

	
	Cub. F
	Sala de Filtros HVGT.
	12
	

	






	CONTENCIÓN SALA MÁQUINAS POPA

	DEPTO.
	DESCRIPCIÓN
	N°
	NOMBRE

	
	4H10.22
	Comedores (piso y ducto), acceso comedores  Tripulación proa.
	1
	 

	
	4H10.32 
	Lavavajillas de Cabos (piso).
	
	

	
	4H10.10
	Cantina Seca.
	
	

	
	  4H10       
	Pasillo (piso y ducto). 
	2
	 

	
	 4H10.41 
	Acceso Sala Máquinas popa (piso).
	
	

	
	4H10.31
	 Cámara de Cabos 1º (piso).
	
	

	
	4H10.21
	Baño de Cabos (piso).
	
	

	
	4H10.11
	Baño de Cabos (piso).
	
	

	
	3L15    
	Mamparo popa VMK. 
	3
	 

	
	5K10
	Lobby.
	4
	 

	
	5K10.11/12
	Pañol de cervezas eb y bb.  
	
	

	
	5J10.21
	Planta RF.
	5
	 

	
	5J10.11
	Pañol de Harina.
	
	

	
	5J15 
	Desahogo caída de petróleo de popa.
	
	

	
	5J10
	 Lobby.
	
	

	
	5J10.12
	Sala Protección Catódica.
	
	

	
	4G12
	Guardia bb (mamparo).
	6
	

	
	4G32
	Pañol de Botellas Nº 2 (mamparo).
	
	

	
	4G10
	Pañol Maniobra Logos.
Costado bb entre cuadernas 63 y 80.
	
	

	
	4G11
	Guardia eb (mamparo).
	
7
	 
 

	
	4G31
	Pañol de Botellas Nº 1 (mamparo).
Costado eb entre cuadernas 63 y 80.
	
	

	
	Cub. F
	Chimenea eb, descarga de gases KVD.
	8
	 

	
	Cub. F
	Chimenea bb, descarga de gases KVD.
	
	

	
	Cub. F
	Compartimiento de Filtros Sala Máquinas cubierta "F".
	9
	

	
	
	Chimenea cubierta "F".
	
	

	





	

	CONTENCIÓN SALA DIESEL GENERADORES

	DEPTO
	DESCRIPCIÓN
	N°
	NOMBRE

	
	5H20
	Pasillo y mamparo aspiración DGK eb.
	1
	 
 

	
	5H20.10
	Pañol Cantina seca y mamparo descarga de gases DGK bb.
	
	

	
	5H20.11
	Camarote 21 y mamparo aspiración DGK eb.
	
	

	
	5H20.21
	Baños.
	
	

	
	5H20.31
	Baños.
	
	

	
	5H20.51
	Camarote 23 y Ducha.
	
	

	
	5H20.12
	Camarote 22, Ducha y mamparo descarga de gases DGK bb.
	2
	

	
	5H20.22
	Detallía y mamparo descarga de gases DGK bb.
	
	

	
	5H20.52
	Camarote 24 y Ducha.
	
	

	
	5L55.10
	Tablero de Popa (piso) mamparo de proa P3.
	3
	 
 

	
	5L55.12
	Acceso DGK (piso y mamparo).
	
	

	
	6L15
	Sala Bombas Avcat (mamparo de proa).
	4
	 

	
	5G41
	Hangar.
SS.BB Sonoboya.
Pañol de aviación.
	5
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	5F20.21
	SS.BB. Goalkeeper (aspiración DGK eb).
	6
	 

	
	5F20.31
	Sala Goalkeeper (aspiración DGK eb).
	
	 

	
	5H10.10
5H10.51
	TC (descarga de gases DGK bb, mamparo popa bb).
	7
	 

	
	
	Camarote 20 (aspiración DGK eb, detrás puerta).
	
	 

	
	5H10.22
	Taller eléctrico (descarga gases DGK, mamparo popa eb).
	8
	

	
	
	Costado bb  entre cuadernas 34 y 49.
	9
	

	
	

	Costado eb  entre cuadernas 34 y 49.
Pañol de botellas Nº 3. (Sacar botellas de nitrógeno)
	10
	 
 

	
	5J10.31
	Pañol de Víveres (mamparo de popa).
	11
	 

	
	5J10.32
	Taller Mecánico (mamparo de popa).
	
	 

	
	5J10.42
	Freezer (mamparo de popa).
	
	 

	
	5J10.61
	Cámara de Verduras (mamparo de popa).
	
	 

	
	5K10.11
	Pañol de Cervezas estribor (mamparo de popa).
	12
	 

	
	5K10.12
	Pañol de Cervezas babor (mamparo de popa).
	
	 

	
	5K10.22
	Pañol de Víveres Diarios (mamparo de popa).
	
	 

	
	E
	Cubierta E (descarga de gases DGK eb, sobre hangar)
	13
	





2. Formato de tarjetas y código de colores
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ANEXO “G”: PLAN DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA INCENDIOS EN ESPACIOS DE MÁQUINAS 

          Si las acciones iniciales efectuadas por el personal de Guardia de Puerto / SSEP no son efectivas y el incendio no logra ser extinguido dentro de los primeros minutos y pasa a puerta cerrada; con el fin de determinar claramente la tendencia de temperaturas y determinar los tiempos para el reingreso, el Oficial de Guardia / DCO debe ordenar el inicio de las tareas de monitoreo de temperatura en los departamentos adyacentes al sector siniestrado (TMS).

Para el cumplimiento de lo anterior, se debe priorizar el control de temperaturas tanto en departamentos superiores como adyacentes, de acuerdo a los puntos predefinidos (indicados en la tabla siguiente) y en el orden y cantidad que el Oficial de Guardia / DCO determine de acuerdo a las necesidades y disponibilidad.

Previo a iniciar el control de Tº, la persona perteneciente al Grupo de Contención designada para ello, deberá presentarse en la HQ1 para retirar la pistola de Temperatura y recibir instrucciones del Oficial de Guardia / DCO. 

El control de Temperatura debe ser medido específicamente en los puntos donde se encuentren los símbolos indicativos para control de temperatura, debiendo llenarse in situ las tarjetas de registro de control de Temperatura. Posteriormente con esta información, la que se debe reportar a la HQ1 finalizada la ronda,   se completa la hoja de registro de la HQ1.

Una vez que se han registrado tres descensos consecutivos de Tº, siendo además, a lo menos,  el último registro bajo los 100º [C] (lo que indica Tº≤60 [C] dentro del Departamento), se podrá autorizar el reingreso de las partidas.



	
	Enfr.
	Máquina de Proa
	Máquina de Popa
	Sala Diesel Generadores

	SUPERIOR
	Proa Eb
	3H10 Pasillo
	4H10.11 Baño de Cabos
	5H20.11 Camarote 21

	
	Proa Bb
	3H10.12 Cocina
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