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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CÁTEDRA DE SISTEMAS DE ARMAS

PAUTA PRUEBA N° 01   
ASIGNATURA DE SISTEMAS DE ARMAS


1. DOCENTE(S): T1 SRA. CAROLINA CUADRA LÓPEZ

2. FECHA: 31 / 03 / 2022.

3. UNIDAD(ES) TEMÁTICA(S): N° 1 NOMBRE “EXPLOSIVOS Y MUNICIONES”
       N° 2 NOMBRE “SISTEMAS”


PREGUNTA Nº 1 (28 Puntos).

I. Defina “Explosivo”, indicando 3 características que se buscan en su composición química, a diferencia de la combustión. (10 Puntos).

EXPLOSIVO: Compuesto químico creado por hombre para optimizar las características de una combustión, a modo de:

1. Disminuir el tiempo de reacción. (rapidez de reacción)
2. Aumentar la cantidad de gases y energía liberada (formación y desarrollo de calor)
3. Disminuir la cantidad de residuos
4. Iniciar la reacción a voluntad 

II. Indique 03 características de una deflagración y 03 características de una detonación. (06 Puntos).
	DEFLAGRACIÓN
	DETONACIÓN

	Genera un frente con velocidades DE CIENTOS DE MTS/SEG
	Genera un frente de onda de choque con velocidades DE MILES DE MTS/SEG

	DEPENDE De la temperatura y de la presión
	NO DEPENDE De la temperatura y de la presión

	DEJA UNA GRAN cantidad de residuos
	NO DEJA UNA cantidad de residuos

	Los productos de la reacción se desplazan EN SENTIDO OPUESTO AL DE LOS PRODUCTOS DE LA REACCIÓN
	Los productos de la reacción se desplazan EN EL MISMO SENTIDO QUE LA ONDA DE CHOQUE

	Se emplea para IMPULSAR O PROPULSAR MUNICIÓN HASTA EL BLANCO
	Se emplea para DESPLAZAR LA CABEZA DE COMBATE Y DAÑAR AL BLANCO



III. Complete las siguientes sentencias con los términos que faltan, respecto a las características de los explosivos militares”. (06 Puntos).

1. ________SENSIBILIDAD_____: Facilidad para ser detonado.

2. POTENCIA: Entrega de _______ENERGÍA____ requerida.

3. __VOLATILIDAD _: Facilidad de vaporización.

4. HIGROSCOPICIDAD: Tendencia a _ABSORVER _ de humedad.

5. TOXICIDAD: Nivel de peligrosidad para LA SALUD.

6. __SENSIBILIDAD__: Ser almacenado sin deterioro.

IV. Complete la siguiente tabla, con la clasificación de los explosivos. (06 Puntos).


	DETONANTES
	PROPELENTES
	PIROTÉCNICOS

	EMPLEADOS PARA DESPEDAZAR LA CABEZA DE COMBATE Y DAÑAR EL BLANCO. TAMBIÉN PARA INICIAR LA CADENA EXPLOSIVA

	EMPLEADOS PRINCIPALMENTE OAR PROPULSAR PROYECTILES, TIENEN CARACTERÍSTICAS ES EXPLOSIVO DEFLAGRANTES
	PARA MAXIMIZAR LA GENERACIÓN DE LUZ Y RUIDO, O ENDENCER E INCENDIR UN BLANCO. MEDIDAS PRINCIPALMENTE DE CONFUSIÓN.

















PREGUNTA Nº 2 (12 Puntos).

I. Dibuje y explique una explosión Isotrópica y una No Isotrópica. (06 Puntos).

NO ISOTRÓPICA: Esquirlas y gases se expanden siguiendo la trayectoria que lleva el proyectil, aprovechando la energía cinética de éste. Es la propagación normal de esquirlas de un proyectil.

ISOTRÓPICA: Ondas de choque y esquirlas se expanden en forma de esfera en torno al punto de detonación. Solo es posible en el vacío y para una carga inmóvil.


II. Ud. Es el Oficial Artillero del OPV “Cabo Odger” y debe planificar la faena de munición para el embarque de munición mayor (76/62 mm), munición menor (.50) y explosivos para detonaciones; indique 3 aspectos que debe considerar en su planificación de la faena respecto a la SS.BB. y al personal participante. (06 Puntos).

· Aspectos de seguridad de la SS.BB.
1. SS.BB. sin luces descubiertas.
2. Sistema de rociadores e inundación operativos.
3. Revisar compartimientos adyacentes, para asegurar bajo riesgo de incendio.
4. Sistema de cierre de escotillas y puertas operativos.
5. Control de temperatura.
6. SS.BB. limpia y seca, lista a recibir munición

· Aspecto de seguridad del personal participante
1.  Participar en breafing de la faena
2. Buzo de combate y zapatos de seguridad
3. No usar relojes, anillos u objetos metálicos.
4. Verificar desempeño durante la faena, para evitar accidentes por cansancio o descuido












PREGUNTA Nº 3 (30 Puntos).

A. Se encuentra en una conversación sobre lo que podría suceder en el conflicto Rusia-Ucrania en posibles enfrentamientos navales en el Mar Negro; como los integrantes del grupo saben que Ud. es Cadete Naval, le preguntan sobre cual sería la mejor forma en que se podría destruir desde un buque de la Fuerza Ucraniana a los submarinos Rusos. Comente su respuesta indicando el nombre y explicando el efecto empleado en esta situación. (10 Puntos). 

Funciona de acuerdo al efecto SOPLO. Se genera una muy rápida expansión de los gases, potenciada por la evaporación del agua, formando una burbuja de gases que separan y presionan las moléculas de agua. Esto genera una gran onda de choque (fase 1: empuje). Se mantiene esto hasta que la presión al interior de la burbuja y la presión externa del agua son iguales, cuando la presión externa supera la de la burbuja, esta implosiona generando una succión (fase 2: succión). A continuación, la burbuja se comprime hasta que la energía en su interior vuelve a ser mayor que la exterior, generándose una segunda onda de choque (fase 3: empuje 2) con una potencia muy inferior a la inicial

B. Como los integrantes del grupo quedaron impresionados con sus conocimientos del uso de los Sistemas de Armas, ahora le consultan sobre como funcionan las armas explosivas con las que se pueden atacar los buques, debido a lo resistentes que son los cascos de estos. Nombre y explique el efecto empleado en esta situación, además de la espoleta que emplearía. (10 Puntos).

ESPOLETA: De retardo, para que la detonación ocurra al estar dentro del casco

CABEZA DE COMBATE: Efecto penetrante o carga preformada (efecto Munroe), para que pueda penetrar en la estructura del buque y luego explotar, pudiendo ser complementada con una de fragmentación.

C. Ahora que el grupo de conversación, gracias a Ud. sabe un poco más sobre los Sistemas de Armas, le consultan si conoce algo sobre como funcionan algunas bombas que se emplean contra las instalaciones terrestres y son lanzadas desde los aviones, al igual como han visto en las películas. Ud. como buen estudiante y cadete naval, sabe a lo que refieren. Detalle su respuesta, indicando los motivos de su elección señalando el tipo de espoleta y el efecto empleado en la cabeza de combate. (10 Puntos).

ESPOLETAS: Una espoleta de retardo, de acuerdo a la altura de lanzamiento desde el avión y una de proximidad (no requiere contacto físico con el blanco para su activación, por lo que con ello aumenta su efectividad al ser lanzada desde avión.
CABEZAS DE COMBATE: Se emplea el efecto MATCH, para así aumentar la efectividad de la bomba, ya que con este efecto se logra una oda de choque “rebote” y se genera una 3ra onda por la suma vectorial.

PREGUNTA Nº 4 (20 Puntos).

	Capacidad: Razonamiento lógico y análisis.

	Objetivo: Identificar las distintas nomenclaturas de la munición. 
 Identificar las partes de un Sistema de Armas.

	Contenido: Nomenclatura y Teoría de Sistemas 



A. Indique con V o F, si la afirmación es verdadera o falsa, justificando las falsas cuando corresponda. (02 puntos por cada sentencia)

1. __F__ Los proyectiles no son simétricos a su línea de crujía.
Son simétricos respecto a su línea de crujía.

2. __V___ El culote esta ubicado en el extremo opuesto al ápice.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. __V__ El lote permite identificar munición con un mismo fabricante.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ___F__ El calibre es la medida de la munición en centímetros. 
El calibre se mide en milímetros o pulgadas.

5. ___F__ Las sendas permiten el movimiento del montaje en el plano de elevación
Las sendas permiten el movimiento del montaje en el plano de ronza u horizontal.

6. ___F__ El estabilizador entrega información al traquer.
El estabilizador entrega información al calculador balístico, de cabeceo, balance y guiñada

7. __F__ El director de Fuego determina el rumbo, velocidad y actitud del blanco.
Esos parámetros son determinados por el traque, el director entrega la información de distancia, elevación y demarcación.

8. __V___ El traquer en un Sistema de Control de fuego, es el primer calculador que obtiene datos del blanco.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. ___F__ La tarea del calculador es predecir la posición futura del blanco.
Es función del predictor, el calculador genera las órdenes de ronza y elevación al montaje. 

10. ___V__ El calcular recibe y entrega información al predictor.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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