AAC: Inducción magnética 
1.- Determine el flujo de campo magnético a través de la espiras de la figura.
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2.- Sobre un riel de aire se desliza un carrito en cuya parte superior se monta una espira conductora cuadrada (loop of wire) El carrito se dirige con velocidad v constante hacia una región del espacio donde existe un campo magnético homogéneo de magnitud B dirigido hacia la pagina. Describa  el movimiento del carrito, desde que ingresa al campo magnético, hasta que sale completamente. Confeccione un grafico velocidad vs tiempo.    
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3.- Un campo magnético pasa perpendicularmente a través de una espira de alambre de resistencia R, que se mantiene estacionaria. La magnitud del campo cambia en el tiempo según el grafico siguiente:  
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La dirección del campo magnético se mantiene constante. Determine la fem inducida en la espira en los intervalos     0 s a 3 s, 3s a 6 s y 6s a 9s. Confeccione un grafico para la fem inducida y la corriente en la espira 

4.- En la figura se muestran dos rieles paralelos conectados mediante una resistencia R, ls que están en un campo magnético homogéneo B. Una tercera barra de longitud L y masa m se desliza sobre los rieles con velocidad constante v. Determine 

a) la magnitud de la fem inducida en el circuito y 

b) la dirección y sentido de la corriente eléctrica inducida.
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5.- Una espira cuadrada de lado 3m se ubica en un campo magnético homogéneo de magnitud B= 0,05 T. Durante un intervalo de 12 segundos la espira es tomada desde dos de sus vértices y se convierte en un rombo (ver figura)  Si la resistencia eléctrica de la espira es R  = 5 Ω ¿ Cuál es la magnitud y sentido de la corriente inducida en la espira ?
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6.- Un alambre se dobla para formar una semicircunferencia de radio r = 0,4 m. Entre los puntos b y c se conecta una resistencia  de       2,7 MΩ, la resistencia del alambre es despreciable. Entre el punto c y el punto a se conecta una barra que se desliza sobre el alambre con rapidez angular constante 12 rad/s en el sentido antihorario. Determine  

a) la variación del flujo de campo magnético durante 0,12 s y
b) la dirección y sentido de la corriente inducida en el loop. 
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a = 30 cm


B = 2,0 T  





B = 3,5 m T  
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