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	FC-PROC-90: SOP (VMK) INCENDIO EN ESPACIOS DE MÁQUINAS



I.-  REFERENCIAS
1. Standing Orders RNLN.
2. BR 2170 (vol. 1) Ship NBCD manual V. 2011.
3. MEUS, Ejercicios Control de Averías, R05 “Ejercicio de Incendio Sala de Máquinas en Puerto (HF3).”
4. MEUS, Ejercicios Control de Averías, R09 “Ejercicio de Incendio Sala de Máquinas en la Mar (F4).”

II.-  OBJETIVOS
1. Organizar al Buque para atacar en forma rápida y eficiente incendios de alta carga térmica en puerto y en la mar.
2. Estandarizar procedimientos del Grupo Principal, Partidas de Contención, Apoyos  y Team de Mando y Control para enfrentar incendios en espacios de máquinas.

III.-  INFORMACIONES		
1. Los espacios de máquinas representan un gran peligro en el caso que en ellos se desencadene un incendio y este no logre ser extinguido con las primeras acciones. 
2. De acuerdo a experiencias obtenidas en Incendios tanto en Unidades Nacionales como extranjeras, se hace indispensable tener una organización clara y delimitada para atacar siniestros de alta carga térmica; definiéndose como tales, todos aquellos que ocurran en espacios de máquinas, que para el caso de las Unidades Tipo “M”, quedan delimitados a: Sala de Máquinas Proa (VMK), Sala de Máquinas Popa (AMK) y Sala Diesel Generadores (DGK).

IV.-  RESPONSABILIDADES
Quienes se señalan, asumirán las siguientes tareas:
1. XO:
Será responsabilidad del Segundo Comandante verificar la actualización y correcta ejecución de este Procedimiento.
2. DMEO:
Será el responsable de presentar periódicamente, al 2º Comandante, las actualizaciones correspondientes a la presente SOP, ya sea por cambios en el personal que la componen o por modificaciones que CENTARM determine para el correcto ataque de este tipo de emergencias.
3. Oficiales de Guardia en Puerto / DCO: 
Debido a gran magnitud de daños que puedan genera en la unidad y los recursos comprometidos en el ataque a este tipo de emergencias, los Oficiales de Guardia de Puerto / DCO deberán tomar conocimiento de este plan, entrenando permanentemente a sus guardias o SSEP, según corresponda, objeto lograr un óptimo nivel de preparación para enfrentar un incendio de este tipo.
 
V.-  EJECUCIÓN







	PRIMERA FASE: ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO

	N°
	ACCIÓN 
	EJECUTA
	OK

	1
	REALICE LVA (Loud Vocal Alarm) y CAA (Continuous and Agressive Attack)
· DAR NOVEDADES AL RELEVO (PAI).
· DAR NOVEDADES AL JEFE DE ESCENA.
DIRÍJASE ESCOLTADO AL HQ1 Y DE NOVEDADES AL OOD/DCO 
· QUÉ SE QUEMA, CLASE DE INCENDIO, PUERTA ABIERTA/CERRADA.
· PERSONAL HERIDO Y/O ATRAPADO.
· ACCIONES REALIZADAS Y ELEMENTOS UTILIZADOS.
DIRÍJASE ESCOLTADO A LA ENFERMERÍA 
(Por personal designado por OOD/DCO según corresponda)
	Personal que descubre siniestro

PAI CO2-AFFF
	 

	2
	EL GUARDIA TC DEBE INFORMAR LA ALARMA POR  1MC (2 VECES): 
ALARMA DE HUMO (x3)
ACTIVACIÓN DE SENSOR DE HUMO EN SALA MÁQUINAS PROA, DPTO 3L15.
PAI INVESTIGAR Y REPORTAR a la HQ1.
RIESGO ELÉCTRICO EN EL DEPARTAMENTO. 
	OPERADOR TC
	

	3
	ACCIONES A EFECTUAR
· CONTROLAR LA HORA DE INICIO DE LA EMERGENCIA.
· EFECTUAR CRASH STOP DE VENTILACIÓN E INFORMAR
· DEJAR F/S LOS COMPRESORES DE AIRE DE ALTA PRESIÓN.
(Departamento listo para efectuar primer disparo de halón)
	OPERADOR TC
	

	4
	VERIFIQUE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA EN BUSCA DE FOCOS DE HUMO.
(Si al cabo de 2  minutos de la alarma de humo no se recibe información, dé la alarma de incendio por 1 MC)
EMERGENCIA (x3) INCENDIO (x3)
LUGAR AMAGADO SALA MÁQUINAS PROA, DEPARTAMENTO 3L15.
SSEP CUBRIR SUS PUESTOS. 
JEFE DE ESCENA PREPARAR 1ER DISPARO DE HALÓN Y DESCARGA DE FOAM A LA SENTINA (x2)
· CRASH STOP EFECTUADO.
· PARTIDA DE SERVICIO, PARTIDA DE PROA.
· GRUPO CONTENCIÓN FORMA EN TALLER ELÉCTRICO.
· DISPONIBLES FORMAN EN HANGAR.
· BA CHARGE SE ESTABLECEN EN PARTIDA DE PROA. BA DUMP SE ESTABLECE EN HANGAR.
· FOAM DUMP SE ESTABLECE HANGAR.
	OPERADOR TC
	 

	4
	(Se dirige al lobby de acceso máquina de popa  (AMK) y retira las Kill cards (04 NR) correspondientes a máquina de proa (VMK))
· EJECUTA AISLAMIENTOS PRIORIZANDO AL INT. DEL DPTO AMAGADO.
(Una vez seccionado el cto de aire de alta P° se dirige al pasillo 3H10) 
· ACCIONAR VÁLVULA BLOW OFF DE AIRE DE ALTA 1611M23
	AISLAMIENTO MECÁNICO
	

	4
	(Al llegar a la HQ1, recibe novedades del IDG  y toma el control)
· VERIFICAR QUE LA  ALARMA HAYA SIDO DADA DE MANERA CORRECTA
EMERGENCIA (x3) INCENDIO (x3)  LUGAR AMAGADO SALA MÁQUINAS PROA, DEPARTAMENTO 3L15. SSEP CUBRIR SUS PUESTOS.  JEFE DE ESCENA AUTORIZADO A EFECTUAR 1ER DISPARO DE HALÓN Y DESCARGA DE FOAM A LA SENTINA (x2)
· CRASH STOP EFECTUADO. ALTO RIESGO ELECTRICO EN EL DEPARTAMENTO, PROHIBIDO ATACAR CON AGUA.
· PARTIDA DE SERVICIO, PARTIDA DE PROA.
· GRUPO CONTENCIÓN FORMA EN TALLER ELÉCTRICO. PRIORIDAD DE CONTENCIÓN CARA SUPERIOR.
· DISPONIBLES FORMAN HANGAR.
· BA CHARGE SE ESTABLECEN EN PARTIDA DE POPA.
· BA DUMP Y FOAM DUMP SE ESTABLECE EN HANGAR.
· RUTA PARA LA PARTIDA DE ATAQUE……….... ACTIVAR TMS.
	DCO
	 

	
	VERIFIQUE
· PRESIÓN DE RAMAL DE INCENDIO.
· ESTABLEZCA COMUNICACIONES CON I/C FCP Y CONFIRME FCP.
· CONFIRME SOTI, LÍMITES DE HUMO, PUERTA ABIERTA/CERRADA.
	DCO
	

	
	RECIBIR REPORTE DEL ROVING Y ASIGNARLE TAREAS.
· APOYAR EN ACLARAR CUBIERTAS INFERIORES.
· INCENDIO SE GANA / SE PIERDE.
· QUIEN DESCUBRIÓ EL INCIDENTE O ESCOLTARLO A LA ENFERMERÍA.
· CUMPLIR CONDICIÓN DE ESTANQUEIDAD Z-A
· PARTE DE LOS DISPONIBLES
	DCO
	

	
	(Al escuchar la alarma se dirige al lugar siniestrado anunciando su presencia a viva voz al personal en la SOTI y toma el control de las acciones para combatir el incendio, ubicando el FCP lo más cercano a la SOTI como sea posible)
INTERROGA A LA PERSONA QUE DESCUBRE EL INCENDIO
· ¿LUGAR DEL INCIDENTE?
· ¿QUÉ SE QUEMA?
· ¿QUIÉN ATACA Y CON QUÉ?
· ¿HAY ALGÚN HERIDO O PELIGRO EN EL DEPARTAMENTO?
· ¿EFECTUÓ ALGÚN AISLAMIENTO?
· ¿NECESITA PRIMEROS AUXILIOS?
(Si la persona que descubre el incendio pertenece al grupo principal, el I/C FCP debe informar a la HQ1 de esta situación).
	I/C FCP
	

	


	SITREP DE QUIEN DESCUBRE EL INCIDENTE:
· ¿LUGAR DEL INCIDENTE? ¿QUÉ SE QUEMA?
· ¿QUIÉN ATACA Y CON QUÉ?
· ¿HAY ALGÚN HERIDO O PELIGRO EN EL DEPARTAMENTO?
· ¿EFECTUÓ ALGÚN AISLAMIENTO?
· ¿NECESITA PRIMEROS AUXILIOS?
	ROVER
	

	6
	EJECUTE EL PRIMER DISPARO DE HALÓN CON LA VENIA DEL DCO
· PERSONAL AL INTERIOR DE LA MAQUINA TIENE 60 SEG PARA ACLARAR.
· SOLO PUEDE PERMANECER PERSONAL CON QUIPO BA.
· DEJAR EL HALÓN ACTUAR 5 MINUTOS.
DESCARGUE FOAM A LA SENTINA POR 1’ 30’’ CON LA VENIA DEL DCO
	I/C FCP
	 

	
	DIRIJA LAS SIGUIENTES ACCIONES:
· CONSIDERE EL USO DE SHIP PROTECTOR.
· CONSIDERE EL USO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO FIJOS.
· DIRIJA EL TRABAJO DE LA PAI Y LA PA.
· VERIFIQUE LA NECESIDAD DE PERSONAL DE APOYO SI ES REQUERIDO.
· EVALÚE NUEVOS LÍMITES DE HUMO.
· VERIFIQUE EL CORRECTO ARMADO DE MANGUERAS.
· INFORME CAMBIO DE LOS LÍMITES DE HUMO Y LÍMITES FUTURO.

• Si el incendio no es extinguido en el CAA pida la venia a la HQ1  para lanzar el primer golpe de halón (dentro de  los primeros 5 minutos).
• Si el incendio es considerado extinguido deje guardia de reignición y aclare el humo en coordinación con el HQ1.
*En estado 5 llevar a la SOTI llave maestra y napoleón.
	I/C FCP
	

	7
	• Jefe de Contención se establece en Taller Eléctrico
• Lleva 01 equipo de comunicaciones VHF para mantener línea de flujo de información con OOD/DCO  y obtenga prioridades.
• Prueba comunicaciones con OOD/DCO en canal VHF acordado. 
• Dé briefing y designe contenedores, considere uso de equipo de respiración y controlador.
• Distribuye tarjetas de contención primaria, secundaria y terciaria de Sala de Máquinas Proa (VMK).
• Reportar al OOD/DCO avance.
	I/C CONTENCIÓN
	 

	8
	• Entregar a I/C FCP napoleón y llave maestra.
	KEYS (LLAVES SSEP)
	 

	9
	• Pasar a poder de a bordo, o realizar el cambio de generadores  que corresponda, para mantener la maquinaria E/S, lo más alejada posible del departamento Sala Máquinas Proa (VMK) (mímico 19). Después del traspaso de carga tripear generadores.

• Si las turbinas se encuentran en servicio, efectuar cambio de configuración, posteriormente tripear ambas turbinas (Previa autorización IBC).

• Efectuar aislamiento eléctrico primario el sector amagado (grupos eléctricos 05,23 y 26) e informar aislamiento efectuado mediante procedimiento flash al OOD/DCO.  

• Poner E/S la bomba de Incendio N°3,  manteniendo permanentemente el control de la presión de HPSW (mímico 63).

• Establecer condición Z/A, objeto monitorear el cierre de puertas y escotillas necesarias para confinar el departamento monitoreando límites de humo.

• Detener compresores de alta y baja presión.

• Seccionar circuito de aire de alta presión.

• Dejar fuera de servicio purificador de petróleo.

• Dejar fuera de servicio bombas booster de combustible turbinas.

• Verificar Kill card efectuada completamente en mímicos 80, 82, 84 y 85. 


	IDG/OPERADOR TC          MEOOW/DCO (L)/PROPMAN/IBC                  
	 

	11
	Diríjase al FCP y evalúe la necesidad de pasar a EMERMAR
	COMMAND ROVER
	 

	12
	• Verifique la efectividad del primer golpe de halón.
• Informe al I/C FCP.
	PAI BA
	 

	13
	En caso de ser necesario enviar personal BA, el cual debe ser controlado, a verificar correcta activación del banco de halón.
	I/C FCP/OOD/DCO
	 

	
	
	
	

	 
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 

	SEGUNDA FASE: CONTENCIÓN

	N°
	ACCION 
	EJECUTA
	OK

	14
	• Distribuye a personal (PAI y PARTIDA DE ATAQUE) bajo el cargo del I/C de CONTENCIÓN, objeto apoyar  con las funciones de contención.
• OOD releve al personal que efectúa contención con personal disponible de la unidad o personal de ayuda auxilio al exterior.
	I/C FCP/OOD
	 

	15
	Verificar estado avance aislamientos primarios según prioridad:                                                                                                                                                                   • Aislamiento mecánico de Ventilación.
• Aislamiento mecánico.
• Aislamiento eléctrico.
	IDG/OOD/DCO
	 

	16
	Verificar Kill Card efectuada completamente (mímico 80, 82, 84 y 85).
	OPERADOR TC
	 

	17
	Informar al ODG cuando se cumplan condiciones para efectuar 2º disparo de Halón:                                                                                                                 
• Incendio Puerta cerrada (sin personal dentro del Departamento).
• Crash Stop Efectuado.
• Aislamiento Eléctrico, Mecánico y Mecánico de Ventilación Primario efectuado.
	IDG
	 

	18
	 Kill Cards de Ronda de aislamientos primarios en Sala máquinas Proa Efectuado, entrega información FLASH a TC.
	AISLAMIENTO MECÁNICO
	 

	19
	Una vez que departamento se confirme aislado con IDG, ordenar la operación del 2º disparo de Halón.                                                                 
 Verificar:                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Aislamientos Fase 1 efectuados.
• Crash Stop efectuado (nuevo).
• No hay personal dentro del Departamento
	OOD/DCO
	 

	20
	Designar 01 persona para que por intervalos de 5 minutos abra válvulas de enfriamiento escaleras de emergencia y acceso a la VMK por un lapso de 1 minuto, Manteniendo este procedimiento hasta que el incendio sea extinguido.
	I/C FCP
	 

	21
	Sitrep por 1MC: “I/C FCP autorizado a efectuar 2º disparo de halón.”
	OOD/DCO
	 

	22
	 Al escuchar por 1MC la orden desde la HQ1:                                                                                                                                                                                                 “Jefe de Escena, activar segundo disparo de Halón”, ordena activar segundo disparo de Halón verificando vaciado de cilindros con personal usando EDBA si es necesario.
	I/C FCP
	 

	23
	Verificar estado de avance de la contención considerando:                                                                                                                                                                        
• Primera prioridad (tarjetas color rojo), antes de los 3 [min].
• Segunda prioridad (tarjetas color amarillo), antes de los 10 [min].
• Tercera prioridad (tarjetas color verde) antes de los 30 [min].
Informe al OOD/DCO estado de la contención (INCENDIO CONTENIDO).
	I/C CONTENCIÓN
	 

	24
	Realiza seguimiento de Temperatura en todas las caras (TMS) con termómetros magnéticos y/o termómetro láser e informa al HQ1.
	RONDA TMS/ I/C CONTENCIÓN
	 

	25
	En caso de ser necesario enviar personal BA, el cual debe ser controlado, a verificar correcta activación del banco de halón (a requerimiento del I/C FCP).
	I/C FCP/OOD/DCO
	 

	26
	Debe optimizar el uso de los equipos BA y el  personal disponible. Cuando pide disponibles informar:                                                                              
¿Cuántos necesito?
· ¿Para qué?
¿Dónde y a quien se presentan? 
¿Con que tenida deben acudir?
	I/C CONTENCIÓN
	 

	27
	 Una vez que Jefe Contención informa que se encuentran contenidas la totalidad de las caras del Departamento amagado:                                                           Sitrep por 1MC: “Incendio Contenido”                                                                                                                                   ____:___ horas, siguiente personal presentarse en TC para briefing Logístico:
 IDG, I/C FCP, Sargento Seguridad o Rover, Jefe Contención, Personal de Sanidad.
	OOD/DCO
	 

	28
	Al recibir reporte de ronda TMS de que Tº de los mamparos han presentado tres descensos consecutivos y se encuentran bajo los (60º [C] dentro del Departamento).                                                                                                                                                                                                                                      Sitrep por 1MC: “TMS indica que incendio ha sido extinguido, nueva prioridad es preparar la reentrada.”
	     I/C CONTENCION
	 

	29
	Reponga ventilación y aclarar el humo en sectores no involucrados.
	PROPMAN/OOD/DCO
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	SEGUNDA FASE: EMERMAR

	N°
	ACCION 
	EJECUTA
	OK

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	TERCERA FASE PREPARACIÓN DE LA REENTRADA

	N°
	ACCION 
	EJECUTA
	OK

	30
	Direccionar Ruta primaria de ataque:
• 05 paños de manguera de para línea de ataque con pitón de FOAM, tomado del grifo de la posta de incendio N° 3 (FOAM DUMP).
• 05 paños de mangueras para línea de pantalla tomados desde grifo posta de incendio N° 1.
• 01 paño de manguera para SHIP PROTECTOR  tomado desde grifo acceso cocina.
	I/C FCP
	 

	31
	Direccionar Ruta secundaria de ataque:
• 05 paños de manguera de para línea de ataque con pitón de FOAM, tomado del grifo de la partida de control de averías de proa (FOAM DUMP).
• 04 paños de mangueras para línea de pantalla tomados desde grifo pasillo 2H20.
• 01 paño de manguera para SHIP PROTECTOR  tomado desde grifo acceso cocina.
	I/C FCP
	 

	32
	Personal disponible despliegue material CRA  para la contención, direccionado por I/C CONTENCIÓN:
• Hose reel acceso cocina para contención superior.
• Paños de mangueras para contención bandas BB. / EB.
• Hose reel pasillo 2H20 para contención proa cubierta H.
• Hose reel pasillo 2J20 para contención proa cubierta J.
• Hose reel pasillo 2K20 para contención proa cubierta K.
• Hose reel sala Maquina Popa para contención popa cubierta L.
• Contención inferior N/A.
• 40 tarros en FOAM DUMP.
• Equipos de respiración (necesarios disponibles en BA DUMP)
• Escalera de respaldo (ubicada en lugar asignado)
• Centinelas de humo/ boundary ligth/carteles para limites de humo.
	     I/C CONTENCION
	 

	33
	Dirigir el Briefing Logístico de acuerdo a Check List (anexo A y C), entregando tareas y requerimientos  para la reentrada y designando el personal (grado/nombre) encargado para llevarlas a cabo.

• Participan (puerto): OOD / S° SS.AA. / I/C FCP / IDG /P. SANIDAD / Encargado del Depto.
• Participan (mar): CO (si lo ameritare) / XO / MEO / DCO / DCO (L) / IC FCP / I/C Contención / Jefe sanidad / jefe disponibles.
	OOD/MEO
	 

	34
	
Consultar a los presentes:
• ¿HEMOS OLVIVADO ALGO?
• ¿PREGUNTAS?
	MÁS ANTIGUO
	 

	35
	Finalizado el Briefing Logístico, Sitrep por 1MC: "Briefing de Reingreso se efectuará en Hangar a las ___:___ horas”. (según Check lists descritas en anexo B y D)
	OOD/DCO
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
 
	 
	 

	CUARTA FASE: EJECUCIÓN DE LA REENTRADA

	N°
	ACCION 
	EJECUTA
	OK

	37
	 Briefing de reentrada de acuerdo a Check List.

• Participan (puerto): OOD /  I/C FCP / IDG /P. Sanidad / Encargado del Depto. / team´s de reentrada.
• Participan (mar): CO / XO / MEO / DCO / IC FCP / I/C Contención / P. sanidad / Encargado del Depto. / team´s de reentrada.
	OOD/DCO
	 

	38
	• Ruta de aire limpio salida puerta D3G10.                     
• Técnica de reentrada horizontal y luego pasa a vertical descendente.      
• En caso de Líder PA herido retrocede toda la partida.                                                                                                                                                                                       
• En caso herido otro miembro de la partida dos aclara tiras lo sacaran del área hasta lugar seguro.                                                                                         
• En caso de que a alguien de la partida se le acabe el aire debe retroceder guiándose por las líneas de manguera hasta la puerta de acceso D3G10.
	I/C FCP
	 

	39
	Finalizado el Briefing de reingreso, se dirige a la HQ1, establece comunicaciones con I/C FCP. Una vez que este le informa que se encuentra listo para el reingreso, verifica:                                                                                                                                                                           • Crash Stop.
• Aislamientos primarios y secundarios.
• Presión HPSW.
	OOD/DCO
	 

	40
	Considere si es posible efectuar achique de las sentinas con eductores fijos antes de la reentrada (Política MARPOL)
	OOD/DCO/I/C FCP
	 

	41
	Verifique que centinelas de humo (con EDBA cuando corresponda) y hombre FOAM DUMP se encuentren en sus puestos
	I/C FCP 
	 

	42
	INFORME POR 1MC "Todo personal que no esté comprometido en el procedimiento de reentrada debe evacuar el área"
	OOD/DCO
	 

	43
	Pide la venia a HQ-1 para realizar reingreso a Sala Maquinas Proa
	I/C FCP
	 

	44
	Autorice la reentrada cuando:

• 3 caídas significativas de temperatura

• Temperatura del departamento bajo los 60°C 
	IBC/OOD
	 

	45
	Sitrep por 1MC:                                                                                                                                                                                                                                      • Crash Stop efectuado.
• Aislamientos primarios y secundarios efectuados.
• Presión HPSW es ___ bar.
• I/C FCP, autorizado a efectuar reingreso con PA.
• Activar caída de FOAM a la sentina.
Esta información debe ser repetida al I/C FCP por la DC line, quien debe dar acuse de recibo.
	OOD/DCO
	 

	46
	Al recibir Sitrep de reingreso efectuado por I/C FCP, considere nuevo límite de humo y FCP.                                                                 
Sitrep por 1MC:                                                                                                                                                                                                                                     • PA Reingresa a Sala Maquinas Proa.
• Nuevo límite de humo entre cuaderna 80 y 97.
• FCP se establece en acceso puerta D3G10 por exterior.
	ODG
	 

	47
	Cuando el incendio es extinguido, dejar  guardia de reignición e informar a I/C FCP
	LÍDER
	 

	48
	En conjunto con IDG/PROPMAN  verifica ruta para aclarar el humo del Departamento, debiendo considerar:                                                                                                                    
• Personal designado para el aclarado de humo debe presentarse en la HQ1 con la tenida correspondiente y anotar las instrucciones dadas por el OOW / DCO verificando en conjunto el Tablero de Incidentes.
• Se debe tener en consideración factores como la dirección del viento y uso de smoke boundary lights.
	OOD/DCO
	 

	49
	Sitrep por 1MC:                                                                                                                                                                                                                                     • “Aclarado de humo se realizará a través ___________, personal mantenerse alejado del lugar.
• Fase 1 Finalizada
• Fase 2 Finalizada.
• Se da inicio a fase 3 de aclarado de humo.”
	OOD/DCO
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