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	ODG – INCENDIO (ESTADO 5)


	ACCIONES EFECTUADAS

	1
	CRASH STOP
	

	2
	AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO
	

	3
	AISLAMIENTO ELÉCTRICO SECUNDARIO
	

	4
	AISLAMIENTO MECÁNICO Y  DE VENTILACIÓN
	

	5
	CONDICIÓN Z-A
	

	6
	PODER DE ABORDO
	

	ALARMA DE HUMO

	1
	ALARMA DE HUMO (x3)
ACTIVACIÓN DE SENSOR DE HUMO EN DEPARTAMENTO………………………. 
	

	2
	ODG AL LLEGAR A LA HQ1
· OOD SE ESTABLECE EN HQ1, TODOS LOS REPORTES A ESTE CONTROL.
· PRIORIDAD DEL ODG
RECIBIR NOVEDADES DEL PANTALLA TC.
	

	3
	VERIFICAR
· LUGAR DEL INCIDENTE.
· CRASH STOP.
· BOMBA DE INCENDIO EN SERVICIO Y PRESIÓN
· BUQUE CON PODER DE A BORDO
· AISLAMIENTOS PRIMARIOS / SECUNDARIOS.
· KILL CARD (1º PRIORIDAD CONTENCIÓN, PELIGROS).
	

	INCENDIO DECLARADO O DESPUES DE 3 MINUTOS DE ALARMA DE HUMO

	1
	EMERGENCIA (x3) INCENDIO (x3)
LUGAR AMAGADO ……………………………  GUARDIA, CUBRIR SUS PUESTOS.
· CRASH STOP EFECTUADO
· AISLAMIENTO ELÉCTRICO 1rio ……EFECTUADO / NO COMPROMETIDO AUTORIZADO A ATACAR CON AGUA
· PARTIDA DE SERVICIO, PARTIDA DE ……………………………………………………
· GRUPO CONTENCIÓN FORMA EN …………………………TALLER ELÉCTRICO
· DISPONIBLES FORMAN EN ………..HANGAR / CÁMARA DE SO Y SGTOS / CASTILLO
· BA DUMP………….………………………………………………HANGAR/CASTILLO
· BA CHARGE ………………………………………………………HANGAR/CASTILLO
· [bookmark: _GoBack]MHQ EN…………………ENFERMERÍA PRINCIPAL/CÁMARA DE OFICIALES
· PRIMERA PRIORIDAD DE CONTENCIÓN………………………………………………
· PRIORIDAD DEL ODG………………………………………………
	

	2
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· CONFIRMO INCENDIO EN……………………………………………………………………
· INCENDIO CLASE…………………………………………………………………………………
· PUERTA ABIERTA / CERRADA.
· PERSONAL………………HERIDOS O ATRAPADOS / NO COMPROMETIDOS PRIORIDAD ODG……ATAQUE CAA / CONTENER Y PREP REENTRADA
· FCP SE ESTABLECE EN…………………………………………………………………………
· LÍMITE DE HUMO ENTRE CUADERNAS……………………Y……………..…………
	

	3
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· SE GANA O SE PIERDE
· PRIORIDAD ODG……ATAQUE CAA / CONTENCIÓN Y PREP REENTRADA
· PAI ATACANDO EL INCENDIO CON……………………………………………………..
· RUTA SEGURA PARA PARTIDA DE ATAQUE…………………………………………
	

	4
	RECIBIR REPORTE DEL ROVING Y ASIGNARLE TAREAS.
· APOYAR EN ACLARAR CUBIERTAS INFERIORES.
· SE GANA O SE PIERDE.
· QUIEN DESCUBRIÓ EL INCIDENTE O ESCOLTARLO A LA ENFERMERÍA.
· VALIDAR INFORMACIÓN EN TABLERO DE INDICENTES
	

	5
	SITREP DE QUIEN DESCUBRE EL INCIDENTE:
· LUGAR DEL INCIDENTE
· ¿QUÉ SE QUEMA?
· ¿QUIÉN ATACA Y CON QUÉ?
· ¿HAY ALGÚN HERIDO EN EL DEPARTAMENTO?
· ¿EFECTUÓ ALGÚN AISLAMIENTO?
· PELIGROS EN EL DEPARTAMENTO.
· ¿NECESITA PRIMEROS AUXILIOS?
	

	6
	CONTROL DE TIEMPOS PAI CO2/PAI BA/PARTIDA ATAQUE/ CONTENCIÓN
	

	7
	VERIFICAR SSBB COMPROMETIDAS
	

	8
	CONSIDERE EL USO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO FIJOS.
	

	9
	SITREP DE LA GUARDIA (PLAN FELINO / JEFE DE SERV / COMANDANTE)
	

	10
	VERIFIQUE LA NECESIDAD DE PERSONAL DE APOYO SI ES REQUERIDO.
	

	11
	EVALÚE NUEVOS LÍMITES DE HUMO E INFORME LIMITES FUTUROS
	

	12
	VERIFICAR ESTABILIDAD DE LA UNIDAD Y LA NECESIDAD DE OTRA BOMBA DE INCENDIO
	

	13
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· SSBB COMPROMETIDAS / NO COMPROMETIDAS
· SE GANA O SE PIERDE
· PRIORIDAD ODG……ATAQUE CAA / CONTENCIÓN Y PREP REENTRADA
· TODO PERSONAL QUE NO PARTICIPA EN EL ATAQUE DEL INCENDIO FORMA EN………………Y MANTENERSE CLARO DEL SECTOR…………………
· CONTENCIÓN EFECTUADA EN………………………………………
· PRIORIDAD DE CONTENCIÓN………………………………………………
· PRIORIDAD DEL ODG………………………………………………

	

	14
	SITREP DE CA,  HABLA ODG (INCENDIO SE PIERDE)
· INCENDIO EN …………………..SE PIERDE
· PAI / PAT RETRO MARCHA
· NUEVA PRIORIDAD DEL ODG ES CONTENER Y PREPARAR LA REENTRADA. 
	

	REENTRADA EN CALIENTE O PUERTA CERRADA

	1
	PRE-REQUISITOS PARA LA REENTRADA
· INCENDIO CONTENIDO EN TODAS SUS CARAS.
· 10 TARROS DE FOAM (EN INCENDIOS CLASE B)
· JEFE DE ESCENA LISTO.
· PA SE ENCUENTRA ON-AIR.
· VERIFICAR PRESIÓN RAMAL DE INCENDIO.
· AISLAMIENTOS EFECTUADOS (ELECT / MEC / VENT).
· EFECTUAR CRASH STOP.
	

	2
	SITREP DE CA, JEFE DE ESCENA ESTE ES EL ODG DESDE LA HQ1
· TODOS LOS AISLAMIENTOS ELEC. Y MEC. HAN SIDO EFECTUADOS.
· CRASH-STOP EFECTUADO.
· PRESIÓN DEL RAMAL DE INCENDIO…………………………………………………….
· JEFE DE ESCENA AUTORIZADO A EFECTUAR LA REENTRADA (X2)
*La orden debe ser repetida por comunicaciones con acuse recibo.
	

	3
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· PROCEDIMIENTO DE REENTRADA EN PROGRESO.
· NUEVOS LIMITES DE HUMO ENTRE CUADERNAS…………….. Y ……………..
· JEFE DE ESCENA SE ESTABLECE EN………………………………………………………
	

	INCENDIO EXTINGUIDO

	1
	INCENDIO EN…………………… INCENDIO EXTINGUIDO……………………………….
GUARDIA DE RE IGNICIÓN………… (GRADOS Y NOMBRES) PRESIÓN………  TIEMPO DE TRABAJO HASTA MINUTO……………………………………………………
	

	2
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· EL PLAN DE ACLARADO DE HUMO SERA EFECTUADO POR………………….
· ESTO CONSIDERA SOPLAR / ASPIRAR POR………………………………………….
· SALIENDO EL HUMO POR…………..……………………………………………………….
· TODO EL PERSONAL QUE NO SE ENCUENTRE INVOLUCRADO EN LA MANIOBRA ACLARA DE LA RUTA DEL HUMO.
· JEFE DE ESCENA PRESENTARSE EN TC, PARA PLAN DE ACLARADO DE HUMO
	

	3
	BRIEFING EN HQ1 AL PERSONAL QUE EJECUTARA EL PLAN DE ACLARADO
· ZONA LIMPIA (EJECUTAR Y REPORTAR FINEX)
· 
· ZONA SUCIA (EJECUTAR CON EQUIPO BA Y REPORTAR FINEX)

· EJECUCIÓN COMUNICADO ZONAS (CON BA Y REPORTAR)
	

	HERIDO O ATRAPADO

	
	HERIDO (x3) HERIDO EN……………… CUBIERTA……….……... ZONA……………..
PRIMER RESPONDEDOR EN ACCIÓN.
NUEVA PRIORIDAD DEL ODG, DAR SEGURIDAD AL HERIDO.
	

	
	VERIFICAR
· TRIAGE (COLOR)
· LESIÓN
· ESTADO DE CONCIENCIA
· UBICACIÓN Y RUTA PARA TRASLADO
· REQUERIMIENTOS (TRASLADO, APOYO, DEA, CAMILLA, ETC)
	

	
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· HERIDO IDENTIFICADO COMO……………………………………………………………
· LESIÓN O DEBIDO A…………………………………………………………………………..
· SE ENCUENTRA CONSIENTE / INCONSCIENTE…………………………………….
	

	
	SITREP DE CA,  HABLA ODG
· RUTA PARA TRASLADO DEL HERIDO, DESDE……….. HASTA…………………
· PASANDO POR CUBIERTA……………… ESCALA……………….. ACCESOS…….
· EN LA UNIDAD MANTENER RUTA DEL HERIDO CLARA.
	

	NOTAS 

	
	


	

	
	


	

	
	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	


	
	

	
	

	



