1. Calcular la fuerza total que se ejerce sobre la carga q- y la fuerza sobre una carga de +1 C situada en el centro del cuadrado de la figura. Datos: q+ = | q- | = 10-8 C, a = 0,5 m. 
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2. Se tienen 2 cargas, +Q y -2Q, situadas en los extremos de un segmento rectilíneo de longitud L. Calcular:

a) El campo eléctrico en un punto del segmento situado a distancia L/3 de la carga +Q.

b) ¿Existe algún punto del segmento donde el campo eléctrico se anule?

[image: image1.emf]c) La fuerza sobre la carga -2Q

3. Cinco cargas iguales, de valor Q, están igualmente espaciadas sobre una semicircunferencia de radio R (Fig). Calcular la fuerza eléctrica que experimenta una carga q situada en el centro de la semicircunferencia.

[image: image17.emf]4. Determine el campo eléctrico producido por el dipolo en el punto P:
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5. Cargas puntuales q, -q, 2Q y Q se colocan en los vértices de un cuadrado de lado 2a, ubicado como se muestra en la figura. ¿Cuál es la relación entre q y Q si el campo eléctrico en el origen de coordenadas es cero?                                              y
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[image: image31.emf]6. Tres cargas puntuales, Q1>0, Q2<0 y Q3>0, se encuentran sobre una recta, equidistantes entre si (ver figura). Si, 
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, calcule Q3 de modo que Q1 se encuentre en equilibrio.

[image: image32.emf]7. En los vértices opuestos de un cuadrado se ubican cargas puntuales Q. En los otros dos vértices se encuentran cargas puntuales q. ¿Qué relación debe existir entre Q y q para que la fuerza eléctrica resultante sobre Q sea nula?

[image: image33.png]30HMS 7 OHMS
i |
4

[ OR!

s se g

i S orus S ors




8. Dos semianillos con distribuciones de carga 
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 desconocida se unen formando un anillo de radio r = 0,1[m]. Determinar 
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si el campo eléctrico en el centro del anillo es 
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9. Dos cargas puntuales se mantienen fijas sobre el eje X. Una posee carga −Q1 [C] en la posición 
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, y la otra con carga +Q2 [C] en la posición 
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Encontrar un punto en donde sea posible colocar una tercera carga q y que esta no experimente fuerza neta.

[image: image34.emf]10. El alambre de la figura está formado por dos cuartos de circunferencia de radio R [m] y por dos segmentos rectilíneos de longitud R, ubicados como se indica. Sobre ellos se distribuye carga uniformemente y con signos alternados, en la forma señalada. Encuentre la relación que debe existir entre Q [C] y λ [C/m], para que el campo eléctrico debido a esta distribución sea nulo en el origen O de coordenadas.
11. El alambre rectilíneo AB de longitud L [m] que muestra la figura, está uniformemente cargado con una carga total Q>0 [C]. Colineal con él, a una distancia L [m] del extremo B, se ubica una carga puntual del mismo valor Q. Encuentre un punto donde el campo eléctrico sea nulo.
12. Un disco de radio R tiene una densidad de carga superficial no uniforme 
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, donde C es una constante y r es medida desde el centro del disco. Encuentre el Campo eléctrico en un punto axial P a una distancia x del disco. 

13. La barra delgada uniformemente cargada que se observa, tiene una longitud L y una densidad de carga λ. Determine la expresión para el potencial eléctrico en un punto P, a una distancia b a lo largo del eje positivo y.

14. Considere una varilla de largo l cargada con densidad de carga longitudinal λ constante a lo largo de ésta. 

A) Obtenga el valor del potencial eléctrico en un punto P ubicado a distancia perpendicular y del punto medio de la varilla. ¿Cuánto vale el potencial a distancias muy grandes (infinito)? 

B) Haga un gráfico de V(y)/V0 versus (y/l) donde V0 = λ/(4πε0). 

C) A partir del resultado en A obtenga la expresión para la componente y del campo eléctrico como función de y justamente. ¿Cómo es este resultado comparado con lo que resulta de usar Coulomb y superposición para calcular el campo directamente (como lo hacía en la materia del certamen anterior)? 

15. Suponga que el potencial eléctrico debido a cierta distribución de carga puede ser escrito en coordenadas cartesianas por: 
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A) Considerando que A y B son constantes ¿cuáles son sus dimensiones? 

B) Obtenga la expresión de las componentes del campo eléctrico asociado y escriba el vector campo eléctrico correspondiente. 

C) ¿Cambia su resultado si a la expresión del potencial le suma una constante C? Dado que en realidad siempre estamos calculando “diferencias de potencial” ¿cuál es el punto de referencia elegido y el valor del potencial respectivamente en ese punto?

16. Para las siguientes distribuciones de carga obtenga el potencial en el punto P señalado y dibuje un gráfico de V(z)/V0 versus z/R donde V0 = Q/(4πε0R). ¿Cuánto vale V en z = 0 en cada caso?
17. El campo eléctrico producido por un anillo circular uniformemente cargado, en un punto cualquiera sobre su eje es (ver figura) 
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 partir de este resultado, calcule la magnitud del potencial eléctrico, en el punto “P” a una distancia “z” del eje.

18. Calcule el potencial eléctrico en el punto P sobre el eje del anillo que se muestra en la figura, el cual tiene una densidad de carga uniforme σ y sus radios interno y externo son, respectivamente, a y b.

19. El alambre rectilíneo de longitud L[m] que muestra la figura tiene una densidad de carga 
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, donde a es una constante positiva. Calcule la diferencia de potencial que produce entre los puntos A y B.

20. Para las distribuciones de carga indicadas en la figura determine:

a.- El valor de la densidad lineal de carga del hilo λ para que el campo eléctrico en el punto P de coordenadas (0,3a,0) sea cero.

b.- Con el valor calculado para λ determine el potencial eléctrico en el punto P.
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21. Para cada tensión F entregada por la fuente se registran las lecturas de A y V en los aparatos X e Y ; obteniéndose los siguientes gráficos V / I. ¿Cuál es el valor de la resistencia de los elementos X e Y respectivamente en OHM?

22. Calcula los valores correspondientes en el circuito, completando la tabla:

	RESISTENCIA
	CORRIENTE
	VOLTAJE
	POTENCIA

	2 Ω
	
	
	

	2 Ω
	
	
	

	1 Ω
	
	
	



23. Si los condensadores de la siguiente figura, todos tienen la misma capacidad C, entonces la capacidad equivalente entre los puntos A y B es

24. Encuentre la corriente en el circuito mostrado:
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25. Utilizando las Leyes de Kirchhoff, encuentre la corriente I1.

[image: image15.emf]
26. Utilizando las Leyes de Kirchhoff, encuentre i0 e i1

[image: image16.emf]
27. De los datos proporcionados en la figura se deduce correctamente que la diferencia de

potencial aplicado es:

	28. Una resistencia de 3 Ω y otra de 7 Ω se conectan en serie a una combinación paralelo formada por resistencias de 4 Ω, 6 Ω y 12 Ω, como se indica en la Figura. A este circuito se aplica una fem de 50 volts.Determinar, a) la corriente total de línea y la resistencia total (equivalente); 

b) la caída de voltaje sobre la resistencia de 3 Ω y 7 Ω, y sobre el grupo paralelo; y 

c) la corriente en cada resistencia del grupo paralelo.



29. Para la asociación de condensadores que se muestra en la figura, calcular:

a) La capacidad equivalente del sistema.

b) La carga almacenada en cada condensador.

c) El voltaje en cada condensador
30. Calcular la capacidad equivalente del arreglo de condensadores indicada en la figura, la diferencia de potencial y la energía almacenada en cada condensador. Si los condensadores son idénticos, tienen una capacidad de C = 1μF y la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 3000 (V)
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