ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”
C.U.C.
Asignatura: Sistemas de Ingeniería
Evaluación: Turbina a gas
Nombre: ___________________________
Curso: ___________________________
Fecha: ___________________________
Puntaje Total: 56 puntos

I. VERDADERO O FALSO JUSTIFICADO
(Indique V o F y justifique las falsas)
(2 puntos c/u = 18 puntos)
1. _____ En una turbina a gas, la combustión ideal ocurre a volumen constante. 
2. _____ El compresor axial permite mayores caudales másicos que el centrífugo. 
3. _____ El aire secundario en la cámara de combustión contribuye al enfriamiento de gases y protección de materiales. 
4. _____ La presencia de salinidad en ambiente marino no afecta el rendimiento de una turbina a gas. 
5. _____ El ciclo termodinámico base de una turbina a gas es el ciclo Rankine. 
6. _____ El compresor axial permite altas razones de compresión mediante múltiples etapas. 
7. _____ Las turbinas a gas navales requieren menor cuidado frente al ambiente salino que un motor diésel.  
8. _____ Un aumento anormal de temperatura de escape puede evidenciar combustión deficiente o ensuciamiento interno. 
9. _____ La firma infrarroja de un buque carece de importancia táctica en combate moderno. 

II. ALTERNATIVAS DE ANÁLISIS TÉCNICO
(Seleccione la alternativa correcta)
(2 puntos c/u = 18 puntos)
1. En operación naval continua, una disminución progresiva de presión de descarga del compresor puede indicar: 
a) Mejor combustión
b) Ensuciamiento o erosión de álabes
c) Exceso de lubricación
d) Aumento de eficiencia total
2. El sistema de admisión en ambiente marítimo debe considerar principalmente: 
a) Radiación solar
b) Humedad, salinidad y partículas
c) Color del casco
d) Intensidad y dirección del viento
3. Si aumenta excesivamente la temperatura de entrada a turbina, el riesgo principal es: 
a) Congelamiento del eje
b) Fatiga térmica y daño de álabes
c) Disminución de rpm inmediata
d) Pérdida de combustible del tanque
4. En propulsión naval combinada, sistema CODOG significa y que Unidades de la Escuadra utiliza dicho sistema: 
a) Combined Oil or Diesel Air Gas
b) Combined Diesel or Gas
c) Combined Drive Axial Gear
d) Compressor Operation Dual Air Gas
5. El fenómeno FOD en turbinas navales puede originarse por e indicar que significa: 
a) Agua destilada
b) Objetos aspirados por toma de aire
c) Baja presión de aceite
d) Temperatura ambiente baja
6. Una ventaja del compresor axial respecto al centrífugo es: 

a) Menor sensibilidad a suciedad
b) Mayor caudal y mejor adaptación multietapa
c) Menor complejidad mecánica
d) Menor costo de fabricación
7. La caída de rendimiento del compresor suele deberse a: 
a) Incremento de presión atmosférica
b) Ensuciamiento, erosión o FOD
c) Exceso de pintura en casco
d) Baja temperatura del mar

8. El sistema de admisión de aire en un buque debe considerar especialmente: 
a) Oleaje, salinidad y partículas suspendidas
b) Color del radar
c) Inclinación de la hélice
d) Nivel de combustible
9. Temperaturas excesivas a la entrada de turbina pueden provocar: 
a) Mejor lubricación
b) Fatiga térmica y daño metalúrgico
c) Menor consumo inmediato
d) Aumento de vida útil
III. DESARROLLO 
(5 puntos c/u=20 puntos)
1. Describa los efectos del ambiente marino sobre una turbina a gas y mencione medidas preventivas aplicadas a bordo. 
2. Durante navegación de alta velocidad, la sala de máquinas detecta: 
· aumento de temperatura de escape, 
· pérdida de potencia, 
· vibración creciente, 
· caída de presión del compresor. 
Como muy pero muy futuro oficial de guardia indique que acciones debe seguir durante el procedimiento MEUS:
a) Indique dos causas probables.
b) Señale procedimiento inmediato.
c) Indique riesgos para la planta propulsora si continúa la operación.
d) indique que significa MEUS (puntaje bonus).

3. Dibuje y describa el gráfico de trabajo del ciclo Brayton.
4. Debido al buen resultado del C.U.C. anterior, indique sistemas de propulsión utilizado en los buques de la Escuadra Nacional y turbinas utilizadas. Respuesta se encuentra en manual de formación naval utilizado por los Cadetes de primer año.
Misceláneos (1 puntos c/u=9 puntos) Bonus:
· Quién es el Command Advisor:
· P.W.O (U) – P.W.O.(A): 
· D.C.O. (L):
· PropMan:
· O.O.W.:
· M.E.O.O.W.:
· Basin trial:
· S.C.C.:
