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PRUEBA Nº 2
ASIGNATURA
: Náutica I

CURSO 

: 1º _________
NOMBRE

: ___________________________Nº ______________

1. J. CÁTEDRA
:
PC R. Sepúlveda H.
2. DOCENTES
: 
PC R. Sepúlveda H., PC A. Roselló V.
3. FECHA

: 
12 de junio del 2020
UT.: Nº 2, “JARCIAS NUDOS Y APAREJOS”
4. Tiempo

:
90 minutos.

5. Puntaje Total
:
100 puntos.

6. Materiales
:
De escritorio.

7.  Indicaciones        :
Desarrolle las justificaciones de respuestas que se solicitan en estas hojas. Responda SOLO lo que se le pregunta y en el espacio asignado. 

8. Resultados obtenidos:

	Pregunta
	Puntaje Asignado
	Puntaje Obtenido

	Sección 1
	30
	

	Sección 2
	40
	

	Sección 3
	20
	

	Presentación, ortografía y redacción
	10
	

	Puntaje total
	100
	

	
	NOTA
	


Sección N°1 Alternativas múltiples (30 Puntos, 1 punto cada respuesta correcta). Registre las alternativas en esta prueba de hojas con resaltador rojo.
1.- La jarcia según su uso se clasifican en:

a) Jarcia sintética y jarcia natural

b) Jarcia fija y jarcia de trabajo

c) Jarcia muerta y jarcia de maniobra

d) Jarcia de trabajo y jarcia firme

2.- Los cabos de mena entre 4” y 8”, cuyo objeto es para amarrar o acoderar un buque se denomina como:

a) Calabrote

b) Guindaleza

c) Meollar

d) Espía

3.- Un cabo de 7 pulgadas de mena equivale a un cabo de:
a) 17 milímetros de diámetro

b) 49 milímetros de diámetro

c) 56 milímetros de diámetro

d) Ninguna de las anteriores

4.- Un cabo trenzado está compuesto por:
a) Fibras, filásticas, cordones colchados en sentidos contrario
b) Seis cordones dispuestos en pares multitrenza
c) Ocho cordones en cuatro pares, dos armados a izquierda y otros a derecha.

d) Alambres, torones colchados en sentidos contrarios

5.- Los tipos de jarcia sintética son:

a) Sisal-Polyester-Polipropileno-Polietileno

b) Poliamida-Polyester-Polietileno-Polipropileno

c) Polyester-Polipropileno-Poliamida-Sisal

d) Poliamida-Polyester-Acero-Polipropileno

6.- La secuencia de colchado de una jarcia sintética es:

a) Filástica-Torón-Cabo
b) Fibra- Cordón-Cabo
c) Filástica-Cordón-Cabo
d) Filástica-Cabo-Calabrote
7.- Aquella parte de un cabo o un aparejo sobre la cual se ejerce la fuerza se denomina:
a) Firme

b) Arraigado

c) Chicote

d) Halar

8.- Algunos de los requisitos que debe reunir un buen cabo son:
a) Superficie lisa y regular
b) Flexible para el uso considerado

c) Resistencia uniforme en todo su largo

d) Todo lo anterior

9.- La operación de unir dos cabos por sus chicotes mediante nudos o costuras se denomina:
a) Falcacear

b) Ligada

c) Entrañar

d) Ayustar

10.- La operación de dar variar vueltas al chicote de un cabo con un merlín para impedir que se descolche se llama:

a) Trincafiar
b) Falcacear

c) Aforrar

d) Ayustar

11.- La operación de apretar bien un nudo, de modo que no se corra se denomina:

a) Entrañar

b) Azocar

c) Aforrar

d) Ligada

12.- Tomar vueltas a un cabo significa:

a) Dejarlo firme con vueltas y/o en ocho en una cornamuza o bita.
b) Adujar en una bita de manera tal que se pueda rápidamente emplear.
c) Guarnir un aparejo

d) Almacenar un cabo en un carrete.

13.- La palabra virar un cabo significa:

a) Soltar

b) Tesar

c) Largar

d) Tirar 

14.- Para arriar un peso en forma controlada con fuerza de brazos, la orden es:

a) Arriar en banda
b) Arriar sobre mano
c) Arriar sobre vuelta
d) Arriar controlado 
15.- El término empleado en aflojar en forma brusca un cabo que está trabajando es:

a) Lascar

b) Amollar

c) Cobrar

d) Templar

16.- La acción de soltar poco a poco un cabo, en forma controlada, liberando la tensión en él, se denomina:

a) Templar

b) Lascar

c) Amollar

d) Arriar

17.- Cuando se hace trabajar un cabo por medio de un molinete o winche, se denomina:
a) Templar

b) Adujar

c) Halar

d) Virar

18.- La orden para dejar en banda un cabo, ya sea para sacarle las vueltas o bien desencapillar, es:

a) Aboza

b) Tesa

c) Aguanta

d) Larga
19.- Para hacer firme un cabo a un cáncamo en cubierta, el nudo a usar es:
a) As de guía

b) Llano

c) Lazca

d) Margarita

20.- Para unir dos cabos de la misma mena, el nudo a usar es:
a) As de guía

b) Llano

c) Lazca

d) Margarita

21.- La función principal de una espía es:

a) Amarrar un buque a una bita o boya. 

b) Remolcar

c) Fondear

d) Maniobras logos. 

22.- Para pasar una espía de un buque que se está atracando a un muelle se hace a través de un(a): 

a) Fogonadura
b) Gatera
c) Guía espías
d) Escobén
  23.- El guardacabo es para:

a) Hacer firme un gaza a un cáncamo

b) Proteger una gaza del desgaste

c) Hacer una gaza en el cabo.

d) Ninguna de las anteriores

24.- Los ganchos de carga se emplean para:

a) Tesar los nervios de seguridad.

b) Tirar el cabo de remolque

c) Enganchar la carga al aparejo de penol

d) Asegurar la carga al camión

25.- El acollador se emplea a bordo de un buque para: 

a) Tesar los nervios

b) Tesar las drizas

c) Tesar los vientos

d) Todas las anteriores.

26.- El guarnes de un aparejo: 
a) Es el cabo laboreado entre las cajeras de los motones o cuadernales.

b) Es el cabo que se hace firme en la corona del motón. 
c) Es el largo del aparejo

d) Es el lado contrario del halar. 
27.- Algunas partes de un motón son: 

a) Motón fijo y móvil

b) Cuerpo o caja, quijada y culote.

c) Roldana, guarnes y halar.

d) Ninguna de las anteriores

28.- La razón de velocidad de un aparejo es:
a) Es la razón de fuerza utilizada en el halar para izar un peso
b) Es la velocidad necesaria en el winche para levantar un peso
c) Es la razón de distancia movida en el halar respecto a la del motón móvil
d) Ninguna de las anteriores

29.- Algunos tipos de grilletes de unión empleados en la Armada son: 

a) De unión y de lira
b) Largos y curvos.

c) Rectos y curvos.

d) Rectos y de lira
30.- Las partes de un acollador son: 

a) Caja, gusano y argollón

b) Cuerpo, lombriz y argolla

c) Cuerpo, gusano y argollón

d) Caja, gusano y argollón
Sección N°2. Verdadero o falso (40 Puntos, 1 pto. cada respuesta correcta y 10 ptos. si justifica correctamente las respuestas falsas. Registre su respuesta en el espacio ___con una V (verdadero) o F (falso) y las justificaciones al final de la sección.
1.- ___ La jarcia se puede clasificar de acuerdo con su uso, o según su diámetro y colchadura. 
2.- ____ La jarcia muerta, es toda aquella que no tiene movimiento y que sirve para sujetar la arboladura. 
3.- ____ Un cabo de 48 mm de diámetro es igual a 6 pulgadas de mena. 
4.- ____ Uno de los usos del cabo de alambre son los nervios de cubierta. 
5.- ____ Los cabos trenzados son equivalentes a un armado cordado pero de jarcia sintética.
6.- ____ La resistencia de un cabo depende esencialmente del número de filásticas que lo constituyen. 
7.- ____ El exceso de calor no afecta a la jarcia sintética.

8.- ____ Sacar el descuello es aclarar tira de un cabo adujado en cubierta

9.- ____ Los torones de una jarcia de alambre, están conformadas por alambres. 
10.- ___ El alma principal de una jarcia de alambre, absorbe el lubricante que reduce la fricción entre los alambres 

11.- ___ El cuchillo marinero es una herramienta y un arma.
12.- ___ Una rabiza es un tejido en forma cónica, que se hace en el chicote de un cabo.

13.- ___ El estrobo es un cabo ayustado por sus chicotes para levantar bultos

14.- ___ La gaza es un anillo en el chicote de un cabo, entrañando su extremo en el mismo cabo.

15.- ___ Aguanta es la orden para mantener la tensión sobre un cabo. 
16.- ___ Falcacear es la operación de dar vueltas a dos cabos o chicotes para dar forma a una gaza.

17.- ___ La distancia mínima al punto de fricción, del personal que trabaja con un cabo de fibra sintética es de dos metros. 
18.- ___ Las formas generales de adujas son de maniobra y de presentación. 
19.- ___ Arriar sobre mano es la acción de entregar controladamente a un cabo hasta que deja de trabajar. 
20.-___ Hacer firme un cabo es asegurar un chicote por medio de un nudo, ligada o boza. 
21.- ___ Cobrar es ir recogiendo la parte que queda en banda de un cabo sin llegar a hacerlo trabajar. 
22.- ___ Desvirar es la operación contraria de virar. 

23.- ___ La acción de apretar un nudo se denomina azocar. 

24.- ___ La vuelta de gancho se utiliza para hacer firme un cabo a un gancho. 

25.- ___ La cajera es el vaciado en el cuerpo de un motón donde se ubica la roldana. 

26.- ___ Los cuadernales son dos o más motones unidos.
27.- ___ El motón encontrado, son dos motones unidos pero sus cajeras están perpendiculares. 

28.- ___ La mena de un gancho de carga es el diámetro del codillo.

29.- ___ El rolete es un dispositivo que sirve para guiar o cambiar de dirección algún tipo de jarcia. 

30.- ___ El perno o pasador de un grillete de unión van en el claro de los brazos.

Justificación de respuestas falsas de sección 2
Sección N° 3 (20 Puntos).

Problema práctico. Cada respuesta correcta 3 puntos y 2 puntos adicionales si justifica correctamente su respuesta. Registre su respuesta con resaltador rojo  y las justificaciones al final de la sección.
Planteamiento: 


Ud. tiene que mover un motor eléctrico que pesa 400 kgs. desde la cubierta 3 a la cubierta 1, a proa de la escotilla. La altura entre las cubiertas es de 3 metros. Para efectuar el trabajo tiene dos marineros y los siguientes elementos:

1.- Un winche eléctrico con capacidad de tiro de 150 kgs. máximo, el que se encuentra apernado a la cubierta 1, y a 5 metros de la escotilla por la cual deberá pasar el motor.


2.- Tiene una cabria armada sobre la escotilla, cuyo vértice superior para enganchar un motón, se encuentra 3 metros de la cubierta principal, con capacidad de 1 tonelada.

3.- Además el contramaestre del buque le informó que tiene 01 pasteca, 02 motones con gancho y cáncamo, y 02 cuadernales dobles con gancho y cáncamo, todos con capacidad para 02 toneladas. Además tiene varias longitudes de cabos de poliéster adecuados para el trabajo que se quiere hacer.
Problemas:

1.- ¿Cuál sería la ventaja mecánica mínima del aparejo para izar el motor?:
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

2.- ¿Cuál es la mínima razón de velocidad del aparejo?_

a) 1
b) 2

c) 3

d) 4

3.- ¿Qué aparejo emplearía?_

a) Lanteón

b) Sencillo

c) De combés

d) Real

4.- ¿Cuántos metros de jarcia necesitaría como mínimo?:

a) 15
b) 35
c) 55
d) 75
Justificación de respuestas de sección 3
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